Приложение №1 к извещению

Описание объекта закупки

1. Технические характеристики блока оконного и дверного блока пластмассового

	№ п/п
	Наименование товара, товарный знак (его словесное обозначение), знак обслуживания, фирменное наименование, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара
	Количество изделий ((шт)
	Показатель (характеристика) товара
	Значение показателя (характеристики) товара, или эквивалентности предлагаемого к поставке товара, позволяющего определить соответствие потребностям заказчика

	1
	2
	3
	4
	5

	[bookmark: _Hlk236058501]1.
	Блоки оконные пластмассовые
	 3
	Вид оконного блока по форме
	Прямоугольный

	
	
	
	Вид оконного блока по числу створок в одном ряду остекления
	Многостворчатый

	
	
	
	Вид открывания оконного блока
	Поворотно-откидное

	
	
	
	Заполнение светопрозрачной части оконного блока
	Стеклопакет

	
	
	
	Количество камер в стеклопакете оконного блока
	1

	
	
	
	Количество камер профиля оконного блока
	3

	
	
	
	Материал рамочных элементов
	Поливинилхлорид (ПВХ)

	
	
	
	Класс оконного блока по сопротивлению теплопередаче
	Б2

	
	
	
	Ширина профиля, мм
	58

	
	
	
	Толщина стеклопакета, мм
	32

	
	
	
	Ширина, мм

	Минимум 2320 максимум 2370 


	
	
	
	Высота, мм
	Минимум 2030 максимум 2080

	1.
	Блоки оконные пластмассовые
	 3
	Вид оконного блока по форме
	Прямоугольный

	
	
	
	Вид оконного блока по числу створок в одном ряду остекления
	Многостворчатый

	
	
	
	Вид открывания оконного блока
	без открывания

	
	
	
	Заполнение светопрозрачной части оконного блока
	Стеклопакет

	
	
	
	Количество камер в стеклопакете оконного блока
	1

	
	
	
	Количество камер профиля оконного блока
	3

	
	
	
	Материал рамочных элементов
	Поливинилхлорид (ПВХ)

	
	
	
	Класс оконного блока по сопротивлению теплопередаче
	Б2

	
	
	
	Ширина профиля, мм
	58

	
	
	
	Толщина стеклопакета, мм
	32

	
	
	
	Ширина, мм

	Минимум 2320 максимум 2370 


	
	
	
	Высота, мм
	Минимум 2030 максимум 2080



Дверь и дверной блок:
Тип: двупольная распашная (двухстворчатая);
Ширина дверной коробки: 1500 – 1550 мм.;
Высота дверной коробки: 2310 – 2360 мм.;
Ширина профиля – 58 мм.;
Толщина сэндвича – 32 мм.;
Дверь пластиковая из ПВХ-профилей, с двухпольной коробкой, с простой фурнитурой, без стеклопакета, по типу сэндвич. 
В составе конструкции входит: фурнитура, нажимной гарнитур, многозапорный замок, ключ-вертушка и др. детали, необходимые для дверной конструкции.
Цвет: белый;
Открывание: во внутрь;
Ручки в комплекте.

*Точные размеры стеклопакетов, подоконников, откосов определяются при проведении замеров непосредственно Подрядчиком. 


2. ЭСКИЗ
1) Блок оконный и дверной блок пластмассовые
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