ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Характеристики товара:

	№ п/п
	Наименование
	ОКПД 2
	Характеристики
	Ед. изм.
	Кол-во

	1. 
	Насос погружной перекачивающий 

	28.13.14.110
	Погружной канализационный насос с одноканальным рабочим колесом для систем водоотведения, насосных станций и очистных сооружений. 
Перекачиваемая среда: сточные фекальные воды
Высоконапорный.
Способ монтажа: погружной, размер напорного фланца  DN 150 
Рабочее колесо: одноканальное.
Присоединительные размеры к трубопроводу: DN 150.
Максимальный расход: 299 м3/ч.
Максимальная глубина установки: 10 м.
Напор максимальный: 21 м.
Номинальные мощность потребляемая (Р1), кВт: 13 кВт.
Мощность на валу электродвигателя (Р2): 11 кВт.
Номинальная частота вращения:  1481 об/мин.
Диаметр напорного патрубка, мм: 150.

В комплектации к насосу необходимы: 
автоматическая трубная муфта DN 150/3 (арт.97695489),
Шкаф управления насосом
	шт
	1



В составе заявки необходимо приложить чертеж предлагаемого насоса.

2. Место поставки: 628162, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Белоярский район, город Белоярский, ул.Промзона-2, №4/1
3. Требования к качеству, безопасности товара: 
3.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам;
3.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара);
3.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном их использовании;
3.4. На товаре не должно быть следов механических повреждений, изменений вида комплектующих;
3.5. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;
3.6. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации;
3.7. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком. Гарантийный срок составляет не менее срока указанного заводом изготовителем (производителем). В течение гарантийного срока обнаруженные недостатки товара подлежат устранению силами и средствами Поставщика;


4. Требования к упаковке, маркировке товара:
4.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке;
4.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой;
4.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании;
4.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара;


