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	№
п/п
	Перечень основных требований
	Содержание требований

	1.
	ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ

	1.1.
	Наименование объекта
	«Базисные склады АХОВ №1, №2 Светлинский ГОК»
«Базисный склад АХОВ ГОК «Курасан»
«Расходный склад АХОВ Березняковский ГОК»

	1.2.
	Вид объекта
	Объект хозяйственного назначения

	1.3.
	Местоположение объекта
	Площадки изысканий расположены:
-Месторождение Курасан в Челябинской области, 2,5 км к юго-западу от пос. Горбуновский, Верхнеуральского района.
-  Месторождение «Березняковское» расположено в Челябинской области, 3,0 км к юго-западу от пос. Березняки, Еткульского района.
- Месторождение «Светлинское» расположено в Челябинской области, 1,5 км к востоку от пос. Светлый, Пластовского района.

	1.4.
	Идентификационные признаки объекта капитального строительства
	1)  объект хранения химических веществ.
2) принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функционально-технологические особенности, которых влияют на их безопасность- не принадлежит
3) возможность опасных природных процессов, на которой будут осуществляться реконструкция и эксплуатация сооружения- отсутствуют
4) принадлежность к опасным производственным объектам- сооружение относится к особо опасным (в соответствии с n. 1 ст. 48.1 Градостроительного кодекса РФ № 190-ФЗ от 29.12.2004 г.).
5) пожарная и взрывопожарная опасность- отсутствуют
6) наличие помещений с постоянным пребыванием людей-КПП
7) уровень ответственности- повышенный

	1.5.
	Вид градостроительной деятельности и строительства
	Новое

	1.6.
	Идентификационные сведения о техническом заказчике/застройщике
	Публичное акционерное общество «Южуралзолото группа компаний» (ПАО «ЮГК»)
РФ, 457020, Челябинская обл., г. Пласт, шахта «Центральная»
т/факс (35160) 22258
ОГРН 1077424000686
ИНН 7424024375
КПП 742401001

	1.7.
	Идентификационные сведения о исполнителе инженерных изысканий 
	

	1.8.
	Сведения об этапе работ, сроках проектирования, строительства и эксплуатации объекта
	Очередность и сроки выполнения изысканий согласно календарному плану к договору. Отчетные материалы предоставляются Заказчику не позднее сроков, установленных договором.

	1.9.
	Данные о местоположении и границах площадки (площадок) и (или) трассы (трасс) строительства
	Приведены в графическом приложении. 

	1.10.
	Предварительная характеристика ожидаемых воздействий объектов капитального строительства на природную среду с указанием пределов этих воздействий в пространстве и во времени
	Предварительная характеристика ожидаемых воздействий объектов строительства на природную среду:
− изъятие земель из оборота во временное и постоянное пользование;
− изменение рельефа местности при выполнении строительных и планировочных работ;
− временное нарушение почвенно-растительного покрова с последующим восстановлением (рекультивацией); 
− возможность загрязнения компонентов окружающей среды промышленными отходами и загрязняющими веществами;
- загрязнение атмосферного воздуха при строительстве и эксплуатации;
− шумовое воздействие.

	1.11.
	Сведения и данные о проектируемых объектах капитального строительства, габариты зданий и сооружений
	Площадь участка площадка «Светлинского» месторождения – 1,3 га
Площадь участка площадка месторождения «Курасан» 
– 0,65 га
Площадь участка площадка «Березняковского» месторождения – 0,403 га
Общая площадь участков – 2,353 га
Тип фундамента монолитно-столбчатый.
Приведены в Приложениях № 1-7 к Техническому заданию

	2.
	ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ 
	Уровень ответственности зданий и сооружений, в соответствии со ст. 4 ч. 7 «Технического регламента о безопасности зданий и сооружений» № 384-ФЗ:
- нормальный 


	2.1.
	Наличие результатов ранее выполненных инженерных изысканий
	Отсутствуют

	3.
	ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ
	Получение достоверной и полной информации о условиях участка для выполнения проектирования.

	4.
	ВИДЫ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ
	Инженерно-геологические
Инженерно-экологические
Инженерно-гидрометеорологические
Инженерно-геодезические

	4.1.
	Основные виды инженерных изысканий 

	4.1.1.
	Инженерно- геодезические изыскания
	Отчет выполнить в соответствии с СП 47.13330.2016, 
СП 446.1325800.2019, ГОСТ 21.302-2021, ГОСТ Р 21.301.202021.
В соответствии с требованиями нормативно-технической документации представить:
- данные о метрологической поверке (калибровке) средств измерений, выполненной до начала полевых работ;
- лицензии на применяемое специализированное программное обеспечение;
- документ, подтверждающий компетентность организации и персонала для проведения соответствующих видов исследований.
Предусмотренные в Задании требования к полноте, достоверности, точности и качеству отчетных материалов могут уточняться исполнителем инженерных изысканий в процессе выполнения изыскательских работ по согласованию с Заказчиком (п.4.13 СП 47.13330.2016)
1) Общие требования к отчетам:
 состав, виды и объемы работ, методики их выполнения обосновываются Изыскателем в Программе работ, согласованной с Заказчиком и Проектной организацией до начала проведения полевых работ.
 выполнить изыскания в соответствии с нормативными документами; 
 привести характеристику рельефа (в том числе углы наклона поверхности), сведения о наличии опасных природных и техногенных процессов, влияющих на формирование рельефа, глубина промерзания грунтов (при закладке постоянных геодезических центров), наличие растительности;
 оценить топографо-геодезическую изученность района инженерно-геодезических изысканий – наличие топографических карт, инженерно-топографических планов, в том числе в цифровом виде, специальных (земле-, лесоустроительных и др.) планов соответствующих масштабов, сведений о геодезических сетях (типы центров и наружных знаков, точность построения), результаты геодезических наблюдений за устойчивостью геодезических знаков и возможности их использования в качестве исходных для выполнения геодезических изысканий;
 выполнить топографическую съемку;
 выполнить камеральную обработку материалов;
 составить технический отчет.

	4.1.1.1.
	Требования (в том числе дополнительные) к съемке подземных коммуникаций, и сооружений
	В соответствии с действующими регулирующими законодательными документами и настоящим Заданием.

	4.1.1.2
	Требования к выполнению инженерно-гидрографических работ, включая требования к содержанию инженерно-топографических планов дна водных объектов
	В соответствии с действующими регулирующими законодательными документами и настоящим Заданием.

	4.1.1.3.
	Требования к составу, виду, формату и срокам представления промежуточных материалов и отчетной документации
	В составе отчетной документации представляется технический отчет по результатам инженерно-геодезических изысканий, 
в соответствии с требованиями 
п. 5.4.4 СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96».
2) Результаты инженерных изысканий должны быть достоверными и достаточными для обоснования конструктивных и объемно-планировочных решений, установления проектных значений и характеристик зданий или сооружений, мероприятий инженерной защиты и мероприятий по охране окружающей среды. Объем исследований должен соответствовать действующему законодательству РФ. Объем исследований обосновывается в Программе инженерно-геодезических изысканий и согласовывается с Заказчиком и Генеральным проектировщиком.
3) Результаты выполненных работ передаются Заказчику в количестве 4 экз. на бумажном носителе, 1 экз. на электронном носителе в формате в соответствии с Приказом Минстроя России от 12.05.2017 783/пр. «Об утверждении требований к формату электронных документов, представляемых для проведения государственной экспертизы проектной документации и(или) результатов инженерных изысканий и проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства».
4) Файлы должны быть представлены в форматах: *.doc, *.xls, *.jpg, *.pdf. *.dwg. Формат сканированных текстовых документов -* .pdf. Формат фотографий и цветной графики - *.jpg. Формат текстовых и табличных материалов - *.doc, *.xls (Microsoft Word 2003, Microsoft Excel 2003).
5) Требования к оформлению графических материалов:
5.1. Все надписи на чертежах и схемах выполнить чертежным шрифтом согласно ГОСТ 2.304-81 GOST Type А (наклон 15°). Сжатие текста не допустимо.
5.2. Использовать для надписей на чертежах стандартный ряд размеров шрифта: 1,6; 1,8; 2,5; 3; 3,5; 5; 7; 10; 14; 20; 28; 40. Для основного текста использовать размер шрифта 2,5 и 3,5.
5.3. Изображения разрезов и их обозначение принимать в масштабе 1:1.
5.4. Все объекты одной категории следует размещать в одном слое. Инженерные сети следует разносить по специализациям: Система водоснабжения и водоотведения, Сети связи, Тепловые сети и т.д.
5.5. Таблицу физико-механических свойств грунтов оформить в том числе и в формате dwg;
Графики акселерограмм по направлениям Х, У и Z в формате (*.spc)
5.6. Все существующие сети должны быть показаны либо объектами Civil 3D (трасса + продольник), либо при помощи 3д линий с указанием, чему соответствуют отметки на 3д линии (обычно принято по низу трубы).
5.7. В пространстве модели должна быть указана примененная система координат и система высот.
5.8. Перекрестия координатной сетки съемки должны совпадать с координатами в пространстве модели.
5.9. Разные типы объектов и меток должны быть в разных слоях, то есть, например точки съемки – в одном слое, структурные линии рельефа – в другом, и так далее.
5.10. Горизонтали должны быть выполнены полилиниями без разрывов, каждая горизонталь должна находиться на соответствующей высотной отметке
5.11. Кроме горизонталей с высотными отметками топоповерхность должна быть представлена в виде поверхности Цивил, либо в формате Land XML.

	4.1.2.
	Инженерно- геологические изыскания
	Отчет выполнить в соответствии с СП 47.13330.2016, 
СП 446.1325800.2019, ГОСТ 21.302-2021, ГОСТ Р21.301.202021.
В соответствии с требованиями нормативно-технической документации представить:
- данные о метрологической поверке (калибровке) средств измерений, выполненной до начала полевых работ;
- лицензии на применяемое специализированное программное обеспечение;
- документ, подтверждающий компетентность организации и персонала для проведения соответствующих видов исследований,
- сертификаты аккредитации лабораторий, в которых будет проводиться определение физико-механических свойств грунтов и состава подземных вод.
Предусмотренные в Задании требования к полноте, достоверности, точности и качеству отчетных материалов могут уточняться исполнителем инженерных изысканий в процессе выполнения изыскательских работ по согласованию с Заказчиком (п.4.13 СП 47.13330.2016)
-	СП 11-105-97 часть 1-6;
-	СП 25.13330.2012 (в случае расположения объекта в пределах многолетнемерзлых грунтов);
-	СП 22.13330.2018;
-	СП 23.13330.2018 (с Изменением 1)-применяется при проектировании гидротехнических сооружений;
-	СП 39.13330.2012 Плотины из грунтовых материалов. Актуализированная редакция СНиП 2.06.05-84, 2013 г.
-	СП 116.13330.2012 Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Актуализированная редакция СНиП 22-02- 2003, 2013 г.
-	ГОСТ 12071-2014 Грунты. Отбор, упаковка, транспортировка и хранение образцов.
-	ГОСТ 20522-2012 Грунты. Методы статистической обработки результатов испытаний.
-	ГОСТ 25100-2011 Грунты. Классификация.
-	ГОСТ 12248-2010 Методы лабораторного определения характеристик прочности и деформируемости.
-	ГОСТ 12536-2014 «Грунты. Методы лабораторного определения гранулометрического (зернового) и микроагрегатного состава».
-	ГОСТ 21153.2-84 «Породы горные. Методы определения предела прочности при одноосном сжатии».
-	ГОСТ 5 180-2015 Грунты. Методы лабораторного определения физических характеристик.
-	ГОСТ 30416-2012 Грунты. Лабораторные испытания. Общие положения.
-	ГОСТ 30672-2012 Грунты. Полевые испытания. Общие положения.
-	ГОСТ 19912-2012 «Грунты. Методы полевых испытаний статическим и динамическим зондированием.
-	ГОСТ 20276-2012 Грунты. Методы полевого определения характеристик прочности и деформируемости.
-	ГОСТ 23278-2014 Грунты. Методы полевых испытаний проницаемости.
-	ГОСТ 22733-2016 Грунты. Метод лабораторного определения максимальной плотности.
-	СП 408.1325800.2018 Детальное сейсмическое районирование и сейсмомикрорайонирование для территориального планирования.
-	СП358.1325800.2017Сооружения гидротехнические. Правила проектирования и строительства в сейсмических районах.
-	РСН 65-87 и РСН 60-86, СП 408.1325800.2018, СП 283.1325800.2016 - применяется в случае проведения сейсмического микрорайонирования
-	РСН - 64-87 - применяется в случае проведения электроразведки.
-	СП 14.13330.2018
-	СП 449.1325800.2019 в районах распространения набухающих грунтов.
-	СП 446.1325800.2019;
-	другие, с учетом методических рекомендаций и нормативных требований, согласно которым должны выполняться работы по изучению инженерно-геологических и мерзлотно-гидрогеологических условий. 
Исследования выполняются в соответствии с действующей в РФ правовой и нормативно­методической базой, а также с учётом методических рекомендаций и нормативных требований, согласно которым должны выполняться работы по исследованию физико-механических, фильтрационных и др. характеристик грунтов.

	4.1.2.1.
	Данные о предполагаемых типах фундаментов, глубинах заложения, а также наличие (отсутствие) подвалов (подземных этажей)
	В приложении № 6-7

	
	
	

	4.1.2.2.
	Данные о габаритах в плане и по высоте, этажности зданий и сооружений
	В приложении № 6-7

	4.1.2.3.
	Данные о предполагаемой сфере взаимодействия проектируемых объектов с основаниями фундаментов
	Уточнить программой изысканий

	4.1.2.4.
	Сведения о факторах, обуславливающих возможные изменения инженерно-геологических условий при строительстве и эксплуатации объектов
	По результатам инженерно-геологических изысканий

	4.1.2.5.
	Требования к прогнозу изменения инженерно-геологических условий в процессе строительства и эксплуатации объектов
	По результатам инженерно-геологических изысканий


	4.1.2.6.
	Данные, необходимые для составления программы выполнения инженерно-геологических изысканий, включая ситуационный план (схему) с указанием границ площадок, участков и направлений трасс, с контурами предполагаемого размещения проектируемых зданий и сооружений
	Границы проведения изысканий приведены в Приложении № 1-3 к Техническому заданию

	4.1.2.7
	Требования к материалам и результатам инженерных изысканий
	Общие требования ко всем отчетам изысканий:
1. Состав, виды и объемы работ, методики их выполнения обосновываются Изыскателем в Программе работ, согласованной с Заказчиком и Проектной организацией до начала проведения полевых работ.
2. Прогнозную сейсмичность площадки строительства объекта следует устанавливать по результатам сейсмического микрорайонирования при исходной сейсмичности 6 баллов, если по результатам инженерно-геологических изысканий установлено, что площадка сложена грунтами категории III или IV по сейсмическим свойствам согласно СП 14.13330.2018. Сейсмическое микрорайонирование выполняется в соответствии с требованиями РСН 65-87, РСН 60-86, СП 269.1325800.2016 для естественной поверхности и для планировочных отметок оснований сооружений.
3. Инженерно-геологические изыскания должны выполняться по Программе, разработанной на основе настоящего Задания, согласованной с Заказчиком и с учетом нормативных документов, изложенных в пунктах I О и 12 настоящего Технического задания.
4. Расчетную сейсмичность площадки строительства объекта повышенного уровня ответственности при нормативной сейсмичности района строительства 6 баллов и более следует устанавливать по результатам сейсмического микрорайонирования, выполняемого в составе инженерных изысканий, с учетом сейсмотектонических, грунтовых и гидрогеологических условий. (согласно п. 4.4 СП 14.13330.2018).
5. Инженерно-геологические изыскания и исследования в районах развития опасных геологических и инженерно­геологических процессов и явлений, распространения специфических грунтов и мноrолетнемерзлых пород, следует выполнять с учетом требований СП 11-105-97 ч.2,3,4, СП 22.13330.2016, СП 116.13330.2012, СП 25.13330.2012. 
6. Выполнить сейсмическое микрорайонирование в соответствии с требованиями СП 283.1325800.2016. При расчете приращения балла сейсмичности, исходную сейсмичность принимать на основании результатов уточнения исходной сейсмичности (УИС). УИС необходимо выполнить в соответствии с требованиями разделов 7 и 8 СП 286.1325800.2016. По результатам исследований предоставить карты сейсмического микрорайонирования для периода повторяемости Т=500, Т= 1000, и T=2500 лет для естественных отметок и на уровне основания сооружения. Сейсмическую жёсткость грунтов, используемых для планирования территории определить в соответствии с приложением А СП 283.1325800.2016. Указать категорию грунта по сейсмическим свойствам в соответствии с Таблицей 4.1 СП 14.13330.2018.
7. Прочностные, деформационные и фильтрационные характеристики всех исследуемых ИГЭ (угол внутреннего трения, удельное сцепление, модуль деформации, коэффициент фильтрации) на площадке изысканий должны быть охарактеризованы и представлен вывод с рекомендациями по принимаемым значениям для проектирования.
8.   Виды, объемы и методы работ обосновываются в Программе работ. Программа работ разрабатывается исполнителем и согласовывается с Заказчиком и генеральным проектировщиком.
9. Обеспечить внешний контроль при производстве работ, осуществить фотографии буровых работ, полевых испытаний, керна, местоположения.
10.  Объем определяемых характеристик грунтов определить с учетом требований СП 23.13330.2018, пункты 5.3 и 5.4. Сведения по грунтам дополнить данными по трехосному сжатию, объем проб определить программой на инженерные изыскания.

	4.1.2.8
	Требования к оформлению графических материалов
	1. Все надписи на чертежах и схемах выполнить чертежным шрифтом согласно ГОСТ 2.304-81 GOST Type А (наклон 15°). Сжатие текста не допустимо.
2. Использовать для надписей на чертежах стандартный ряд размеров шрифта: 1,6; 1,8; 2,5; 3; 3,5; 5; 7; 10; 14; 20; 28; 40. Для основного текста использовать размер шрифта 2,5 и 3,5.
Масштаб разрезов выполнить в читаемом виде. Рекомендуемый горизонтальный масштаб 1:1000, вертикальный 1:100.
3.  Построить геологические разрезы по всем проектируемым сооружениям. На разрезе указать уровень грунтовых вод и проектируемые сооружения.
5.  Инженерно-геологические изыскания должны сопровождаться топографо-геодезической привязкой (установлены координаты скважин в условной системе, определена высотная привязка устьев скважин в Балтийской системе координат).

	4.1.2.9
	Требования к оценке рисков опасных процессов и явлений, интенсивность сейсмических воздействий в баллах (сейсмичность) для района строительства
	Принять сейсмичность района работ по картам ОСР 2015
Для объектов нормального уровня ответственности В 5 баллов 
Для объектов повышенного уровня ответственности С 6 баллов.
Уточнить исходную сейсмичность района изысканий

	4.1.3.
	Инженерно-гидрометеорологические изыскания
	I Гидрометеорологические исследования должны содержать следующие сведения по ближайшей репрезентативной, метеостанции (привести ее наименование и координаты):
1) Сведения по температурному режиму:
· Температура воздуха теплого периода обеспеченностью 0,98, 0,95.
· Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца.
· Температура воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,98, 0,92.
· Температура воздуха наиболее холодных суток с обеспеченностью 0,98, 0,92.
· Средняя температура воздуха наиболее холодного месяца.
· Средняя минимальная температура атмосферного воздуха самого холодного месяца.
· Средняя температура отопительного периода со среднесуточной температурой воздуха <8°С.
· Средняя годовая и средние месячные температуры воздуха по многолетним данным.
· Средние минимальные температуры воздуха по месяцам по многолетним данным.
· Абсолютная минимальная и максимальная температуры воздуха.
2) Продолжительность периодов с определенными климатическими условиями:
· Продолжительность отопительного периода со среднесуточной температурой воздуха <8°С.
· Дата перехода температуры воздуха через 0°С в сторону положительных и отрицательных температур.
· Продолжительность теплого периода с температурой наружного воздуха> 0°С, сутках.
· Продолжительность холодного периода с температурой наружного воздуха <0°С, сутках.
· Среднее годовое число дней со среднесуточной температурой воздуха минус 40°С и ниже.
· Продолжительность периода интенсивного снеготаяния, сут.
· Продолжительность устойчивого снежного покрова.
3) Сведения по атмосферным осадкам:
· Среднее годовое и месячное количество осадков по многолетним данным.
· Среднее количество осадков за теплый период (с температурой наружного воздуха >0°С).
· Среднее количество осадков за холодный период (с температурой наружного воздуха <0°С).
· Годовое количество осадков обеспеченностью 1%, 5%,50%, 63 %, 95%, 99%.
· Количество атмосферных осадков, в том числе твердых
· в зимний период 50% обеспеченности, жидких - в
· теплый период года.
· Максимальное суточное количество осадков 1%, 5%,10%, 20%, 50%, 63%, 95% обеспеченности.
· Годовое количество, твердых осадков 50 %обеспеченности.
· Годовое количество осадков 1%, 5%, 50%, 95%, 99%обеспеченности с разбивкой по месяцам.
· Количество осадков 1%, 5%, 50%, 95%, 99%обеспеченности с разбивкой по месяцам.
· Суточный максимум осадков 50 и 5 % обеспеченности.
· Суточный максимум осадков за период наблюдения.
4) Характеристики снежных явлений:
· Нормативная снеговая нагрузка на 1 м2 по СП 20.13330.2016.
· Сроки образования, разрушения и схода снежного покрова (даты-средняя, ранняя, поздняя).
· Продолжительность устойчивого снежного покрова.
· Запас воды в снежном покрове к началу снеготаяния.
· Среднее количество суток в году со снегом и дождем.
5) Сведения об испарении:
· Годовое количество испарения с водной поверхности 1%, 5%, 50% 95%, 99% обеспеченности с разбивкой по месяцам.
· Годовое количество испарения с суши 1%, 5%, 50%95%, 99% обеспеченности с разбивкой по месяцам.
6) Сведения по ветрам:
· Преобладающие (повторяющиеся) направления ветра в холодный и теплый периоды (по данным ближайшей репрезентативной к месторождению метеостанции, указать координаты метеостанции).
· Максимальная скорость ветра 50%, 4%, 2% обеспеченности (скорость ветра возможная 1 раз в 2, 25 и 50 лет соответственно).
· Скорость ветра, вероятность превышения которой в году составляет 5%.
· Средние значения скорости ветра за год и по месяцам.
· Нормативное ветровое давление на высоте до 10 м по СП 20.13330.2016.
· Роза ветров.
7) Влажность воздуха в холодный и теплый периоды.
8) Сведения о неблагоприятных природных явлениях:
· Нормативная толщина стенки гололеда.
· Гололедный район и толщину стенки гололеда по СП 20.13330.2016.
· Гололедный район и толщину стенки гололеда по ПУЭ.
· Сильные и очень сильные осадки (ливни, град и снег) периодичность, продолжительность в год.
· Сильные морозы или сильная жара продолжительность, дни/часы.
· Сильные туманы - продолжительность, дни/часы в год.
· Приземные и приподнятые инверсии (мощность и интенсивность) - дни/часы в год.
· Сильные грозы - периодичность, продолжительность в год.
· Ураганные и штормовые ветры, в том числе шквалы и смерчи - периодичность, продолжительность в год.
· Сильные метели - дни/часы в год.
9) Общие климатические сведения:
· Климатический район по СП 131.13330.2020.
· Сведения об опасных метеорологических явлениях согласно (СП 482.1325800.2020 и СП 115.13330.2016).
· Глубина промерзания грунта, радиационный баланс.
· Барометрическое давление.
II Климатические параметры необходимо представить по данным писем органов Росгидромета или его Лицензиатов. Параметры отсутствующие в письме органов Росгидромета или его Лицензиатов, необходимо представить в соответствии с нормативными документами и/или по архивным данным.
III По гидрологическим условиям должны быть представлены следующие сведения:
· Картографический материал со всеми ближайшими к объектам поверхностными водными объектами с указанием расположения расчетных створов.
· Гидрографические характеристики водных объектов: для водотоков - длина, ширина, глубина, площадь водосбора, уклон водной поверхности и водосбора,
· данные об истоке и устье; данные о притоках.
· Характеристика ледовых явлений (условия установления ледового покрова, ледостав, вскрытие, зажоры и заторы, и другие явления и карчехода).
· Продолжительность ледостава, даты начала и конца ледовых явлений на водных объектах.
· Морфометрические и гидрологические параметры водных объектов.
· Сведения об опасных гидрологических процессах и явлениях на исследуемой территории, прогноз их развития.
· Вертикальные и горизонтальные (плановые)деформации водного объекта.
Предоставление рекомендаций по организации гидрометеорологического мониторинга на участках
· развития опасных гидрометеорологических процессов.
· Характеристика особенностей питания поверхностных водных.
· Морфометрические и гидрологические параметры водных объектов.
· Параметры, представленные в таблицах 7.2 и 7.3 СП 47.13330.2016.
· Категория опасности процессов в соответствии с требованиями СП 115.13330.2016.
Выполнить оценку и выдачу рекомендаций по возможным изменениям гидрометеорологических условий;
 Состав инженерно-гидрометеорологических изысканий, виды работ и их объемы, методики их производства должны быть изложены в Программе работ, которая согласовывается с Заказчиком и генеральным проектировщиком.
Расчетные гидрологические створы согласовываются с заказчиком и генеральным проектировщиком в программы работ.

	4.1.4.
	Инженерно-экологические изыскания
	Состав изысканий, объемы, методики и технологии работ, необходимые и достаточные для выполнения задания, следует подробно изложить в Программе работ. Программа должна быть согласована с Заказчиком до начала производства полевых работ.
Настоящее задание может быть уточнено в ходе выполнения изысканий по согласованию с Исполнителем.
Внесение изменений в техническое задание оформляется посредством подписания соответствующего дополнительного соглашения.
Материалы и результаты ИЭИ должны содержать информацию, достаточную для принятия проектных решений, в том числе:
1. Характеристику климатических параметров и загрязненность атмосферного воздуха. Официальные сведения (письма Росгидромета) о климатических характеристиках района расположения объекта и о фоновых концентрациях загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в районе планируемого строительства.
2. Результаты гидрологических, гидрогеологических, бактериологических, органолептических и радиологических исследований поверхностных и подземных водных объектов: их режим, параметры, качественный состав.
Состояние и загрязненность поверхностных водных объектов и оценка фонового химического состава воды и донных отложений, результаты гидрохимических исследований подземных
Места (точки) опробования поверхностных водотоков должны корреспондироваться с местами(точками)опробования донных отложений.
Комплекс показателей на исследование определяется исходя из требований СП 1 1-102-97, СП 47.13330.2016, СанПиН 1.2.3685-21 и уточняется в Программе работ ИЭИ
Сведения о фоновых концентрациях веществ в водотоках района предприятия по данным УГМС (территориального органа Росгидромета)
Рыбохозяйственная характеристика водотоков района намечаемой деятельности по данным (письмам) уполномоченной организации, подведомственной
Росрыболовству РФ. Сведения о рыбохозяйственных категориях водных объектов по данным (письмам) территориального органа Росрыболовства РФ.
Оценка фактической загрязненности природных вод на основании анализа ПЭК предприятия и исследований в рамках проведения МЭИ.
Сведения о водных объектах из государственного водного реестра, в том числе о принадлежности водных объектов участка изысканий к бассейновому округу речному бассейну и водохозяйственному участку.
3. Характеристику геологической среды, включая характеристику, литогенной основы, развитие опасных геологических процессов; сведения о проницаемости грунтов. Оценку фоновых гидрогеохимических показателей и защищенности подземных вод от техногенного воздействия. Оценку затопляемости и подтопляемости территории с нанесением   соответствующих зон на карту экологических ограничений.
4. Характеристику природных и техногенных ландшафтов, включая описание природно-территориального комплекса и площадь распространения. Оценку степени нарушенности.
Характеристику рельефа местности. Определение категории земель, оценка их нарушенности и экологические ограничения. Текстовые приложения должны включать акты комплексного описания ландшафтов.
5. Почвенные условия территории, фотографии и описание почвенных разрезов, включая морфологические признаки всех генетических почвенных горизонтов типов и подтипов почв территории обследования. Оценка плодородия почв (по горизонтам), включая определение мощности плодородного и потенциально-плодородного слоя почвы (при наличии), определение норм снятия при производстве земляных работ в соответствии с ГОСТ 17.5.3.06-85. Оценка почв и грунтов территории изысканий по категории пригодности согласно ГОСТ 17.5.1.03-86 для биологической рекультивации.
Оценка степени химического загрязнения почв и грунтов на глубину предполагаемой выемки, степени эпидемической опасности почв. Оценка токсичности почв и грунтов с применением не менее двух тест-объектов. Исследования почв и грунтов проводятся в объеме, соответствующем требованиям СП 47.13330.2016; СП 1 1-102-97, и достаточном для целей проектирования.
6. Радиационную обстановку, включая оценку мощности дозы гамма-излучения и, при необходимости, радоноопасности территории изысканий, определение эффективной удельной активности природных радионуклидов в пробах грунтов. В точках с максимальными значениями мощности дозы провести отбор проб грунтов для определения радионуклидного состава и удельной активности радионуклидов в грунтах. Выполнить анализ соответствия радиологических показателей грунтов нормативным требованиям.
7. Характеристику растительности, включая зональные типы, а также редкие, эндемичные, реликтовые, занесенные в Красные книги всех уровней виды растений (письма уполномоченных органов и натурное обследование). Сведения о категориях и степени защитности лесов, располагающихся на территории изысканий (выписка из лесного реестра, включая карты-схемы кварталов и выделов и таксационные характеристики насаждений).
8. Характеристику животного мира, включая состав фауны и промысловую ценность различных видов животных (включая ихтиофауну), наличие редких видов, занесенных в Красные книги всех уровней (письма уполномоченных органов), а также пути массовой сезонной миграции диких животных (в том числе охотничье-промысловых видов), места и периоды их массового размножения, их кормовые угодья.
9. Социально-экономические условия района строительства.
10. Определение (выявление) зон и территорий с особым статусом и режимом использования: 
водоохранные зоны, прибрежные защитные полосы, рыбохозяйственные заповедные зоны; 
источники питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения и зоны санитарной охраны таких объектов; зоны затопления, подтопления (ф. 2.15-гвр); 
водосборные площади подземных водных объектов и в местах залегания подземных вод, которые используются или могут быть использованы для целей питьевого, хозяйственно-бытового или технического водоснабжения или резервирование которых осуществлено в качестве источников питьевого водоснабжения; 
санитарно-защитные зоны; 
территории традиционного природопользования и традиционного образа жизни коренных малочисленных народов РФ, оленьи пастбища, коридоры (маршруты) прогона оленьих стад; 
ООПТ (всех уровней: федерального, регионального и местного значения), а также зоны охраны таких объектов;
водно-болотные угодья (ВБУ), ключевые орнитологические территории (КОТР);
объекты культурного наследия (ОКН) на участке изысканий, включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов РФ федерального, регионального и местного значения; выявленные объекты культурного наследия; 
объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия; 
зоны охраны объектов культурного наследия; 
защитные зоны объектов культурного наследия;
скотомогильники, места захоронения животных, павших от особо опасных болезней, сибиреязвенные захоронения и санитарно-защитные зоны таких объектов;
лечебно-оздоровительные местности и курорты, включая санитарные зоны таких объектов;
кладбища и санитарно-защитные зоны таких объектов;
свалки и полигоны ТКО;
месторождения полезных ископаемых, в том числе общераспространенные;
леса, имеющие защитный статус, резервные леса, особо защитные участки лесов, в том числе не входящие в государственный лесной фонд согласно ст.6, 1 11 Лесного кодекса РФ;
лесопарковые зеленые пояса;
особо ценные продуктивные сельскохозяйственные угодья;
приаэродромные территории государственной, гражданской и экспериментальной авиации; 
определение (выявление) зон с особыми условиями использования территории (ЗОУИТ) и зон экологических ограничений (ЗЭО).
11. Проведение исследований уровней фонового шума.
12. Основные выводы по результатам выполненных изысканий, рекомендации, а также обоснование необходимости проведения дальнейших инженерных изысканий.
13. Фотоматериалы (общие фотографии площадок изысканий, растительности, животных, антропогенно-нарушенных участков и т.д.).
14. Графическую часть, составленную в соответствии с нормативными документами п. 8.1.11 (требования к содержанию графической части технического отчета) СП 47.13330.2016.
15. Свидетельства о допуске к работам, аттестаты и области аккредитации лабораторий, выполнявших аналитические исследования.
16. Протоколы аналитических (лабораторных) исследований природных сред, акты отбора проб.
Определяется программой инженерно-экологических изысканий.
В отчете о проведенных изысканиях должны быть отражены:
· Комплексная оценка современного состояния экосистем и способности их к восстановлению.
· Определены все зоны наличествующих экологических ограничений.
· Прогноз возможных неблагоприятных изменений природной и техногенной среды при строительстве и эксплуатации объектов.
· Рекомендации по предотвращению (снижению)неблагоприятных воздействий, восстановлению и оздоровлению природной среды.
Предложения по организации производственного экологического контроля.

	4.1.4.1.
	Сведения о существующих и проектируемых источниках, и показателях вредных экологических воздействий (расположение, предполагаемая глубина воздействия, состав и содержание загрязняющих веществ, интенсивность и частота выбросов и т.п.)
	К существующим источникам вредного воздействия относятся объекты размещения отходов. 
Перечень источников воздействия на окружающую среду, их характеристика, оценка воздействия определены в ранее выполненной проектной документации.
Параметры воздействия от проектируемых источников будут определены в составе проектной документации

	4.1.4.2.
	Сведения о возможных аварийных ситуациях, типах аварий, залповых выбросах и сбросах, возможных зонах и объектах воздействия, мероприятиях по их предупреждению и ликвидации
	Типы аварийных ситуаций и возможные зоны их воздействия будут определяться в составе проектной документации.

	4.1.4.3.
	Сведения о ранее выполненных инженерно-экологических изысканиях и исследованиях, санитарно-эпидемиологических и медико-биологических исследованиях (заключениях) с приложением их результатов (при их наличии у застройщика или технического заказчика)
	Отсутствуют

	
	Основные требования к оценке воздействия на окружающую среду проектируемого объекта
	Материалы изысканий и их состав должны соответствовать СП 47.13330.2016; СП 11-102-97.

	4.1.4.4.
	Сведения о принятых конструктивных и объемно-планировочных решениях с выделением потенциальных загрязнителей окружающей среды, мест возможного размещения отходов, типе и размещении сооружений инженерной защиты территории
	Перечень, количество и характеристика образующихся
отходов, а также деятельность по обращению с
отходами при строительстве и эксплуатации
проектируемых объектов будут определены в процессе
осуществления проектных работ.

	4.1.4.5.
	Общие технические решения и параметры проектируемых технологических процессов (вид и количество используемого сырья и топлива, их источники и экологическая безопасность, высота дымовых труб, объемы оборотного водоснабжения, сточных вод, газоаэрозольных выбросов, система очистки и др.)
	Отсутствуют

	4.1.4.6.
	Данные о видах, количестве, токсичности, системе сбора, складирования и утилизации отходов
	Перечень, количество и характеристика образующихся
отходов, а также деятельность по обращению с
отходами при строительстве и эксплуатации
проектируемых объектов будут определены в процессе
осуществления проектных работ.

	4.1.4.7.
	Требования к результатам лабораторных, химико-аналитических исследований, инструментальных измерений
	Все лабораторные, химико-аналитические исследования, инструментальные измерения, радиационный контроль должны проводиться в лабораториях, прошедших аккредитацию и получивших соответствующий аттестат соответствия.

	4.1.4.8.
	Требования к составу, виду, формату и срокам представления промежуточных материалов и отчетной документации
	Материалы изысканий и их состав должны соответствовать СП 47.13330.2016; СП 11-102-97.
Сроки проведения работ определяются календарным планом, являющимся приложением к договору.
Отчетные материалы об инженерно-экологических изысканиях должны предоставляться на бумажном носителе в 4-х экземплярах и один экземпляр в электронном виде.
Электронная версия отчета должна соответствовать требованиям Приказа Минстроя России от 12.05.2017 783/пр.
Файлы должны быть представлены в форматах: *.doc, *.xls, *.jpg, *.pdf. *.dwg. Формат сканированных текстовых документов -* .pdf. Формат фотографий и цветной графики - *.jpg. Формат текстовых и табличных материалов - *.doc, *.xls (Microsoft Word 2003, Microsoft Excel 2003).

	4.1.5.
	Инженерно-геотехнические изыскания
	Не требуется

	4.2.
	Специальные виды инженерных изысканий
	Не требуется

	4.2.1.
	Геотехнические исследования
	Не требуется

	4.2.2.
	Обследования состояния грунтов оснований зданий и сооружений, их строительных конструкций
	При необходимости и выполняются по нормативным требованиям и в составе инженерно-геологических изысканий.

	4.2.3.
	Поиск и разведка подземных вод для целей водоснабжения
	Не требуется

	4.2.4.
	 Локальный мониторинг компонентов окружающей среды
	При необходимости

	4.2.5.
	Разведка грунтовых строительных материалов
	Не требуется

	4.2.6.
	Локальные обследования загрязнения грунтов и грунтовых вод
	Состав и объемы работ следует принимать с учетом требований:
- СП 47.13330.2016. «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения Актуализированная редакция СНиП 11- 02- 96;
- «СП 11-102-97. Инженерно-экологические изыскания для строительства»;
- отраслевые документы по стандартизации, в том числе стандарты саморегулируемой организации, членом которой является Исполнитель.

	4.3.
	Научное сопровождение инженерных изысканий
	Не требуется

	5.
	ПРОЧИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	5.1.
	Перечень
нормативных правовых актов и документов по стандартизации (СП, ГОСТ, СТО), в соответствии с требованиями которых необходимо выполнять инженерные изыскания
	При выполнении настоящей работы должны соблюдаться обязательные требования нормативных правовых актов Российской Федерации, а также национальных стандартов, сводов правил, стандартов организации и других документов по стандартизации, обеспечивающих выполнение требований Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».
При необходимости указываются конкретные документы по стандартизации, включая отраслевые документы по стандартизации, в том числе стандарты саморегулируемой организации, членом которой является Исполнитель.

	5.2.
	Требования к качеству и достоверности результатов инженерных изысканий
	Исполнитель услуг должен обеспечить:
-  выполнение требования части 1 статьи 15 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» в части достоверности результатов инженерных изыскания и их достаточности для разработки проектной документации;
- проведение внутреннего технического контроля качества (ТКК) инженерных изысканий (приёмка полевых, лабораторных и камеральных работ в соответствии с внутренней системой контроля качества исполнителя) с учетом пункта 4.9. СП 47.13330.2016. «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Свод правил. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96», 
ГОСТ 21.301. «Единая система проектной документации для строительства. Основные требования к оформлению отчётной документации по инженерным изысканиям», а также отраслевых документов по стандартизации, в том числе стандарты саморегулируемой организации, членом которой является Исполнитель. 


	5.3.
	Требования заказчика по разработке программы инженерных изысканий
	 Необходима разработка Исполнителем программы инженерных изысканий.
Программа является основным организационно-руководящим, техническим и методическим документом при выполнении инженерных изысканий, согласовывается заказчиком и утверждается исполнителем.
В программе должны определяться и обосновываться состав и объемы работ, методы их выполнения с учетом сложности природных условий, степени их изученности, вида градостроительной деятельности, этапа выполнения инженерных изысканий, вида и назначения сооружения.
Состав и объемы работ, обоснованные в программе, должны соответствовать требованиям технического регулирования; СП 47.13330.2016. «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11- 02- 96» и другие нормативные требования, указанные в задании.

	5.4.
	Требования к составу, виду, формату и срокам представления промежуточных материалов и результатов инженерных изысканий в форме отчетной документации
	Инженерные изыскания предоставить в форме отчетной документации (в соответствии с требованиями ч. 4.1 ст. 47 Градостроительного кодекса Российской Федерации, требованиями 
ГОСТ Р 21.1101. «Национальный стандарт Российской Федерации. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации», требованиями ГОСТ 21.301. «Межгосударственный стандарт. Система проектной документации для строительства. Основные требования к оформлению отчетной документации по инженерным изысканиям»).
Указывается состав отчетной документации в соответствии с требованиями СП 47.13330.2016. «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96»). Указываются требования к форматам, срокам представления промежуточных материалов.

	5.5.
	Дополнительные требования к производству отдельных видов инженерных изысканий, включая отраслевую специфику проектируемого объекта


	В случае выявления в процессе инженерных изысканий сложных природных и техногенных условий (в связи с недостаточной изученностью территории объекта строительства на предшествующих этапах работ и стадиях проектирования), которые могут оказать неблагоприятное влияние на строительство и эксплуатацию сооружений и среду обитания, исполнитель инженерных изысканий должен поставить заказчика в известность о необходимости дополнительного изучения и внесения изменений и дополнений в программу инженерных изысканий.
Указывается необходимость выполнения научно-исследовательских работ при инженерных изысканиях для проектирования крупных и уникальных объектов или в сложных природных и техногенных условиях, другие требования.

	5.6.
	Требования к метрологическому обеспечению инженерных изысканий
	Исполнитель должен:
- организовать метрологическое обеспечение инженерных изысканий, которое должно включать принятие технических решений по выбору измеряемых характеристик, установлению требований к точности измерений, выбору методов и средств измерений, а также их метрологическому обслуживанию
- использовать средства измерений и измерительные системы утвержденного типа, прошедшие поверку.
- результаты измерений выражать в единицах величин, допущенных к применению в Российской Федерации.
- контролировать использование средств измерений и измерительных систем, прошедших метрологическую поверку (калибровку) или аттестацию.
Применение нестандартного, уникального или инновационного измерительного оборудования (средств измерения) должно быть обосновано в утвержденной Заказчиком программе инженерных изысканий.

	5.7.
	Требования оценки и прогноза возможных изменений природных и техногенных условий территории изысканий


	Результаты инженерных изысканий должны обеспечивать получение необходимых и достаточных материалов и данных о природных и техногенных условиях и прогноз их изменения в составе и с детальностью, достаточной для разработки проектных решений, а также требования для оценки воздействия объекта строительства на окружающую среду.

	5.8.
	Требования к материалам и результатам инженерных изысканий 
	Материалы изысканий и их состав должны соответствовать СП 47.13330.2016; СП 11-102-97.
Сроки проведения работ определяются календарным планом, являющимся приложением к договору.
Отчетные материалы об инженерно-экологических изысканиях должны предоставляться на бумажном носителе в 4-х экземплярах и один экземпляр в электронном виде.
Электронная версия отчета должна соответствовать требованиям Приказа Минстроя России от 12.05.2017 783/пр.
Файлы должны быть представлены в форматах: *.doc, *.xls, *.jpg, *.pdf. *.dwg. Формат сканированных текстовых документов -* .pdf. Формат фотографий и цветной графики - *.jpg. Формат текстовых и табличных материалов - *.doc, *.xls (Microsoft Word 2003, Microsoft Excel 2003).


	5.9.
	Приложения к заданию (обязательные):
	1). Графическое приложение № 1. Схема расположения склада АХОВ на территории ГОК «Светлинский»
2).  Графическое приложение № 2. Схема расположения склада АХОВ на территории ГОК «Курасан»
3).  Графическое приложение № 3.  Схема расположения склада АХОВ на территории ГОК «Березняковский»
4). Графическое приложение № 4 – Компоновка базисных складов
5). Графическое приложение № 4 – Компоновка расходных складов
6).  Текстовое приложение №1-Технические характеристики проектируемых объектов капитального строительства базисного склада АХОВ 
7).  Текстовое приложение №2-Технические характеристики проектируемых объектов капитального строительства расходного склада АХОВ



ЗАДАНИЕ РАЗРАБОТАЛИ:

Заказчик

Начальник отдела инженерных изысканий 
ДПИР ООО «УК ЮГК»				_________________________
										Ауц Г.С.
Графическое приложение № 1
Схема расположения склада АХОВ на территории ГОК «Светлинский»
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Графическое приложение № 2

Схема расположения склада АХОВ на территории ГОК «Курасан»
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Графическое приложение № 3
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Графическое приложение № 4 
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Графическое приложение № 5
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Текстовое приложение №1
Технические характеристики проектируемых объектов капитального строительства

	№ п/п
	Наименование зданий
и сооружений и № по генплану
 (экспликации)
	уровень ответственности
(от 30.12.2009 № 384-ФЗ)

	высота, м
	тип фундаментов (плита, ленточн., свайн., свайно-плитн. и т. д.)
	конструкция зданий (сооружений) – несущие, ограждающие
	довери-тельная вероят-ность для расч. характер. грунтов

(0,85 /0,90 /0,95/0.98)
	чувствитель-ность к неравномер-ным осадкам
(да/нет)
	условия эксплуата-ции
(сухое/мок-рое)
	Примечание

	
	
	размеры в плане, м
	этажность

	нагрузки на погонный метр ленточн. фунд., опору, 1м2, сваю
	глубина заложения от поверхности земли, м
и наличие подвала
	
	предельные величины средних осадок фундаментов, см
	нагрузки:
динамич. / статические
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Склад цианида
	Повышенный
	10,0
	Столб.-монолитный
	каркасный
	0,85/0,95
	-
	сухое
	

	
	
	30,0х12,610
	1
	-
	1,5
отсутствует
	
	-
	статические
	

	2
	Склад натра едкого, флокулянта и угля
	Повышенный
	10,0
	Столб.-монолитный
	каркасный
	0,85/0,95
	-
	сухое
	

	
	
	24,0х12,610
	1
	-
	1,5
отсутствует
	
	-
	статические
	

	3
	КПП
	Нормальный
	2,0
	плита
	модульное
	-
	-
	-
	-

	
	
	5,5х8,9
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Эстакада для разгрузки реагентов
	Нормальный
	-
	плита
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	26,0 х 18,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-



Текстовое приложение №2
Технические характеристики проектируемых объектов капитального строительства
	№ п/п
	Наименование зданий
и сооружений и № по генплану
 (экспликации)
	уровень ответственности
(от 30.12.2009 № 384-ФЗ)

	высота, м
	тип фундаментов (плита, ленточн., свайн., свайно-плитн. и т. д.)
	конструкция зданий (сооружений) – несущие, ограждающие
	довери-тельная вероят-ность для расч. характер. грунтов

(0,85 /0,90 /0,95/0.98)
	чувствитель-ность к неравномер-ным осадкам
(да/нет)
	условия эксплуата-ции
(сухое/мок-рое)
	приме-чание

	
	
	размеры в плане, м
	этажность

	нагрузки на погонный метр ленточн. фунд., опору, 1м2, сваю
	глубина заложения от поверхности земли, м
и наличие подвала
	
	предельные величины средних осадок фундаментов, см
	нагрузки:
динамич. / статические
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Расходный склад
	Нормальный
	10,0
	Столб.-монолитный
	каркасный
	0,85/0,95
	-
	сухое
	-

	
	
	30,0 х 12,0
	1
	-
	1,5
отсутствует
	
	-
	статические
	

	2
	Эстакада для разгрузки реагентов
	Повышенный
	-
	плита
	-
	0,85/0,95
	-
	сухое
	-

	
	
	26,0 х 9,0
	-
	-
	По результатам ИИ
	
	-
	статические
	

	3
	КПП
	Нормальный
	2,0
	плита
	модульное
	-
	-
	-
	-

	
	
	5,5х8,9
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
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