Контракт №____
на выполнение работ по капитальному ремонту помещений Клуба "Шершни" по адресу: Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Центральная (Шершни), 3а. ЛОТ №4

г. Челябинск                                                                                                    «____»___________ 2026 г.

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Челябинская централизованная клубная система», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Кудрявцевой Елены Викторовны, действующего на основании Устава, и 
_______________________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», действующий на основании ___________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии п.5 ч.1 ст.93 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту - Федеральный закон № 44-ФЗ), заключили настоящий контракт (далее – контракт) о нижеследующем:

1. Предмет контракта
1.1. По настоящему Контракту Подрядчик обязуется выполнить работы по капитальному ремонту помещений Клуба "Шершни" по адресу: Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Центральная (Шершни), 3а, в соответствии со сметой контракта (Приложение №1), а Заказчик обязуется принять и оплатить работы в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.
1.2. Работы по капитальному ремонту должны быть выполнены Подрядчиком в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты заключения контракта.
1.3. Место выполнения работ: помещения Клуба "Шершни" по адресу: Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Центральная (Шершни), 3а.
ИКЗ: 263745327089774530100100300000000244

2. Цена контракта и порядок расчета
2.1. Общая цена контракта составляет: _________________ (_______________________) рублей ___________коп., в том числе НДС____(если предусмотрен). Цена контракта является твердой и определяется на весь срок действия контракта. Коэффициент перерасчета___________________
2.2. Цена Контракта включает в себя: стоимость выполнения работ по ремонту, а так же затраты на приобретение Подрядчиком материалов, уплату налогов, обязательных платежей, выплаченных или подлежащих выплате, транспортные расходы, а также иные расходы, связанные с выполнением работ.
2.3. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком
2.4. Расчет за выполненные работы осуществляется в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания обеими Сторонами акта выполненных работ (КС-2), на основании выставленного Подрядчиком счета.
2.5. Источник финансирования: средства бюджетных учреждений.

3. Права и обязанности сторон
3.1. Подрядчик обязуется:
3.1.1. Обеспечить качество выполненных работ, в соответствии с установленными требованиями законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к данному виду работ.
3.1.2. В течение 2 рабочих дней с момента окончания выполнения работ оформить и предоставить Заказчику акты по форме КС2, счета.
3.2. Подрядчик вправе:
3.2.1. Требовать оплату за выполненные работы в соответствии с условиями настоящего контракта.
3.2.2. Вносить предложения по улучшению качества и порядка выполнения работ Заказчику.
3.3. Заказчик обязуется:
3.3.1. Оплатить выполненные надлежащим образом работы в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим контрактом.
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1. Осуществлять контроль за порядком и качеством выполнения работ.

4. Порядок сдачи и приемки выполненных работ
4.1. Приёмка выполненных работ на соответствие их объему, качеству и иным условиям контракта, осуществляется ответственным лицом Заказчика, в течение 2 календарных дней, с момента предоставления Подрядчиком документов, подтверждающих факт выполненных работ. Результаты приемки выполненных работ отражаются в акте выполненных работ по форме КС2.
4.2. Заказчик осуществляет проверку выполненных работ на соответствие их требованиям объему, качеству и иным требованиям, установленным настоящим контрактом.
4.3. Заказчик в течение 2 календарных дней со дня получения акта выполненных работ обязан подписать его или предоставить мотивированный отказ от приемки работ. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки результата выполненных работ, сторонами составляется двухсторонний акт обнаруженных недостатков с перечнем недостатков и сроков их устранения.
4.4. Работы считаются выполненными после подписания Заказчиком акта выполненных работ.

5. Ответственность сторон
5.1. Стороны несут ответственность за нарушение обязательств по настоящему Контракту в соответствии с действующим законодательством.
5.2.  Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, Подрядчиком, и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. №  570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. №  1063» (далее - постановлением № 1042) установлен порядок.
5.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы 10% цены контракта.
 5.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения (при наличии в Контракте таких обязательств), устанавливается штраф в размере  1000 рублей. 
 5.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы  1000 рублей.
5.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.
5.7. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик производит оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).
5.8. В случае если Заказчик понес убытки вследствие ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по Контракту, Подрядчик обязан возместить такие убытки независимо от уплаты неустойки.
5.9. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 
5.10. Оплата Стороной неустойки (штрафа, пени) и возмещение убытков не освобождает ее от исполнения обязательств по Контракту. Штрафные санкции уплачиваются Подрядчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента предъявления Заказчиком письменной претензии об уплате штрафных санкций.

6. Гарантии Подрядчика и гарантийные обязательства
6.1. Гарантия качества результата работ, предусмотренного контрактом, распространяется на все, составляющее результат работ.
6.2. Гарантийный срок на выполненные работы – 18 месяцев от момента подписания сторонами Документа о  приемке.
6.3. В случае если производителями или поставщиками материалов, конструкций, изделий или оборудования, подлежащих передаче Заказчику после завершения работ, установлены гарантийные сроки на такие материалы, конструкции, изделия или оборудование, большие по сравнению с гарантийным сроком, установленным контрактом, к соответствующим материалам, конструкциям, изделиям и оборудованию применяются гарантийные сроки, предусмотренные производителями или поставщиками. Подрядчик обязуется передать Заказчику все документы, подтверждающие гарантии качества и гарантийные сроки, предусмотренные указанными поставщиками или производителями.
6.4. Устранение недостатков (дефектов) результата работ, выявленных в течение гарантийного срока, осуществляется силами Подрядчика и за его счет.
6.5. Если в течение гарантийного срока, установленного контрактом, будут обнаружены недостатки (дефекты) результата работ, Заказчик уведомляет об этом подрядчика в порядке, предусмотренном контрактом для направления уведомлений.
6.6. Не позднее 10-го дня со дня получения Подрядчиком уведомления о выявленных недостатках (дефектах) результата работ стороны составляют акт о выявленных недостатках (дефектах) результата работ с указанием таких недостатков (дефектов), причин их возникновения, порядка и сроков их устранения и подписывают указанный акт в порядке, установленном контрактом.
6.7. В случае уклонения Подрядчика от составления и (или) подписания акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ Заказчик вправе в срок, установленный контрактом для составления такого акта, составить его без участия подрядчика, подписать со своей стороны и направить указанный акт Подрядчику в порядке, установленном контрактом для направления уведомлений. В указанном случае акт о выявленных недостатках (дефектах) результата работ считается составленным и подписанным сторонами контракта надлежащим образом.
6.8. Если иной срок не будет согласован сторонами контракта дополнительно, Подрядчик обязуется устранить выявленные недостатки (дефекты) результата работ в течение 30 дней со дня подписания акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ или получения подрядчиком акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ, составленного без участия подрядчика и подписанного со стороны заказчика (в случае уклонения подрядчика от составления и (или) подписания акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ).
6.9. В случае отказа Подрядчика от устранения выявленных недостатков (дефектов) результата работ или в случае не устранения недостатков (дефектов) результата работ в установленный контрактом или иной согласованный сторонами контракта срок Заказчик вправе привлечь третьих лиц для устранения таких недостатков (дефектов) результата работ и потребовать от Подрядчика возмещения расходов на устранение недостатков (дефектов) результата работ.
6.10. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого результат работ не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов) результата работ, допущенных подрядчиком.

7. Форс-мажорные обстоятельства
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: пожара, наводнения, землетрясения, войны, военных действий, блокады, эмбарго, общих забастовок, запрещающих (либо ограничивающих) актов властей, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение контракта. 
7.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по контракту, обязана в течение 3 (трех) дней известить другую сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств. Несвоевременное извещение об этих обстоятельствах лишает, соответствующую сторону права ссылается на них в будущем.
7.3. Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне контракта, не выполнившей свои обязательства по контракту.

8. Порядок разрешения споров
8.1. Заказчик и Подрядчик должны приложить все усилия, чтобы путем прямых переговоров разрешить к обоюдному удовлетворению сторон все противоречия или спорные вопросы, возникающие между ними в рамках контракта.
8.2. Любые споры, разногласия и требования, возникающие из контракта, подлежат разрешению в Арбитражном суде Челябинской области.

9. Расторжение Контракта
9.1. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. 
9.2. Изменение условий контракта допускаются по письменному соглашению Сторон в соответствии со ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Вносимые дополнения и изменения рассматриваются Сторонами и оформляются дополнительным соглашением.
9.3. Расторжение контракта по соглашению Сторон совершается в письменной форме и возможно в случае наступления условий, при которых для одной из Сторон или обеих Сторон дальнейшее исполнение обязательств по контракту невозможно либо возникает нецелесообразность исполнения контракта.
9.4. При расторжении контракта по соглашению сторон, контракт считается расторгнутым с момента подписания соглашения о расторжении.
9.5. При расторжении настоящего контракта в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения настоящего контракта другая сторона контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения настоящего контракта.
9.6. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, в следующих случаях:
- задержки выполненных работ в полном объеме более чем на 10 календарных дней по причинам, не зависящим от Заказчика;
- нарушений Подрядчиком условий Контракта, ведущих к снижению качества работ.

10. Срок действия контракта
10.1. Контракт вступает в силу со дня подписания его Сторонами и действует до 31 декабря 2026 г. 

11. Прочие условия
11.1. Контракт составлен в письменной форме в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для Заказчика и Подрядчика. 
11.2. Все приложения к Контракту являются его неотъемной частью.
11.3. В случае изменения наименования, адреса места нахождения или банковских реквизитов Стороны, она письменно извещает об этом другую Сторону в течение 3-х рабочих дней с даты такого изменения.
11.4. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

12. Реквизиты Сторон
	«Заказчик»
МБУК «Челябинская ЦКС»
454930, г. Челябинск, Центральный район, ул. Пионерская, 2А (п. Сосновка)
Телефон: +7(351)730-79-49
Эл. почта: dks@kultura174.ru
[bookmark: _GoBack]ИНН/КПП 7453270897/745301001
Комитет финансов города Челябинска 
л/с  2147400548Н
БИК 017501500 
к/сч 40102810645370000062
ОКЦ №5 УГУ Банка России/УФК по Челябинской области г. Челябинск
р/сч 03234643757010006900


Директор 

_____________________ Е.В. Кудрявцева

	«Подрядчик»
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Приложение № 1 к контракту
от «____» ____________ 2026 г. №


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Наименование программного продукта
	ГРАНД-Смета, версия 2026.1

	Наименование редакции сметных нормативов  
	Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр

	Реквизиты приказа  Минстроя России  об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам 
	Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр;  Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр;  Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр

	Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного  в соответствии  пунктом 85 Методики  расчета индексов изменения  сметной стоимости строительства, утвержденной  приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр
	Письмо Минстроя России от 25.02.2026 № 9859-ИФ/09

	Реквизиты нормативного  правового  акта  об утверждении оплаты труда, утверждаемый  в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 
	Приказ Министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области от 16.04.2025 № 61

	Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы 
	 

	Наименование субъекта Российской Федерации 
	74. Челябинская область

	Наименование зоны субъекта Российской Федерации 
	Челябинская область

	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Центральная (Шершни), 3а. Клуб "Шершни"

	(наименование стройки)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Капитальный ремонт помещений Клуба "Шершни" по адресу: Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Центральная (Шершни), 3а.

	(наименование объекта капитального строительства)

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 4

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Общестроительные работы.

	 (наименование работ и затрат)

	Составлен 
	ресурсно-индексным
	методом
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Основание
	дефектная ведомость
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(проектная и (или) иная техническая документация)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Составлен(а) в текущем уровне цен 
	I квартал 2026 года
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная стоимость 
	 
	469,46
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	строительных работ
	 
	384,80
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	Средства на оплату труда рабочих
	
	 
	23,74
	тыс.руб.

	
	монтажных работ
	 
	0,00
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	Средства на оплату труда машинистов
	
	 
	1,04
	тыс.руб.

	
	оборудования
	 
	0,00
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	Нормативные затраты труда рабочих
	
	 
	50,15
	чел.-ч.

	
	прочих затрат
	 
	0,00
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	Нормативные затраты труда машинистов
	 
	1,81
	чел.-ч.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. ТАМБУР

	ПРОЁМЫ

	16
	ГЭСН09-04-013-04
	Установка алюминиевых дверей: двупольных (прим.)
	м2
	3,96
	1
	3,96
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=1,8*2,2

	 
	571/пр_2022_п.67_пп.б
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1-100-43
	Средний разряд работы 4,3
	чел.-ч
	2,36
	1,15
	10,74744
	
	
	484,62
	
	5 208,42

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,02
	1,25
	0,099
	
	
	666,49
	
	65,98

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,02
	1,25
	0,099
	
	
	463,85
	
	45,92

	 
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.-ч
	0,53
	1,25
	2,6235
	
	
	37,20
	
	97,59

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	0,7932
	
	3,141072
	
	
	7,88
	
	24,75

	 
	01.7.11.07-0227
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
	кг
	0,08
	
	0,3168
	155,63
	0,95
	147,85
	
	46,84

	 
	01.7.15.02-0051
	Болты анкерные
	т
	0,003
	
	0,01188
	89 330,06
	1,09
	97 369,77
	
	1 156,75

	 
	14.5.01.05-0013
	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) противопожарный для мест с повышенными требованиями пожарной безопасности, объем 880 мл
	шт
	0,19
	
	0,7524
	478,28
	1,24
	593,07
	
	446,23

	П,Н
	07.1.01.01
	Дверь противопожарная металлическая
	шт
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 092,48

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	5 254,34

	 
	Пр/812-009.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Строительные металлические конструкции
	%
	93
	0,9
	83,7
	
	
	
	
	4 397,88

	 
	Пр/774-009.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Строительные металлические конструкции
	%
	62
	0,85
	52,7
	
	
	
	
	2 769,04

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 600,86
	 
	14 259,40

	17
	ФСБЦ-09.4.02.01-0030
	Блок дверной входной двупольный из алюминиевого профиля с комплектующими и доводчиками, заполнение дверного полотна однокамерным стеклопакетом толщиной 24 мм, без импоста, площадь более 3,5 м2 (применительно)
	м2
	3,96
	1
	3,96
	24 248,30
	1,14
	27 643,06
	 
	109 466,52

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	109 466,52

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Всего по разделу 1 ТАМБУР
	123 725,92

	Раздел 2. ХОЛЛ- ВЕСТИБЮЛЬ, БИБЛИОТЕКА , КАБИНЕТ ДЛЯ ЗАНЯТИЙ ПРИКЛАДНОМУ ИСКУССТВУ

	ПОТОЛОК

	23
	ГЭСН46-03-010-01
	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 20 см2
	100 отверстий
	0,02
	1
	0,02
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=2 / 100

	 
	1-100-39
	Средний разряд работы 3,9
	чел.-ч
	13,08
	
	0,2616
	
	
	458,66
	
	119,99

	 
	91.18.01-508
	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин
	маш.-ч
	3,75
	
	0,075
	115,43
	1,59
	183,53
	
	13,76

	 
	91.21.10-002
	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров
	маш.-ч
	7,5
	
	0,15
	2,11
	1,49
	3,14
	
	0,47

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	134,22

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	119,99

	 
	Пр/812-040.1-1
	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	103
	
	103
	
	
	
	
	123,59

	 
	Пр/774-040.1
	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	59
	
	59
	
	
	
	
	70,79

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	16 430,00
	 
	328,60

	26
	ГЭСН09-04-006-01
	Монтаж фахверка (прим. каркас на потолок)
	т
	0,16983
	1
	0,16983
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=18,87*9/1000

	 
	1-100-43
	Средний разряд работы 4,3
	чел.-ч
	25,3
	
	4,296699
	
	
	484,62
	
	2 082,27

	 
	91.05.02-005
	Краны козловые, грузоподъемность 32 т
	маш.-ч
	0,1
	
	0,016983
	1 803,79
	1,44
	2 597,46
	
	44,11

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,1
	
	0,016983
	
	
	623,09
	
	10,58

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,11
	
	0,0186813
	
	
	1 688,10
	
	31,54

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,11
	
	0,0186813
	
	
	623,09
	
	11,64

	 
	91.05.06-007
	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т
	маш.-ч
	2,7
	
	0,458541
	1 703,30
	1,44
	2 452,75
	
	1 124,69

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	2,7
	
	0,458541
	
	
	623,09
	
	285,71

	 
	91.06.01-003
	Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т
	маш.-ч
	0,08
	
	0,0135864
	1,75
	1,65
	2,89
	
	0,04

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,17
	
	0,0288711
	
	
	666,49
	
	19,24

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,17
	
	0,0288711
	
	
	463,85
	
	13,39

	 
	91.17.04-042
	Аппараты для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	3,02
	
	0,5128866
	4,35
	1,29
	5,61
	
	2,88

	 
	91.17.04-171
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А
	маш.-ч
	14
	
	2,37762
	
	
	82,77
	
	196,80

	 
	01.3.02.08-0001
	Кислород газообразный технический
	м3
	2,6
	
	0,441558
	
	
	76,58
	
	33,81

	 
	01.3.02.09-0022
	Пропан-бутан смесь техническая
	кг
	0,78
	
	0,1324674
	
	
	54,33
	
	7,20

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	12,318
	
	2,0919659
	
	
	7,88
	
	16,48

	 
	01.7.11.07-0036
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей Э46, диаметр 4 мм
	кг
	16
	
	2,71728
	142,68
	0,95
	135,55
	
	368,33

	 
	01.7.15.06-0111
	Гвозди строительные
	т
	0,00001
	
	0,0000017
	70 296,20
	1,26
	88 573,21
	
	0,15

	 
	01.7.20.08-0071
	Канат пеньковый тросовой свивки, пропитанный, диаметр 26 мм
	т
	0,0001
	
	0,000017
	231 787,35
	1,65
	382 449,13
	
	6,50

	 
	07.2.07.12-0011
	Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб
	т
	0,001
	
	0,0001698
	105 278,81
	1,29
	135 809,66
	
	23,06

	 
	08.2.02.11-0007
	Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 5,5 мм
	10 м
	0,0187
	
	0,0031758
	307,84
	0,65
	200,10
	
	0,64

	 
	08.3.03.06-0002
	Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм
	т
	0,00003
	
	0,0000051
	60 258,20
	0,89
	53 629,80
	
	0,27

	 
	08.3.11.01-1106
	Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали Ст3пс, Ст3сп, № 40У, № 40П
	т
	0,00194
	
	0,0003295
	136 760,00
	0,89
	121 716,40
	
	40,11

	 
	14.4.01.01-0003
	Грунтовка ГФ-021
	т
	0,00031
	
	0,0000526
	
	
	97 098,61
	
	5,11

	 
	14.5.09.07-0030
	Растворитель Р-4
	т
	0,0006
	
	0,0001019
	
	
	146 681,63
	
	14,95

	П,Н
	01.7.15.03-0042
	Болты с гайками и шайбами строительные
	кг
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	Н
	07.2.03.06
	Конструкции стальные
	т
	1
	
	0,16983
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 339,50

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 403,59

	 
	Пр/812-009.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Строительные металлические конструкции
	%
	93
	0,9
	83,7
	
	
	
	
	2 011,80

	 
	Пр/774-009.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Строительные металлические конструкции
	%
	62
	0,85
	52,7
	
	
	
	
	1 266,69

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	44 856,56
	 
	7 617,99

	27
	ФСБЦ-23.3.08.01-0128
	Трубы стальные электросварные квадратные, размеры 140х140 мм, толщина стенки 4 мм
	т
	0,15183
	1
	0,15183
	59 027,50
	0,91
	53 715,03
	 
	8 155,55

	 
	
	Объем=16,87*9/1000

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8 155,55

	28
	ГЭСН13-06-004-01
	Обеспыливание поверхности
	м2
	5
	1
	5
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	0,1
	
	0,5
	
	
	411,93
	
	205,97

	 
	91.21.22-638
	Пылесосы промышленные, мощность до 2000 Вт
	маш.-ч
	0,1
	
	0,5
	6,36
	1,62
	10,30
	
	5,15

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	211,12

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	205,97

	 
	Пр/812-013.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
	%
	94
	0,9
	84,6
	
	
	
	
	174,25

	 
	Пр/774-013.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
	%
	51
	0,85
	43,35
	
	
	
	
	89,29

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	94,93
	 
	474,66

	29
	ГЭСН13-03-002-04
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
	100 м2
	0,05
	1
	0,05
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=5 / 100

	 
	1-100-47
	Средний разряд работы 4,7
	чел.-ч
	5,31
	
	0,2655
	
	
	512,32
	
	136,02

	 
	91.06.03-060
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч
	0,01
	
	0,0005
	6,62
	1,56
	10,33
	
	0,01

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0,01
	
	0,0005
	
	
	1 636,74
	
	0,82

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0,01
	
	0,0005
	
	
	533,09
	
	0,27

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,01
	
	0,0005
	
	
	666,49
	
	0,33

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,01
	
	0,0005
	
	
	463,85
	
	0,23

	 
	91.21.01-012
	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт
	маш.-ч
	1,12
	
	0,056
	4,52
	1,4
	6,33
	
	0,35

	 
	14.4.01.01-0003
	Грунтовка ГФ-021
	т
	0,009
	
	0,00045
	
	
	97 098,61
	
	43,69

	 
	14.5.09.02-0002
	Ксилол нефтяной, марка А
	т
	0,0015
	
	0,000075
	75 885,63
	1,81
	137 352,99
	
	10,30

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	192,02

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	136,52

	 
	Пр/812-013.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
	%
	94
	0,9
	84,6
	
	
	
	
	115,50

	 
	Пр/774-013.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
	%
	51
	0,85
	43,35
	
	
	
	
	59,18

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 334,00
	 
	366,70

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Всего по разделу 2 ХОЛЛ- ВЕСТИБЮЛЬ, БИБЛИОТЕКА , КАБИНЕТ ДЛЯ ЗАНЯТИЙ ПРИКЛАДНОМУ ИСКУССТВУ
	16 943,50

	Раздел 3. ЗАЛ

	ПОТОЛОК

	60
	ГЭСН09-04-006-01
	Монтаж фахверка (прим. каркас на потолок)
	т
	0,2688
	1
	0,2688
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=22,4*12/1000

	 
	1-100-43
	Средний разряд работы 4,3
	чел.-ч
	25,3
	
	6,80064
	
	
	484,62
	
	3 295,73

	 
	91.05.02-005
	Краны козловые, грузоподъемность 32 т
	маш.-ч
	0,1
	
	0,02688
	1 803,79
	1,44
	2 597,46
	
	69,82

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,1
	
	0,02688
	
	
	623,09
	
	16,75

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,11
	
	0,029568
	
	
	1 688,10
	
	49,91

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,11
	
	0,029568
	
	
	623,09
	
	18,42

	 
	91.05.06-007
	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т
	маш.-ч
	2,7
	
	0,72576
	1 703,30
	1,44
	2 452,75
	
	1 780,11

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	2,7
	
	0,72576
	
	
	623,09
	
	452,21

	 
	91.06.01-003
	Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т
	маш.-ч
	0,08
	
	0,021504
	1,75
	1,65
	2,89
	
	0,06

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,17
	
	0,045696
	
	
	666,49
	
	30,46

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,17
	
	0,045696
	
	
	463,85
	
	21,20

	 
	91.17.04-042
	Аппараты для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	3,02
	
	0,811776
	4,35
	1,29
	5,61
	
	4,55

	 
	91.17.04-171
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А
	маш.-ч
	14
	
	3,7632
	
	
	82,77
	
	311,48

	 
	01.3.02.08-0001
	Кислород газообразный технический
	м3
	2,6
	
	0,69888
	
	
	76,58
	
	53,52

	 
	01.3.02.09-0022
	Пропан-бутан смесь техническая
	кг
	0,78
	
	0,209664
	
	
	54,33
	
	11,39

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	12,318
	
	3,3110784
	
	
	7,88
	
	26,09

	 
	01.7.11.07-0036
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей Э46, диаметр 4 мм
	кг
	16
	
	4,3008
	142,68
	0,95
	135,55
	
	582,97

	 
	01.7.15.06-0111
	Гвозди строительные
	т
	0,00001
	
	0,0000027
	70 296,20
	1,26
	88 573,21
	
	0,24

	 
	01.7.20.08-0071
	Канат пеньковый тросовой свивки, пропитанный, диаметр 26 мм
	т
	0,0001
	
	0,0000269
	231 787,35
	1,65
	382 449,13
	
	10,29

	 
	07.2.07.12-0011
	Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб
	т
	0,001
	
	0,0002688
	105 278,81
	1,29
	135 809,66
	
	36,51

	 
	08.2.02.11-0007
	Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 5,5 мм
	10 м
	0,0187
	
	0,0050266
	307,84
	0,65
	200,10
	
	1,01

	 
	08.3.03.06-0002
	Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм
	т
	0,00003
	
	0,0000081
	60 258,20
	0,89
	53 629,80
	
	0,43

	 
	08.3.11.01-1106
	Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали Ст3пс, Ст3сп, № 40У, № 40П
	т
	0,00194
	
	0,0005215
	136 760,00
	0,89
	121 716,40
	
	63,48

	 
	14.4.01.01-0003
	Грунтовка ГФ-021
	т
	0,00031
	
	0,0000833
	
	
	97 098,61
	
	8,09

	 
	14.5.09.07-0030
	Растворитель Р-4
	т
	0,0006
	
	0,0001613
	
	
	146 681,63
	
	23,66

	П,Н
	01.7.15.03-0042
	Болты с гайками и шайбами строительные
	кг
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	Н
	07.2.03.06
	Конструкции стальные
	т
	1
	
	0,2688
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 868,38

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 804,31

	 
	Пр/812-009.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Строительные металлические конструкции
	%
	93
	0,9
	83,7
	
	
	
	
	3 184,21

	 
	Пр/774-009.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Строительные металлические конструкции
	%
	62
	0,85
	52,7
	
	
	
	
	2 004,87

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	44 856,62
	 
	12 057,46

	61
	ФСБЦ-08.3.01.02-0028
	Двутавры с параллельными гранями полок, марки стали Ст3сп, Ст3пс, № 20Б-60Б
	т
	0,2688
	1
	0,2688
	74 370,00
	1,23
	91 475,10
	 
	24 588,51

	 
	
	Объем=22,4*12/1000

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	24 588,51

	62
	ГЭСН13-06-004-01
	Обеспыливание поверхности
	м2
	7,87
	1
	7,87
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	0,1
	
	0,787
	
	
	411,93
	
	324,19

	 
	91.21.22-638
	Пылесосы промышленные, мощность до 2000 Вт
	маш.-ч
	0,1
	
	0,787
	6,36
	1,62
	10,30
	
	8,11

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	332,30

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	324,19

	 
	Пр/812-013.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
	%
	94
	0,9
	84,6
	
	
	
	
	274,26

	 
	Пр/774-013.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
	%
	51
	0,85
	43,35
	
	
	
	
	140,54

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	94,93
	 
	747,10

	63
	ГЭСН13-03-002-04
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
	100 м2
	0,0787
	1
	0,0787
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=7,87 / 100

	 
	1-100-47
	Средний разряд работы 4,7
	чел.-ч
	5,31
	
	0,417897
	
	
	512,32
	
	214,10

	 
	91.06.03-060
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч
	0,01
	
	0,000787
	6,62
	1,56
	10,33
	
	0,01

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0,01
	
	0,000787
	
	
	1 636,74
	
	1,29

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0,01
	
	0,000787
	
	
	533,09
	
	0,42

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,01
	
	0,000787
	
	
	666,49
	
	0,52

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,01
	
	0,000787
	
	
	463,85
	
	0,37

	 
	91.21.01-012
	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт
	маш.-ч
	1,12
	
	0,088144
	4,52
	1,4
	6,33
	
	0,56

	 
	14.4.01.01-0003
	Грунтовка ГФ-021
	т
	0,009
	
	0,0007083
	
	
	97 098,61
	
	68,77

	 
	14.5.09.02-0002
	Ксилол нефтяной, марка А
	т
	0,0015
	
	0,0001181
	75 885,63
	1,81
	137 352,99
	
	16,22

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	302,26

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	214,89

	 
	Пр/812-013.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
	%
	94
	0,9
	84,6
	
	
	
	
	181,80

	 
	Пр/774-013.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
	%
	51
	0,85
	43,35
	
	
	
	
	93,15

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 334,31
	 
	577,21

	64
	ГЭСН13-03-003-03
	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей: краской БТ-177 серебристой
	100 м2
	0,0787
	1
	0,0787
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=7,87 / 100

	 
	1-100-35
	Средний разряд работы 3,5
	чел.-ч
	3,67
	
	0,288829
	
	
	437,89
	
	126,48

	 
	91.06.03-060
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч
	0,01
	
	0,000787
	6,62
	1,56
	10,33
	
	0,01

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0,01
	
	0,000787
	
	
	1 636,74
	
	1,29

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0,01
	
	0,000787
	
	
	533,09
	
	0,42

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,02
	
	0,001574
	
	
	666,49
	
	1,05

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,02
	
	0,001574
	
	
	463,85
	
	0,73

	 
	91.21.01-012
	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт
	маш.-ч
	1,4
	
	0,11018
	4,52
	1,4
	6,33
	
	0,70

	 
	14.4.02.09-0302
	Краска БТ-177
	т
	0,009
	
	0,0007083
	101 515,14
	1,22
	123 848,47
	
	87,72

	 
	14.5.09.02-0002
	Ксилол нефтяной, марка А
	т
	0,0013
	
	0,0001023
	75 885,63
	1,81
	137 352,99
	
	14,05

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	232,45

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	127,63

	 
	Пр/812-013.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
	%
	94
	0,9
	84,6
	
	
	
	
	107,97

	 
	Пр/774-013.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
	%
	51
	0,85
	43,35
	
	
	
	
	55,33

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 028,59
	 
	395,75

	ПРОЁМЫ

	82
	ГЭСН09-04-013-02
	Установка противопожарных дверей: двупольных глухих
	м2
	2,52
	1
	2,52
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=1,2*2,1

	 
	571/пр_2022_п.67_пп.б
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1-100-43
	Средний разряд работы 4,3
	чел.-ч
	2,78
	1,15
	8,05644
	
	
	484,62
	
	3 904,31

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,02
	1,25
	0,063
	
	
	666,49
	
	41,99

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,02
	1,25
	0,063
	
	
	463,85
	
	29,22

	 
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.-ч
	0,73
	1,25
	2,2995
	
	
	37,20
	
	85,54

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	0,8252
	
	2,079504
	
	
	7,88
	
	16,39

	 
	01.7.11.07-0227
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
	кг
	0,08
	
	0,2016
	155,63
	0,95
	147,85
	
	29,81

	 
	01.7.15.02-0051
	Болты анкерные
	т
	0,003
	
	0,00756
	89 330,06
	1,09
	97 369,77
	
	736,12

	 
	14.5.01.05-0013
	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) противопожарный для мест с повышенными требованиями пожарной безопасности, объем 880 мл
	шт
	0,19
	
	0,4788
	478,28
	1,24
	593,07
	
	283,96

	П,Н
	07.1.01.01
	Дверь противопожарная металлическая
	шт
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 127,34

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 933,53

	 
	Пр/812-009.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Строительные металлические конструкции
	%
	93
	0,9
	83,7
	
	
	
	
	3 292,36

	 
	Пр/774-009.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Строительные металлические конструкции
	%
	62
	0,85
	52,7
	
	
	
	
	2 072,97

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 163,76
	 
	10 492,67

	83
	ФСБЦ-07.1.01.01-0005
	Блок дверной металлический противопожарный двупольный, предел огнестойкости EI 60, с заполнением минеральной ватой, окрашенный порошковыми красками, с замком-защелкой, без доводчика, размеры 1200х2100 мм
	шт
	1
	1
	1
	17 253,01
	1,45
	25 016,86
	 
	25 016,86

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	25 016,86

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Всего по разделу 3 ЗАЛ
	73 875,56

	Раздел 4. КАБИНЕТ

	ПРОЁМЫ

	115
	ГЭСНр56-01-031-05
	Установка дверных коробок с герметизацией пенополиуретановым герметиком: в каменных стенах
	100 м2
	0,0168
	1
	0,0168
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(0,8*2,1) / 100

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	72,73
	
	1,221864
	
	
	411,93
	
	503,32

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,32
	
	0,005376
	
	
	666,49
	
	3,58

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,32
	
	0,005376
	
	
	463,85
	
	2,49

	 
	01.7.15.06-0087
	Гвозди стальные проволочные формовочные, диаметр 1,8 мм, длина 150 мм
	т
	0,0001
	
	0,0000017
	85 025,00
	1,26
	107 131,50
	
	0,18

	П,Н
	01.7.14.01-0002
	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл
	шт
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	П,Н
	01.7.15.07
	Крепёжные изделия
	кг
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	Н
	11.2.02.06
	Коробки дверные
	м
	168
	
	2,8224
	
	
	
	
	 

	Н
	12.1.02.06
	Материалы рулонные кровельные
	м2
	57,1
	
	0,95928
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	509,57

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	505,81

	 
	Пр/812-090.0-1
	НР Проемы (ремонтно-строительные)
	%
	90
	
	90
	
	
	
	
	455,23

	 
	Пр/774-090.0
	СП Проемы (ремонтно-строительные)
	%
	47
	
	47
	
	
	
	
	237,73

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	71 579,17
	 
	1 202,53

	116
	ФСБЦ-01.7.14.01-0002
	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл
	шт
	1
	1
	1
	241,35
	1,24
	299,27
	 
	299,27

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	299,27

	117
	ФСБЦ-01.7.15.07-0001
	Дюбели
	т
	0,0002
	1
	0,0002
	163 881,20
	1,26
	206 490,31
	 
	41,30

	 
	
	Объем=0,2/1000

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	41,30

	118
	ФСБЦ-11.2.02.06-0002
	Коробки дверные деревянные, размеры 94х45 мм
	м
	2,8224
	1
	2,8224
	175,96
	1,44
	253,38
	 
	715,14

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	715,14

	119
	ГЭСН10-01-060-01
	Установка и крепление наличников
	100 м
	0,05
	1
	0,05
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(2,1*2+0,8) / 100

	 
	1-100-25
	Средний разряд работы 2,5
	чел.-ч
	7,82
	
	0,391
	
	
	394,62
	
	154,30

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,04
	
	0,002
	
	
	666,49
	
	1,33

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,04
	
	0,002
	
	
	463,85
	
	0,93

	 
	01.7.15.06-0111
	Гвозди строительные
	т
	0,00071
	
	0,0000355
	70 296,20
	1,26
	88 573,21
	
	3,14

	Н
	11.1.01.10
	Наличники
	м
	112
	
	5,6
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	159,70

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	155,23

	 
	Пр/812-010.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Деревянные конструкции
	%
	108
	0,9
	97,2
	
	
	
	
	150,88

	 
	Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Деревянные конструкции
	%
	55
	0,85
	46,75
	
	
	
	
	72,57

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 663,00
	 
	383,15

	120
	ФСБЦ-11.1.01.10-0009
	Наличник гладкий из древесины хвойных пород, сечение 50-55х12 мм
	м
	5,6
	1
	5,6
	65,07
	1,67
	108,67
	 
	608,55

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	608,55

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Всего по разделу 4 КАБИНЕТ
	3 249,94

	Раздел 5. КАБИНЕТ ЗАВХОЗА , СКЛАД, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПОМЕЩЕНИЕ  (бывшая библиотека , подсобное помещение )

	ПРОЁМЫ

	137
	ГЭСН10-01-034-01
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема до 2 м2
	100 м2
	0,017871
	1
	0,017871
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(1,11*1,61) / 100

	 
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч
	167,37
	
	2,9910693
	
	
	422,32
	
	1 263,19

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	1,76
	
	0,031453
	37,32
	1,63
	60,83
	
	1,91

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	1,76
	
	0,031453
	
	
	411,93
	
	12,96

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	3,28
	
	0,0586169
	
	
	666,49
	
	39,07

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	3,28
	
	0,0586169
	
	
	463,85
	
	27,19

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	11,44
	
	0,2044442
	
	
	7,88
	
	1,61

	 
	01.7.06.02-0001
	Ленты гидроизоляционные, паропроницаемые бутилкаучуковые, из нетканого материала мембранного типа, с липким покрытием по краям с внутренней стороны и антиадгезионным покрытием, цвет бежевый, ширина 80 мм
	м
	418
	
	7,470078
	24,39
	1,93
	47,07
	
	351,62

	 
	01.7.06.11-0001
	Ленты предварительно сжатые уплотнительные саморасширяющиеся на основе пенополиуретана, с липким слоем с одной стороны, ширина 10 мм, толщина в сжатом состоянии 4 мм, толщина в расширенном состоянии 20 мм
	10 м
	21,4
	
	0,3824394
	158,82
	1,93
	306,52
	
	117,23

	 
	01.7.14.01-0002
	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл
	шт
	69
	
	1,233099
	241,35
	1,24
	299,27
	
	369,03

	 
	01.7.15.07-0005
	Дюбели стальные рамные монтажные, диаметр 10 мм, длина 130 (132) мм
	10 шт
	30,6
	
	0,5468526
	92,73
	1,26
	116,84
	
	63,89

	 
	11.3.03.15-0021
	Клинья пластиковые монтажные
	100 шт
	8
	
	0,142968
	369,80
	1,06
	391,99
	
	56,04

	Н
	11.3.02.02
	Блоки оконные пластиковые
	м2
	100
	
	1,7871
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 303,74

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 303,34

	 
	Пр/812-010.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Деревянные конструкции
	%
	108
	0,9
	97,2
	
	
	
	
	1 266,85

	 
	Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Деревянные конструкции
	%
	55
	0,85
	46,75
	
	
	
	
	609,31

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	233 892,90
	 
	4 179,90

	138
	ФСБЦ-11.3.02.02-0005
	Блок оконный из ПВХ-профиля, одностворчатый, с двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, глухой, площадь от 1,51 до 2 м2
	м2
	1,7871
	1
	1,7871
	2 884,73
	1,55
	4 471,33
	 
	7 990,71

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 990,71

	139
	ГЭСН09-04-013-04
	Установка алюминиевых дверей: двупольных (прим.)
	м2
	3,7904
	1
	3,7904
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=0,92*2,06*2

	 
	571/пр_2022_п.67_пп.б
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1-100-43
	Средний разряд работы 4,3
	чел.-ч
	2,36
	1,15
	10,2871456
	
	
	484,62
	
	4 985,36

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,02
	1,25
	0,09476
	
	
	666,49
	
	63,16

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,02
	1,25
	0,09476
	
	
	463,85
	
	43,95

	 
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.-ч
	0,53
	1,25
	2,51114
	
	
	37,20
	
	93,41

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	0,7932
	
	3,0065453
	
	
	7,88
	
	23,69

	 
	01.7.11.07-0227
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
	кг
	0,08
	
	0,303232
	155,63
	0,95
	147,85
	
	44,83

	 
	01.7.15.02-0051
	Болты анкерные
	т
	0,003
	
	0,0113712
	89 330,06
	1,09
	97 369,77
	
	1 107,21

	 
	14.5.01.05-0013
	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) противопожарный для мест с повышенными требованиями пожарной безопасности, объем 880 мл
	шт
	0,19
	
	0,720176
	478,28
	1,24
	593,07
	
	427,11

	П,Н
	07.1.01.01
	Дверь противопожарная металлическая
	шт
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 788,72

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	5 029,31

	 
	Пр/812-009.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Строительные металлические конструкции
	%
	93
	0,9
	83,7
	
	
	
	
	4 209,53

	 
	Пр/774-009.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Строительные металлические конструкции
	%
	62
	0,85
	52,7
	
	
	
	
	2 650,45

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 600,86
	 
	13 648,70

	140
	ФСБЦ-09.4.02.01-0030
	Блок дверной входной маятниковый двупольный из алюминиевого профиля с комплектующими и доводчиками, заполнение дверного полотна однокамерным стеклопакетом толщиной 24 мм, без импоста, площадь более 3,5 м2 (применительно)
	м2
	3,79
	1
	3,79
	24 248,30
	1,14
	27 643,06
	 
	104 767,20

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	104 767,20

	141
	ГЭСН10-01-039-03
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах с конопаткой: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2
	100 м2
	0,0164
	1
	0,0164
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(0,8*2,05) / 100

	 
	571/пр_2022_п.67_пп.б
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1-100-34
	Средний разряд работы 3,4
	чел.-ч
	115
	1,15
	2,1689
	
	
	432,70
	
	938,48

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,49
	1,25
	0,010045
	37,32
	1,63
	60,83
	
	0,61

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,49
	1,25
	0,010045
	
	
	411,93
	
	4,14

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	3,58
	1,25
	0,07339
	
	
	666,49
	
	48,91

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	3,58
	1,25
	0,07339
	
	
	463,85
	
	34,04

	 
	01.7.07.29-0111
	Пакля смоляная пропитанная
	кг
	108
	
	1,7712
	92,95
	1,59
	147,79
	
	261,77

	 
	01.7.15.06-0111
	Гвозди строительные
	т
	0,0101
	
	0,0001656
	70 296,20
	1,26
	88 573,21
	
	14,67

	 
	11.1.03.06-0071
	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт III
	м3
	0,08
	
	0,001312
	5 764,42
	1,67
	9 626,58
	
	12,63

	П,Н
	01.7.04.07
	Скобяные изделия
	компл
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	Н
	11.1.01.10
	Наличники
	м
	540
	
	8,856
	
	
	
	
	 

	Н
	11.2.02.01
	Блоки дверные
	м2
	100
	
	1,64
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 315,25

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	976,66

	 
	Пр/812-010.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Деревянные конструкции
	%
	108
	0,9
	97,2
	
	
	
	
	949,31

	 
	Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Деревянные конструкции
	%
	55
	0,85
	46,75
	
	
	
	
	456,59

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	165 923,78
	 
	2 721,15

	142
	ФСБЦ-11.2.02.01-1102
	Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой, площадь до 2,0 м2, массив дуба с лакокрасочным покрытием
	м2
	1,64
	1
	1,64
	15 674,35
	1,13
	17 712,02
	 
	29 047,71

	 
	
	Объем=0,8*2,05

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	29 047,71

	143
	ФСБЦ-01.7.04.04-0034
	Замок накладной цилиндровый механический, ригель прямоугольного сечения, механизм открывания изнутри ручкой, без защелки, без задвижки, количество ригелей 1, размеры ригеля 10х34 мм, в комплекте с запорной планкой
	компл
	1
	1
	1
	801,79
	1,32
	1 058,36
	 
	1 058,36

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 058,36

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Всего по разделу 5 КАБИНЕТ ЗАВХОЗА , СКЛАД, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПОМЕЩЕНИЕ  (бывшая библиотека , подсобное помещение )
	163 413,73

	Раздел 6. Подвал

	ПРОЁМЫ

	154
	ГЭСН10-01-034-01
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема до 2 м2
	100 м2
	0,004
	1
	0,004
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(0,4*0,5*2) / 100

	 
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч
	167,37
	
	0,66948
	
	
	422,32
	
	282,73

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	1,76
	
	0,00704
	37,32
	1,63
	60,83
	
	0,43

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	1,76
	
	0,00704
	
	
	411,93
	
	2,90

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	3,28
	
	0,01312
	
	
	666,49
	
	8,74

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	3,28
	
	0,01312
	
	
	463,85
	
	6,09

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	11,44
	
	0,04576
	
	
	7,88
	
	0,36

	 
	01.7.06.02-0001
	Ленты гидроизоляционные, паропроницаемые бутилкаучуковые, из нетканого материала мембранного типа, с липким покрытием по краям с внутренней стороны и антиадгезионным покрытием, цвет бежевый, ширина 80 мм
	м
	418
	
	1,672
	24,39
	1,93
	47,07
	
	78,70

	 
	01.7.06.11-0001
	Ленты предварительно сжатые уплотнительные саморасширяющиеся на основе пенополиуретана, с липким слоем с одной стороны, ширина 10 мм, толщина в сжатом состоянии 4 мм, толщина в расширенном состоянии 20 мм
	10 м
	21,4
	
	0,0856
	158,82
	1,93
	306,52
	
	26,24

	 
	01.7.14.01-0002
	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл
	шт
	69
	
	0,276
	241,35
	1,24
	299,27
	
	82,60

	 
	01.7.15.07-0005
	Дюбели стальные рамные монтажные, диаметр 10 мм, длина 130 (132) мм
	10 шт
	30,6
	
	0,1224
	92,73
	1,26
	116,84
	
	14,30

	 
	11.3.03.15-0021
	Клинья пластиковые монтажные
	100 шт
	8
	
	0,032
	369,80
	1,06
	391,99
	
	12,54

	Н
	11.3.02.02
	Блоки оконные пластиковые
	м2
	100
	
	0,4
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	515,63

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	291,72

	 
	Пр/812-010.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Деревянные конструкции
	%
	108
	0,9
	97,2
	
	
	
	
	283,55

	 
	Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Деревянные конструкции
	%
	55
	0,85
	46,75
	
	
	
	
	136,38

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	233 890,00
	 
	935,56

	155
	ФСБЦ-11.3.02.02-0002
	Блок оконный из ПВХ-профиля, одностворчатый, с двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, глухой, площадь до 0,5 м2
	м2
	0,4
	1
	0,4
	4 284,86
	1,55
	6 641,53
	 
	2 656,61

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 656,61

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Всего по разделу 6 Подвал
	3 592,17

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Итоги по смете:
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	350 836,97

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	23 744,86

	 
	
	               Эксплуатация машин
	4 252,37

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	1 042,17

	 
	
	               Материалы
	321 797,57

	 
	
	     Строительные работы
	384 800,82

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	23 744,86

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	4 252,37

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	1 042,17

	 
	
	               материалы
	321 797,57

	 
	
	               накладные расходы
	21 178,97

	 
	
	               сметная прибыль
	12 784,88

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	24 787,03

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	21 178,97

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	12 784,88

	 
	
	     НДС 22%
	84 656,18

	 
	
	ВСЕГО по смете
	469 457,00

	 
	
	     справочно:
	 

	 
	
	          Затраты труда рабочих
	50,1515039
	
	
	
	
	 

	 
	
	          Затраты труда машинистов
	1,8137163
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