

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на  поставку и установку автоматической парковки

1. Характеристики товара:
	Название оборудования
	Характеристики 
	Кол-во, шт.

	Въездная стойка АП-ПРО 01 Бизнес

	Стойка служит для выдачи билетов при въезде на парковку. Основные компоненты: контроллер АП-ПРО-КОН, принтер для термопечати билета, дисплей текстовый монохромный, кнопка въезда, считыватель проксимити карт, блок питания, накладка Стойка выполнена из стали, порошковое окрашивание, антивандальное исполнение. Базовый термопакет. Основной цвет RAL7015 
Опционально: SIP-голосовая связь.
	1

	Выездная стойка АП-ПРО 02 Бизнес
	Стойка служит для пропуска клиентов с территории парковки по билетам. Основные компоненты: контроллер АП-ПРО- КОН, дисплей текстовый монохромный, сканерштрих/QR-кодов, считыватель проксимити карт, блок питания, накладка. Стойка выполнена из стали, порошковое окрашивание, антивандальное исполнение. Базовый термопакет. Основной цвет RAL7015 
Опционально: SIP-голосовая связь.
	1

	Сервер АСПП ПК2
	Сервер АСПП, включая настраиваемый коммутатор. Монитор, клавиатура, манипулятор мышь, микрофон, колонки. 
	1

	Программно-аппаратный комплекс АП ПРО-ПО МАКСИМА
	Программно-аппаратный комплекс, позволяющий контролировать работу системы, вести подсчет парковочных мест получать и выводить отчеты на мониторы и табло. 
	1

	Модуль ПАК «Голосовая связь»
	Функция голосовой SIP связи работает через сеть Ethernet и позволяет связываться с оператором. Встраивается в оконечные устройства (паркоматы, стойки проезда). При наличии данного модуля активируется функция "голосовое сопровождение проезда" на стойках.
	1

	Опция бесконтактной оплаты на выезде интегрируется в стойки проезда 02 МАКСИМА 
	Опция служит для бесконтактной оплаты парковки на выезде с помощью банковских карт с NFC технологией. Основные компоненты: модуль бесконтактной оплаты, фискальный регистратор, программное обеспечение. 
	1

	Программатор + 
	USB устройство для программирования карт постоянного посетителя (оператор программирует вручную)
	1

	Проксимити карта
	Тонкая пластиковая карта используется для идентификации постоянных клиентов (mifare)
	200

	Контроллер индукционной петли 
	Используется для определения наличия автомобиля в зоне проезда, активации въездного билета, учет свободных мест на парковке при использовании табло свободных мест. Контроллер двухканальный. Устанавливается в стойку проезда
	2

	Шлагбаум 
	Краткое описание: Комплект шлагбаума для левостороннего монтажа, 4 метра: Тумба левая; Стрела круглого сечения 4,2 м.; Пружина балансировочная; Наклейки на стрелу (24 шт.)
	1



2. Место поставки: г.Челябинск, ул. Орджоникидзе, 58А
[bookmark: _GoBack]3. Срок поставки и установки парковки: с момента заключения настоящего договора до 31.08.2026 включительно.
3.1. Доставка, погрузочно-разгрузочные работы производятся за счет Поставщика.
4. Требования к качеству, безопасности товара: 
4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам;
4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара);
4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном их использовании;
4.4. На товаре не должно быть следов механических повреждений, изменений вида комплектующих;
4.5. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;
4.6. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации;
4.7. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком. Гарантийный срок составляет не менее срока указанного заводом изготовителем (производителем). В течение гарантийного срока обнаруженные недостатки товара подлежат устранению силами и средствами Поставщика;
5. Требования к упаковке, маркировке товара:
5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке;
5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой;
5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании;
5.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.
