Приложение № 6 к извещению 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
1. 
[bookmark: _Hlk228352912][bookmark: _Hlk235790873][bookmark: _Hlk208270369]            1. Наименование выполняемых работ: Капитальный ремонт ограждения МАДОУ " ДС №344 г.Челябинска", по адресу: 454138, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Куйбышева, д. 63.
1. 2. Объем и виды выполняемых работ: согласно проектно-сметной документации (Приложение № 1 к Техническому заданию). Весь объем выполняемых работ принимается за 1 условную единицу.
1. [bookmark: _Hlk228352749]3. Место выполнения работ: 454138, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Куйбышева, д. 63.
1. 4. Срок выполнения работ: в течение 60 календарных дней с даты заключения договора. 
1. 5. Материалы, используемые при выполнении работ: согласно проектно-сметной документации (Приложение № 1 к Техническому заданию). Не допускается использование материалов с истекшим сроком годности.
6. Требования к выполнению работ:
- применяемые строительные материалы, изделия и оборудование должны соответствовать проектно-сметной документации;
- обязательное ведение Подрядчиком «Журнала контроля за производством работ и их приемкой»;
[bookmark: _Hlk196399170]- обязательное составление актов освидетельствования на скрытые работы;
- в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 2 августа 2019 г. № 1006 и Актом категорирования Паспорт безопасности объекта образования от 05 декабря 2024 г. на воспрепятствование неправомерному проникновению на объект (территорию) пропускного и внутриобъектового режимов, ограждение всей территории объекта по периметру должно исключать случайный проход людей, животных, въезд на территорию автотранспорта. Ограждение должно иметь высоту более 2 м и состоять из секционного просматриваемого металлического, сетчатого, либо решетчатого полотна, изготовленного из стальных прутков диаметром от 5 мм, сваренных в пресечениях, с ячейкой не более 50*200 мм, оцинкованных и покрытых полимерным материалом;
            - Услуги должны быть оказаны с сохранением в первоначальном виде всех не ремонтируемых конструктивных частей здания, дорожных покрытий, имеющихся коммуникационных сетей. В случае невыполнения Исполнителем указанных в настоящем пункте условий, Исполнитель обязан в сроки, предусмотренные настоящим ТЗ восстановить за свой счет поврежденные (разрушенные, испорченные) конструктивные части здания, дорожных покрытий, имеющиеся коммуникационные сети.
Перед началом работ Исполнитель согласует с заказчиком график демонтажа и монтажа ограждения.
	За сохранность материалов, предназначенных для выполнения работ, находящихся на объектах Заказчика, отвечает Исполнитель.
	Работы должны производиться только в отведенной зоне работ. Работы должны быть произведены минимальным количеством технических средств и механизмов, что нужно для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха.
По окончании работ сдать работы, представить паспорта, сертификаты на используемые материалы.

     Демонтажные работы: 
- устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой до 2 м – 118 шт; 
- демонтаж ворот распашных с установкой столбов: металлических – 1 шт; 
- демонтаж калиток: без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей – 2 шт;
- демонтаж металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание – 111 шт; 
- смеси бетонные тяжелого бетона – 7,0374 м3;
- стойки металлические опорные – 111 шт; 
- расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при редкой поросли – 140 м2;
-  корчевка вручную пней диаметром: от 310 до 350 мм – 1 шт; 
- планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 2 – 190 м2;
     Монтаж ограждения:
           -  установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание – 125 шт;
          - смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)150, W4 – 7,925 м3;
           - столб металлический квадратный для ограждений, покрытие цинк-порошковая эмаль, толщина стенки 2,0 мм, размеры 80х80 мм, высота 3000 мм – 125 шт;
           - заглушки – 125 шт;
- устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой более 2 м ( 120 шт);
- скобы – 480 шт;
- панели ограждения стальные сварные, четыре ребра жесткости, покрытие цинк-порошковая эмаль, диаметр прутков 5 мм, длина 2500 мм, размер ячейки 200х50 мм, высота 2030 мм ( 300 м);
- болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной антивандальной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М8, длина болта 16-100 мм – 76,8 кг;
- устройство ворот распашных с установкой столбов: металлических ( 1 шт);
- смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)150, W4 – 0,291 м3;
- ворота распашные двустворчатые из металлических решетчатых панелей с комплектующими, покрытие цинк-порошковая эмаль,  размеры 2000х4500 мм ( 1 комплект);
- устройство калиток: с установкой столбов металлических ( 2шт);
- смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)150, W4 – 0,1 м3;
-  калитка сетчатая для секции заграждения в комплекте со стойкой, створкой, элементами крепления и врезным замком, покрытие цинк-порошковая эмаль, ширина калитки 1000 мм, высота калитки 2030 мм ( 2 комплекта);
- столб металлический квадратный для ограждений, покрытие цинк-порошковая эмаль, толщина стенки 2,0 мм, размеры 80х80 мм, высота 4000 мм ( 2 шт);
      Стойки СКУД высотой 4м:
          - устройство фундаментов-столбов: бетонных – 0,2536 м3;
          - смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)150, W4 - 0.258672 м3;
          - доска обрезная антисептированная, естественной влажности, длина 4-6 м, ширина 150 мм, толщина 40 мм, сорт II - 0.1650936 м3;
         - установка металлических столбов высотой до 4 м: на подготовленный бетонный фундамент – 2 шт;
         - болты анкерные с гайкой стальные фрикционные расклинивающиеся, с наружной резьбой М3, диаметр 10 мм, длина 130 мм – 8 шт;
         - столб металлический квадратный для ограждений, покрытие цинк-порошковая эмаль, толщина стенки 2,0 мм, размеры 80х80 мм, высота 4000 мм – 2 шт;
         - заглушки – 2 шт;
         - скобы – 8 шт;
         - болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М8, длина болта 16-100 мм - 0.0128 кг;
       Мусор:
            - погрузка группы грузов: Мусор строительный с погрузкой вручную – 0,35 т;
           -  погрузка группы грузов: Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 – 12,95 т;
          - перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние: 36 км – 13,3 т груза;
          - утилизация на полигоне – 13,3 т;
- скрытые работы, должны приниматься представителем Заказчика. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки (освидетельствования) в установленном порядке скрытых работ и составления соответствующих актов, с передачей одного экземпляра акта на скрытые работы Заказчику. Подрядчик за 3 (три) рабочих дня до проведения скрытых работ, письменно уведомляет Заказчика о необходимости проведения приемки.
Если закрытие работ выполнено без подтверждения представителя Заказчика (представитель Заказчика не был информирован об этом или информирован с опозданием), то Подрядчик обязан за свой счет открыть любую часть скрытых работ, не прошедших приемку представителем Заказчика, согласно его указанию, а затем восстановить ее.
7. Порядок (последовательность, этапы) выполнения работ: работы выполняются одним этапом в рабочие дни Заказчика, а в выходные дни только с согласия Заказчика.
8. Требования к качеству работ.
[bookmark: _Hlk137557882]Работы должны быть выполнены в полном соответствии с:
- Федеральный закон от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
- Федеральным законом Российской Федерации от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
- ГОСТ 31937-2024 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»;
- Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».
- СНиП 12-03-2001. «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;
- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство.»; 
- СП 48.13330.2019. «Свод правил. Организация строительства;
- СНиП 31-05-2003 «Общественные здания административного назначения»;
-  СП 17.13330.2017 Свод правил «Кровли»;
- СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия»;
- СП 20.13330.2016 «Свод правил «Нагрузки и воздействия»;
- ГОСТ 30547-97 «Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные. Общие технические условия».

Материалы и оборудование, используемые при выполнении работ, предусмотренных настоящим договором, должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, удостоверяющие их качество в случае установления требований наличия таких документов действующим законодательством РФ. Заверенные копии этих документов должны быть предоставлены по требованию заказчика. При выполнении работ должны применяться новые, ранее не использованные материалы, сертифицированные в РФ.
9. Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ: в ходе проведения работ должны соблюдаться все необходимые требования правил и норм охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, производственной санитарии и экологического законодательства.
10. Режим работы персонала при выполнении работ, а также список сотрудников согласовывается Подрядчиком с Заказчиком в письменной форме за пять календарных дней до срока начала выполнения работ. 
12. Требования по объему гарантий качества работ:
- гарантии качества распространяются на работы, выполненные подрядчиком по договору;
- если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, допущенные по вине подрядчика, то подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с заказчиком сроки;
- прочие требования изложены в договоре. 
13.Требования по сроку гарантии качества на результаты работ: Гарантийный срок на выполненные работы составляет не менее 36 месяцев с даты подписания итогового Акта приёмки выполненных работ.
14. Примечание: 
Подрядчик обязан произвести демонтаж старого ограждения. Все демонтированные конструкции и материалы, образовавшиеся в ходе выполнения работ и имеющие материальную ценность, передаются Подрядчиком на склад Заказчика по акту приема-передачи. Дата и время передачи согласовываются Подрядчиком с представителем Заказчика не позднее, чем за 1 рабочий день до дня её проведения. При передаче обязательно присутствие представителя Заказчика. О согласованной дате и времени передачи Подрядчик незамедлительно уведомляет Заказчика любым доступным ему способом (лично, посредством почтовой, телефонной или электронной связи).

Приложение Техническому заданию:

- ЛСР (СМЕТА) № 2.


Приложение № 1 Техническому заданию


ЛСР (СМЕТА) № 2
(приложен отдельным файлом)


