Техническое задание

Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить работы по демонтажу железобетонных опор (далее-Работы), высотой 22 м., в количестве 4-х штук, включающие в себя:

           - разработку проекта производства работ;

- снятие светильников с площадок на столбах;

- демонтаж железобетонных опор;

- резку опор на габаритные части;

-погрузку и вывоз с территории Заказчика, а Заказчик обязуется принять и оплатить данные работы.

Подрядчик выполняет работы своими силами, в случае привлечения субподрядчиков несет полную ответственность за качество выполняемых работ.

Место выполнения работ: г.Челябинск, ул.Орджоникидзе,58А Городской сад им.А.С.Пушкина

Срок выполнения работ: в течение 10 (десять) рабочих дней с момента подписания договора.

Требования к Подрядчику

1. Организация Подрядчика должна иметь опыт выполнения работ на высоте, не менее 22 метров.
2. Сотрудники подрядной организации должны иметь действующий документ о допуске к верхолазным работам (работам на высоте) не менее 22 метров.
