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РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕДМЕТА ЗАКУПКИ
	Наименование услуги/работы: Разработка раздела 12 «Смета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объекта капитального строительства» в составе проектной документации «Разработка золоторудного месторождения Семёновское открытым способом. Горная часть» 
Цели закупки: Разработка раздела 12 «Смета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объекта капитального строительства» в составе проектной документации (ПД), согласно Постановления от 16.02.2008 г. №87 и сопровождение раздела в составе ПД «Разработка золоторудного месторождения Семёновское открытым способом. Горная часть» при прохождении Главгосэкспертизы (ГГЭ).



РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГ
 ИЛИ РАБОТ
	Подраздел 2.1. Состав (перечень) оказываемых услуг или выполняемых работ

	1.  Разработка раздела 12 «Смета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объекта капитального строительства» в составе ПД, согласно Постановления от 16.02.2008 г. №87., в т.ч.
· пояснительная записка;
· ведомости объемов работ;
· обосновывающие документы.
в составе сметной документации разрабатываются следующие сметные расчеты:
· сводка затрат (СЗ)
· сводный сметный расчет стоимости строительства (ССРСС);
· объектные сметные расчеты (сметы) (ОСР);
· локальные сметные расчеты (сметы) (ЛСР);
· сметные расчеты на отдельные виды затрат (СР);
2.  Передача разработанного раздела 12 «Смета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объекта капитального строительства» ПД Заказчику для проверки и согласования. Устранение замечаний Заказчика, связанных с качеством и полнотой сметной документации.
3.  Участие в прохождении ГГЭ в рамках выполнения работ.

	Подраздел 2.2. Описание оказываемых услуг или выполняемых работ

	1.  Сбор исходных данных и анализ предоставленной ПД (разделы 1-11) на полноту, достаточность и на предмет соответствия требованиям, предъявляемым к объектам, финансируемым за счет бюджетных средств для разработки сметной документации. 
Основные характеристики при разработке Семеновского месторождения открытым способом:
- месторождение 3 группы сложности по геологическому строению;
- местность холмистая с перепадом высот до 40 м;
- максимальная производственная мощность по добыче руды 1200 тыс. т. руды в год;
- средний коэффициент вскрыши 7,5-8,2 (предварительно);
- рыхление скальных пород при помощи БВР;
- экскавация вскрышных пород и руды ведется экскаваторами с погрузкой в автосамосвалы;
- вскрышные породы вывозятся на внешний отвал, добытая руда не перегрузочный склад.
Перечень основных объектов:
- Карьерная выемка;
- Внешний отвал вскрышных пород;
- Перегрузочный рудный склад;
- Склад почвенно-растительного слоя;
- Промплощадка с размещением вспомогательных объектов (модульные здания, складское хозяйство и т.д.); 
- Контрольно-пропускной пункт;
- Автовесовая;
- Система электроснабжения;
- Карьерный водоотлив; 
- Система водоотведения поверхностных и карьерных вод в систему очистных сооружений;
- Технологические автодороги на поверхности.
2.  Разработка раздела 12 «Смета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объекта капитального строительства» в составе ПД, согласно Постановления от 16.02.2008 г. №87.
2.1 Формирование ведомостей объемов работ.
2.2 Сбор документов, обосновывающих стоимость в текущем уровне цен соответствующих материальных ресурсов, оборудования и отдельных видов работ и услуг.
2.3 Проведение и оформление сметных расчетов:
2.3.1  Сводка затрат – общие затраты по объектам строительства.
2.3.2  Сводный сметный расчет стоимости строительства составляется с распределением средств по следующим главам:
· подготовка территории строительства, реконструкции, капитального ремонта; 
· основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта;
· объекты подсобного и обслуживающего назначения;
· объекты энергетического хозяйства;
· объекты транспортного хозяйства и связи;
· наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения;
· благоустройство и озеленение территории;
· временные здания и сооружения;
· прочие работы и затраты;
· содержание службы заказчика. Строительный контроль;
· подготовка эксплуатационных кадров для строящегося объекта капитального строительства.
2.3.3  Объектные сметные расчеты - разрабатываются на отдельные объекты капитального строительства и включают итоговые стоимостные показатели локальных сметных расчетов (смет).
2.3.4  Локальные сметные расчеты - разрабатываются на конструктивные решения и (или) комплексы (виды) работ в соответствии с технологической последовательностью выполнения работ и с учетом условий их выполнения.
2.3.5  Сметные расчеты на отдельные виды затрат.
2.4  Составление и оформление пояснительной записки в соответствии с ФЗ от 29.06.2015 г. N 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации», а также с учетом требований к формату электронных документов, представляемых для проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий и проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 12.05.2017 г. N 783/пр.
3.  Передача разработанного раздела 12 «Смета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объекта капитального строительства» ПД Заказчику для проверки и согласования. Устранение замечаний Заказчика, связанных с качеством и полнотой сметной документации.
4. Участие ответственных разработчиков в рассмотрении и защите ПД при   прохождении ГГЭ с устранением замечаний и корректировок (при вносимых корректировок в ПД до 30%).


	Подраздел 2.3. Объем оказываемых услуг или выполняемых работ, либо доля оказываемых услуг или выполняемых работ в общем объеме закупки

	1 (один) Раздел 12 «Смета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объекта капитального строительства» в составе ПД, согласно Постановления от 16.02.2008 г. №87.
1 (одно) Участие в рассмотрении и защите ПД при прохождении ГГЭ

	Подраздел 2.4. Код ОКПД 2

	71.12.12.190



РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ ИЛИ РАБОТАМ
	Подраздел 3.1. Общие требования

	Последовательность выполнения работ.
1. Анализ исходных данных: Исполнитель получает от Заказчика ПД (разделы 1-11), проводит её анализ и запрашивает недостающие материалы (при необходимости).
2. Разработка раздела 12 «Смета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объекта капитального строительства» в составе ПД, согласно Постановления от 16.02.2008 г. №87.
2.1 Формирование ведомостей объемов работ.
2.2 Сбор документов, обосновывающих стоимость в текущем уровне цен соответствующих материальных ресурсов, оборудования и отдельных видов работ и услуг.
2.3 Проведение и оформление сметных расчетов:
2.3.1  Сводка затрат 
2.3.2  Сводный сметный расчет стоимости строительства 
2.3.3  Объектные сметные расчеты 
2.3.4  Локальные сметные расчеты 
2.3.5  Сметные расчеты на отдельные виды затрат.
3. Согласование и корректировка: Исполнитель передает Заказчику разработанный раздел 12 «Смета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объекта капитального строительства» для проверки и устраняет полученные замечания.
4. Участие в сопровождении ГГЭ: Исполнитель участвует в рассмотрении и защите ПД при   прохождении ГГЭ с устранением замечаний и корректировок (при вносимых корректировок в ПД до 30%).
Общие требования к оказываемым услугам или выполняемым работам.
1. Документация разрабатывается с использованием сертифицированного программного комплекса «Гранд-смета» версия 2025.2.
2. Сметная документация разрабатывается ресурсно-индексным методом (РИМ). Расчет сметной стоимости в текущем уровне цен выполняется по нормативной базе ФСНБ-2022 с учетом всех актуальных изменений и дополнений.
3. Расчет выполняется по ФСНБ-2022 с применением файлов с ценами, размещенными во ФГИС ЦС в разделе «Сметные цены и индексы изменения сметной стоимости строительства» (https://fgiscs.minstroyrf.ru/#/prices). Текущий уровень цен принимается на дату передачи документации Заказчику в соответствии с п.20.1 Постановления Правительства РФ от 05.03.2007 № 145.
4. Сметная документация выполняется в действующей сметно-нормативной базе 2001 года в соответствии с требованиями Приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр «Об утверждении Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства…» (в действующей редакции) и в текущем уровне цен по состоянию на дату передачи проектной документации Заказчику.
5. Сметная документация представляется в следующем обязательном составе:
· ССРСС в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2000 и в текущем уровне цен на дату передачи проектной документации Заказчику;
· сметы на проектные и изыскательские работы (при необходимости), составленные на основании действующих Сборников базовых цен на проектирование с пересчетом в текущие цены;
· ОСР;
· ЛСР;
· реестр цен на материалы и оборудование с приложением обосновывающих документов (прайс-листы, коммерческие предложения);
· ведомость объемов строительных и монтажных работ;
· стоимость материалов, изделий и конструкций, отличных от учтенных в базовых нормах, а также стоимость оборудования включаются на основании конъюнктурного анализа. При пересчете стоимости «обратным счетом» под каждой строкой сметы показывается ценообразование.
6. Обосновывающие стоимость в текущих ценах документы должны быть получены в период, не превышающий 6 месяцев до момента определения сметной стоимости.
7. В случае применения импортных материалов и оборудования их стоимость в текущем уровне цен указывается в рублевом эквиваленте.
8. При составлении локальных сметных расчетов принимаются следующие начисления:
· накладных расходов по видам работ согласно требованиям Приказа Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр «Об утверждении Методики по разработке и применению нормативов накладных расходов при определении сметной стоимости строительства…».
· сметной прибыли по видам работ согласно требованиям Приказа Минстроя России 11.12.2020 № 774/пр «Об утверждении Методики по разработке и применению нормативов сметной прибыли при определении сметной стоимости строительства…».
9. Итоги в разделах локальных смет выводятся по разделам сметы с начислением накладных расходов и сметной прибыли.
10. В сводный сметный расчет включаются затраты на резерв средств на непредвиденные работы и затраты в размере, предусмотренном Методикой № 421/пр (в действующей редакции). Для объектов производственного назначения (карьер) резерв принимается в размере не более 3%
11. В пояснительной записке к сметной документации указываются все применяемые индексы и коэффициенты.
12. Полный комплект сметной документации с пояснительной запиской и сводным сметным расчетом выполняется в полном объеме в сметно-нормативной базе 2001 года с пересчетом в действующие цены.
13. Локальные сметные расчеты должны соответствовать фактическим объемам работ, конструктивным и технологическим решениям, предусмотренным проектной документацией.
14. Стоимость материалов и оборудования, отсутствующих в сборниках цен, определяется по прайс-листам поставщиков и предприятий-изготовителей с учетом транспортных расходов, рассчитываемых в соответствии с методами, предусмотренными Приказом № 421/пр (в действующей редакции).
Место оказания услуг.
Работы выполняются удалённо по месту нахождения Исполнителя/Подрядчика.
Результат оказания услуг предоставляется по адресу: 457020, Челябинская область, г. Пласт, шахта «Центральная», ugold@ugold.ru.
Выезды на объект осуществляются по согласованию с Заказчиком.

	Подраздел 3.2. Требования к качеству оказываемых услуг или выполняемых работ

	Работы должны выполняться в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:
· Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;
· Градостроительный кодекс РФ;
· Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр «Об утверждении Методики определения сметной стоимости строительства...» (в действующей редакции, с учетом изменений, внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2026 № 42/пр);
· Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр «Об утверждении Методики по разработке и применению нормативов накладных расходов...» (в действующей редакции);
· Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр «Об утверждении Методики по разработке и применению нормативов сметной прибыли...» (в действующей редакции);
· Федеральная сметно-нормативная база ФСНБ-2022 с учетом всех актуальных изменений и дополнений (в том числе семнадцатого пакета поправок, утвержденного приказом Минстроя России от 17.02.2026 № 91/пр);
· ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации».
Общие требования к программному обеспечению и форматам файлов:
· Сметная документация: «Гранд-Смета» версия 2025.2, исходные файлы с возможностью редактирования (*.gsf);
· Пояснительная записка: MS Word (*.doc, *.docx);
· Пояснительная записка для экспертизы: XML (расширение .gge) в соответствии с xml-схемой, размещенной на сайте Минстроя России 03.02.2026;
· Табличные данные и расчеты: MS Excel (*.xls, *.xlsx) с сохраненными расчетными формулами и внутренними ссылками;
Общие требования к передаче материалов
Передача раздела 12 «Смета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объекта капитального строительства» Заказчику для представления в составе ПД на ГГЭ.
Представление экспертам ГГЭ по их требованиям дополнительных материалов,  обосновывающих документов и пояснений.

	Подраздел 3.3. Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг или выполняемых работ

	Исполнитель предоставляет гарантию на соответствие выполненных работ требованиям настоящего Технического задания и нормативной документации.
Исполнитель гарантирует за свой счёт устранение всех выявленных ошибок и корректировок (при вносимых корректировок в ПД до 30%) Заказчиком и экспертами ГГЭ и повторное представление материалов на экспертизу.

	Подраздел 3.4. Требования к конфиденциальности 

	Вся информация, полученная Исполнителем в рамках выполнения работ, является конфиденциальной и составляет коммерческую тайну Заказчика. 
Исполнитель обязуется не разглашать такую информацию третьим лицам без согласия Заказчика, и использовать ее исключительно для целей выполнения договора.
Обязательства по конфиденциальности действуют в течение 5 (пяти) лет после завершения работ и не должны противоречить требованиям законодательства.
Привлечение субподрядных организаций разрешается только по согласованию с Заказчиком.

	Подраздел 3.5. Требования к безопасности оказания услуг или выполнения работ и безопасности результата оказанных услуг или выполненных работ

	Исполнитель обязан обеспечить конфиденциальность всей полученной от Заказчика исходной информации, а также промежуточных и итоговых результатов работ.
Передача данных между Исполнителем и Заказчиком должна осуществляться по защищенным каналам связи или с использованием шифрования.
Результаты работ должны быть достоверным и не содержать заведомо ложных или сфальсифицированных данных.
Результаты работ недолжны быть приводить к финансовым, юридическим или репутационным рискам для Заказчика.
Материалы, передаваемые Заказчику, должны в полной мере обеспечивать достоверность и обоснованность подсчитанных сметных стоимостных показателей, исключая возможность их неверной интерпретации экспертами ГГЭ.
Исполнитель несет ответственность за соответствие результатов работ требованиям нормативных документов и законодательно-правовых актам действующих в РФ.

	Подраздел 3.6. Специальные требования

	Исполнитель должен иметь успешный опыт (не менее 3-х завершенных проектов) разработки сметной документации по ПП РФ от 16.02.2008 №87, с прохождением ГГЭ в составе ПД.
Исполнитель должен обладать лицензионным специализированным программным обеспечением (включая, но не ограничиваясь, Гранд-Смета версия 2025.2 или выше), необходимым для выполнения всего цикла работ на профессиональном уровне, а также обеспечивающим выгрузку документации в форматах, требуемых для прохождения Главгосэкспертизы (XML, .gge). 
Привлечение субподрядчиков допускается только по предварительному письменному согласованию с Заказчиком.
Работы выполняется при постоянном контроле за ходом работ со стороны Заказчика, по запросу которого Исполнитель незамедлительно представляет любую информацию, разработке сметной документации, включая промежуточные расчеты и обосновывающие материалы.

	Подраздел 3.7. Требования к сроку выполнения услуг или работ

	Период выполнения работ до 2 месяцев. 
Сдача материалов Заказчику для проверки и согласования не позднее чем за 15 рабочих дней до планируемой даты подачи в ГГЭ (планируема подача 30.06.2027 г.).



РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ ИЛИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
	Подраздел 4.1. Описание конечного результата оказанных услуг или выполненных работ

	Разработка раздела 12 «Смета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объекта капитального строительства» по ПП РФ от 16.02.2008 №87

	Подраздел 4.2. Требования по приемке оказанных услуг или выполненных работ

	Приемка осуществляется поэтапно. 
Этап 1. Приемка разработанного комплекта документов раздела 12 «Смета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объекта капитального строительства» по ПП РФ от 16.02.2008 №87
Этап 2. Прохождение ГГЭ и окончательная приемка раздела 12 «Смета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объекта капитального строительства».
Каждый этап подлежит промежуточной приемке Заказчиком 

	Подраздел 4.3. Требования по передаче заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг или выполненных работ)

	Промежуточные материалы представляются по дополнительному запросу Заказчика в электронном виде, локальные сметные расчеты в формате сметной программы «Гранд-Смета» (.gsf), пояснительная записка в формате MS Word (.doc, .docx), табличные данные – в Excel (.xls, *.xlsx) с сохраненными расчетными формулами.
Итоговая сметная документация представляются в виде текста, таблиц, схем, иллюстраций, на бумажных носителях (3 экземпляра) и в электронном виде (на CD/DVD носителе) в форматах, обеспечивающих копирование и тиражирование переданных документов (Excel, Word, Pdf, Гранд-Смета (*.gsf), пояснительная записка для экспертизы в формате XML (расширение .gge) в соответствии с xml-схемой, размещенной на сайте Минстроя России). Основные требования к проектной и рабочей документации». Все файлы сметной документации, входящие в состав передаваемого на экспертизу комплекта, должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП) лиц, участвовавших в разработке документации.



РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА
	Не требуется



РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ
	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1. 
	ТЗ
	Техническое задание

	2. 
	ПД
	Проектная документация

	3. 
	ПП РФ
	Постановление Правительства Российской Федерации

	4. 
	ССРСС
	Сводный сметный расчет стоимости строительства

	5. 
	ЛСР
	Локальный сметный расчет

	6. 
	ОСР
	Объектный сметный расчет

	7. 
	СР
	Сметный расчет

	8. 
	СЗ
	Сводка затрат

	9. 
	ГГЭ
	Главгосэкспертиза

	10. 
	ГЭСН
	Государственные элементные сметные нормы

	11. 
	ФСНБ
	Федеральная сметно-нормативная база

	12. 
	ФГИС ЦС
	Федеральная государственная информационная система ценообразования в строительстве

	13. 
	РИМ
	Ресурсно-индексный метод

	14. 
	БВР
	Буровзрывные работы

	15. 
	ЕПГУ
	Единый портал государственных услуг



РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ
	[bookmark: _GoBack]Номер приложения
	Наименование приложения
	Количество
листов

	-
	-
	-





Главный инженер проекта
ООО «УК ЮГК»	                                                                                                          			О. Ю. Гартман


