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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1. Предмет закупки

	[bookmark: _Hlk212990553]Наименование товара / ОКПД2
	Наименование характеристики
	Значение характеристики
	Инструкция по заполнению заявки
	Максимальное количество, планируемое к заказу и единица измерения

	Баббит 24.45.30.390
	ГОСТ 1320-74
	Соответствие
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	1000 кг

	
	Тип, марка
	Б-83
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	Олово О2   24.43.13.000
	ГОСТ 860-75
	Соответствие
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	100 кг 

	
	Тип, марка
	О2
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	



Подраздел 1.2. Сведения о новизне

Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, свободным от прав третьих лиц, не находится под арестом, в залоге и не являться предметом спора.

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Наплавка подшипников скольжения

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Тяжелые горно-геологические условия.
2. Стойкость к воздействию климатических условий: повышенная влажность, агрессивная среда.
3. Стойкость к воздействию механических нагрузок: вибрация, удары, скручивания и др.

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товара:
Баббит Б-83 согласно ГОСТ 1320-74 
Олово О2 согласно ГОСТ 860-75

Подраздел 4.2. Требования к электропитанию - Не требуется

Подраздел 4.3. Требования по энергопотреблению, энергосбережению и энергоэффективности - Не требуется

Подраздел 4.4. Требования к надежности:
Баббит Б-83 согласно ГОСТ 1320-74 
Олово О2 согласно ГОСТ 860-75

Подраздел 4.5. Требования к составным частям, исходным и 
эксплуатационным материалам:
Баббит Б-83 согласно ГОСТ 1320-74 
Олово О2 согласно ГОСТ 860-75

Подраздел 4.6. Требования к маркировке:
Баббит Б-83 согласно ГОСТ 1320-74 
Олово О2 согласно ГОСТ 860-75

Подраздел 4.7. Требования к упаковке:
[bookmark: _Hlk215038999]Согласно схеме строповки

   
РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1. Порядок сдачи и приемки
Согласно проекту договора.

Подраздел 5.2. Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке Товара
Согласно проекту договора.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Поставляемый товар должен быть затарен и (или) упакован обычным для такого товара способом, а при отсутствии такового способом, обеспечивающим сохранность товаров такого рода при обычных условиях хранения и транспортирования. Упаковка должна иметь наружную маркировку (транспортную, отправительскую, защитную,
Упаковочные ярлыки, пломбы).
Доставка до адреса заказчика.



РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Не требуется 

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантированный срок на товар должен составлять не менее 6 месяцев с момента подписания документов о приемке.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Не требуется.

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Товар должен быть безопасным для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды при обычных условиях эксплуатации, хранения, транспортировки и утилизации.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Не требуется.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

Поставленный товар должен быть новым товаром (товар, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) в случае, если иное не предусмотрено техническим заданием.
Поставщик гарантирует, что металлопрокат, отвечают заявленным требованиям данного технического задания, ГОСТ 1320-74 и ГОСТ 860-75.

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Не требуется

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ, МЕСТУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Баббит Б-83 согласно ГОСТ 1320-74 – 1000 кг.
[bookmark: _GoBack]Олово О2 согласно ГОСТ 860-75 – 100 кг.
Место доставки товара: 457020, Челябинская область, г. Пласт, шахта «Центральная», Склад.
Условия и сроки (периоды) поставки товара: в течении 10 рабочих дней с даты заключения договора.

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Поставленный товар должен иметь руководство (инструкцию) по эксплуатации на русском языке, технический (-ие) паспорт (-а), сертификат (-ы) (если документы обязательны в соответствии с действующим законодательством РФ для данного вида товара) и в соответствии со статьей 456 ГК РФ.
 
РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	
	-
	-



РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Количество листов

	-
	-
	





