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РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕДМЕТА ЗАКУПКИ
	Наименование услуги/работы: Разработка разделов «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети», «Система газоснабжения внутренняя» проектной документации «Установка дополнительного оборудования в пробирно-аналитической лаборатории»
Наименование проекта: «Установка дополнительного оборудования в пробирно-аналитической лаборатории»
Цели закупки: Разработка разделов «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети», «Система газоснабжения внутренняя» в составе проектной документации (РД) «Установка дополнительного оборудования в пробирно-аналитической лаборатории». Сопровождение разделов в составе РД «Установка дополнительного оборудования в пробирно-аналитической лаборатории» при прохождении согласования в надзорных органах



РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГ ИЛИ РАБОТ
	Подраздел 2.1. Состав (перечень) оказываемых услуг или выполняемых работ

	Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети:
1. Описание и характеристика систем отопления и вентиляции и их параметров
2. Обоснование принятых систем и принципиальных решений по отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха помещений с приложением расчета совокупного выделения в воздух внутренней среды помещений химических веществ с учетом совместного использования строительных материалов, применяемых в проектируемом объекте капитального строительства, в соответствии с методикой, утверждаемой Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации;
3. Определение тепловых нагрузок на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение на производственные и другие нужды
4. Разработка систем автоматизации и диспетчеризации процесса регулирования отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха
[bookmark: l170]5. Подбор системы очистки от газов и пыли;
6. Разработка системы аварийной вентиляции
7. Составление спецификации предполагаемого к применению оборудования, изделий, материалов, позволяющих исключить нерациональный расход теплоносителей, в том числе основные их характеристики
8. Составление пояснительной записки и перечня необходимых приложений.
9. Разработка графической части
10. Передача разработанного раздела Заказчику для проверки, устранения замечаний и согласования. 
11. Участие в прохождении согласования документации в надзорных органах в рамках выполненных работ.
Система газоснабжения внутренняя:
1. Описание и характеристика систем газоснабжения производственного оборудования и их параметров
2. Обоснование принятых систем и принципиальных решений по газоснабжению оборудования с приложением расчета потребления газа. Тепловыделения от оборудования. 
3. Обоснование оборудования: выбор марок, счетчиков и систем безопасности (САКЗ).
4. Указания по монтажу: требования к сварке, окраске, испытаниям и защите трубопроводов
5. Составление спецификации предполагаемого к применению оборудования, изделий, материалов, позволяющих исключить нерациональный расход газа, в том числе основные их характеристики;
[bookmark: l285]6. Составление пояснительной записки и перечня необходимых приложений;
7. Разработка графической части;
8. Передача разработанного раздела Заказчику для проверки, устранения замечаний и согласования. 
9. Участие в прохождении согласования документации в надзорных органах в рамках выполненных работ.

	Подраздел 2.2. Описание оказываемых услуг или выполняемых работ

	Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети
1.  Анализ исходных данных: изучение существующей проектной документации, технологических и конструктивных решений, технических условий, результатов инженерных изысканий.
2. Выполнение расчетов необходимых для подбора и определения требуемых технических параметров оборудования вентиляции и теплоснабжения
3. Выполнение расчетов необходимых для определения требуемого оборудования аварийной вентиляции  
4. Выполнение расчетов необходимых для определения требуемого оборудования системы газоочистки  
5. Подбор и определение необходимого оборудования автоматизации системы теплоснабжения и вентиляции.
6. Составление ведомости объемов работ.
7. Разработка необходимой графической части.
8. Передача разработанного раздела Заказчику для проверки, устранения замечаний и согласования. 
9. Участие в прохождении согласования документации в надзорных органах в рамках выполненных работ.
Система газоснабжения внутренняя
1.  Анализ исходных данных: изучение существующей проектной документации, технологических и конструктивных решений, технических условий, результатов инженерных изысканий.
2. Выполнение расчетов необходимых для подбора и определения требуемых технических параметров оборудования газоснабжения.
3. Подбор и определение необходимого оборудования автоматизации системы газоснабжения.
4. Составление ведомости объемов работ.
5. Разработка необходимой графической части.
6. Передача разработанного раздела Заказчику для проверки, устранения замечаний и согласования. 
7. Участие в прохождении согласования документации в надзорных органах в рамках выполненных работ.

	Подраздел 2. 3. Объем оказываемых услуг или выполняемых работ, либо доля оказываемых услуг или выполняемых работ в общем объеме закупки

	1 (один) Раздел Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети
1 (один) Раздел Система газоснабжения внутренняя
1 (одно) Участие в рассмотрении и защите РД при прохождении согласования документации в надзорных органах

	Подраздел 2.4. Код ОКПД 2

	71.11.22.000



РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ ИЛИ РАБОТАМ
	Подраздел 3.1. Общие требования

	Общие требования к оказываемым услугам или выполняемым работам.
Состав и содержание разрабатываемых разделов должны соответствовать требованиям следующих нормативных документов:
-Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ.
-Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (с изменениями и дополнениями)
– Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
– СП 60.13330.2020 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха». Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003;
– СП 131.13330.2020 «Строительная климатология». Актуализированная редакция СНиП 23-01-99* (с изменениями 1, 2);
– СП 56.13330.2021 «Свод правил. Производственные здания. СНиП 31-03-2001»;
– СП 44.13330.2011 «СНиП 2.09.04-87 «Административные и бытовые здания»;
– СП 50.13330.2012 «СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»;
- СП 12.13130.2009 Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности.
- ГОСТ Р 21.1101-2013 «СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации»;
- ГОСТ 21.609-83 Система проектной документации для строительства (СПДС). Газоснабжение. Внутренние устройства. Рабочие чертежи; 
- ГОСТ 21.609—2014 Система проектной документации для строительства Правила выполнения рабочей документации внутренних систем газоснабжения.
- СП 62.13330.2011* Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002 (с Изменениями N 1, 2);
- СП 402.1325800.2018 «Правила проектирования систем газопотребления жилых и общественных зданий».
- ГОСТ 21.101-2020 «СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации»;
- Федеральный закон № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (для промышленных объектов);
– СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;
Место оказания услуг.
Работы выполняются удалённо по месту нахождения Исполнителя/Подрядчика.
Результат оказания услуг предоставляется по адресу: 457020, Челябинская область, г. Пласт, шахта «Центральная», ugold@ugold.ru 
Выезды на объект осуществляются по согласованию с Заказчиком.

	Подраздел 3.2. Требования к качеству оказываемых услуг или выполняемых работ

	Работы должны выполняться в соответствии со следующими требованиями:
   Общие требования к программному обеспечению и форматам файлов:
- Текстовые документы: MS Word (*.doc, *.docx);
- Графические материалы: AutoCAD (*.dwg);
- Табличные данные и расчеты: MS Excel (*.xls, *.xlsx) с сохраненными расчетными формулами и внутренними ссылками;
           Общие требования к составу раздела Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети
[bookmark: l163]1. Сведения о климатических и метеорологических условиях района строительства, реконструкции, капитального ремонта, расчетных параметрах наружного воздуха;
[bookmark: l1643]2. Сведения об источниках теплоснабжения, параметрах теплоносителей систем отопления и вентиляции, требованиях к надежности и качеству теплоносителей;
[bookmark: l1644][bookmark: l764][bookmark: l164]3. Описание и обоснование способов прокладки и конструктивных решений, включая решения в отношении диаметров и теплоизоляции труб теплотрассы от точки присоединения к сетям общего пользования до объекта капитального строительства;
[bookmark: l1645][bookmark: l165]4. Перечень мер по защите трубопроводов от агрессивного воздействия грунтов и грунтовых вод;
[bookmark: l1646][bookmark: l639]5. Обоснование принятых систем и принципиальных решений по отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха помещений с приложением расчета совокупного выделения в воздух внутренней среды помещений химических веществ с учетом совместного использования строительных материалов, применяемых в проектируемом объекте капитального строительства, в соответствии с методикой, утверждаемой Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
[bookmark: l1647]5.1. Обоснование энергетической эффективности конструктивных и инженерно-технических решений, используемых в системах отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха помещений, тепловых сетях;
[bookmark: l1648][bookmark: l166]6. Сведения о тепловых нагрузках на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение на производственные и другие нужды;
[bookmark: l1649]6.1. Описание мест расположения приборов учета используемой тепловой энергии и устройств сбора и передачи данных от таких приборов; 
[bookmark: l1650]7. Сведения о потребности в паре (при необходимости);
[bookmark: l1651][bookmark: l167]8. Обоснование оптимальности размещения отопительного оборудования, характеристик материалов для изготовления воздуховодов;
[bookmark: l1652]9. Обоснование рациональности трассировки воздуховодов вентиляционных систем - для объектов производственного назначения;
[bookmark: l1653][bookmark: l168]10. Описание технических решений, обеспечивающих надежность работы систем в экстремальных условиях;
[bookmark: l1654][bookmark: l169]11. Описание систем автоматизации и диспетчеризации процесса регулирования отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха;
[bookmark: l1655]12. Характеристика технологического оборудования, выделяющего вредные вещества, и сведения о проектных решениях по обеспечению нормативных требований к качеству воздуха рабочей зоны и параметрам микроклимата
[bookmark: l1656]13. Обоснование выбранной системы очистки от газов и пыли;
[bookmark: l1657]14. Перечень мероприятий по обеспечению эффективности работы систем вентиляции в аварийной ситуации (при необходимости);
[bookmark: l1658][bookmark: l603]14.1. Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований энергетической эффективности к устройствам, технологиям и материалам, используемым в системах отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха помещений, тепловых сетях, позволяющих исключить нерациональный расход тепловой энергии, если такие требования предусмотрены в задании на проектирование
[bookmark: l1659]14.2. Сведения о типе и количестве установок, потребляющих тепловую энергию, параметрах и режимах их работы;
[bookmark: l1660]14.3. Сведения о показателях энергетической эффективности объекта капитального строительства, в том числе о показателях, характеризующих годовую удельную величину расхода теплоносителей в объекте капитального строительства;
[bookmark: l1661][bookmark: l765]14.4. Сведения о нормируемых показателях удельных годовых расходов теплоносителей и максимально допустимых величинах отклонений от таких нормируемых показателей (за исключением зданий, строений, сооружений, на которые требования энергетической эффективности не распространяются);
[bookmark: l1662][bookmark: l1663]14.5. Перечень мероприятий по учету и контролю расходования используемых теплоносителей;
[bookmark: l767]14.6 Спецификацию предполагаемого к применению оборудования, изделий, материалов, позволяющих исключить нерациональный расход теплоносителей, в том числе основные их характеристики;
[bookmark: l1664][bookmark: l1665][bookmark: l766]в графической части
[bookmark: l1666][bookmark: l1667][bookmark: l171]Принципиальные схемы систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха;
[bookmark: l1668][bookmark: l1669][bookmark: l1670]План сетей теплоснабжения;
[bookmark: l1671]Схемы расположения в зданиях, строениях и сооружениях приборов учета энергетических ресурсов, используемых инженерным оборудованием систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, а также тепловых сетей
           Общие требования к составу раздела Система газоснабжения внутренняя
1. Сведения об источниках газоснабжения, параметрах систем, требованиях к надежности и качеству;
[bookmark: l1853]2. Описание и обоснование способов прокладки и конструктивных решений, включая решения в отношении диаметров труб газоснабжения от точки присоединения к внутренним сетям до производственного оборудования;
[bookmark: l279]4. Перечень мер по защите трубопроводов от агрессивного воздействия.
5. Обоснование энергетической эффективности конструктивных и инженерно-технических решений, используемых в системах газоснабжения.
6. Сведения о нагрузках газопотребления на производственные и другие нужды;
6.1. Описание мест расположения приборов учета газоснабжения и устройств сбора и передачи данных от таких приборов.
7. Обоснование рациональности трассировки трубопроводов газа - для объектов производственного назначения;
8. Описание технических решений, обеспечивающих надежность работы системы в экстремальных условиях;
9. Описание систем автоматизации и диспетчеризации процесса регулирования подачи газа;
10. Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований энергетической эффективности к устройствам, технологиям и материалам, используемым в системах газоснабжения, позволяющих исключить нерациональный расход газа, если такие требования предусмотрены в задании на проектирование
11. Сведения о типе и количестве оборудования, потребляющих газ, параметрах и режимах их работы;
12. Перечень мероприятий по учету и контролю расходования используемого энергоносителя;
в графической части
[bookmark: l1854][bookmark: l1855]Общие данные: ведомость чертежей, ссылочные документы и основные показатели (расход газа, давление). Планы этажей: схемы прокладки газопроводов с указанием диаметров труб, привязок оборудования (печей) к стенам и осям здания. Аксонометрическая схема: пространственное изображение системы с указанием всех отметок высот, запорной арматуры (кранов), счетчиков и контрольно-измерительных приборов. Узлы и детали: чертежи сложных сопряжений, проходов через стены/перекрытия и мест крепления оборудования.

	Подраздел 3.3. Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг или выполняемых работ

	Исполнитель предоставляет гарантию на соответствие выполненных работ требованиям настоящего Технического задания и нормативной документации.
Исполнитель гарантирует за свой счёт устранение всех выявленных ошибок и корректировок прохождения согласования в надзорных органах Заказчиком.

	Подраздел 3.4. Требования к конфиденциальности 

	Вся информация, полученная Исполнителем в рамках выполнения работ, является конфиденциальной и составляет коммерческую тайну Заказчика. 
Исполнитель обязуется не разглашать такую информацию третьим лицам без согласия Заказчика, и использовать ее исключительно для целей выполнения договора.
Обязательства по конфиденциальности действуют в течение 5 (пяти) лет после завершения работ и не должны противоречить требованиям законодательства.
Привлечение субподрядных организаций разрешается только по согласованию с Заказчиком.

	Подраздел 3.5. Требования к безопасности оказания услуг или выполнения работ и безопасности результата оказанных услуг или выполненных работ

	Исполнитель обязан обеспечить конфиденциальность всей полученной от Заказчика исходной информации (базы данных, картографические материалы, отчеты и пр.), а также промежуточных и итоговых результатов работ.
Передача данных между Исполнителем и Заказчиком должна осуществляться по защищенным каналам связи или с использованием шифрования.
Результаты работ должны быть достоверным и не содержать заведомо ложных или сфальсифицированных данных.
Результаты работ должны быть приводить к финансовым, юридическим или репутационным рискам для Заказчика.
Исполнитель несет ответственность за соответствие результатов работ требованиям нормативных документов и законодательно-правовых актам действующих в РФ.

	Подраздел 3.6. Специальные требования

	Исполнитель должен иметь успешный опыт (не менее 3-х завершенных проектов) подготовки и сдачи полного цикла работ на ГГЭ с получением положительного заключения. 
Исполнитель должен обладать лицензионным специализированным программным обеспечением (включая, но не ограничиваясь, AutoCAD, Microsoft Office), необходимым для выполнения всего цикла работ на профессиональном уровне. 
Привлечение субподрядчиков допускается только по предварительному письменному согласованию с Заказчиком.
Работы выполняется при постоянном контроле за ходом работ со стороны Заказчика, по запросу которого Исполнитель незамедлительно представляет любую информацию, относящуюся к разработке разделов включая промежуточные расчеты и обосновывающие материалы.

	Подраздел 3.7. Требования к сроку выполнения услуг или работ

	Период выполнения работ - с момента заключения договора не более 1 месяца.



РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ ИЛИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
	Подраздел 4.1. Описание конечного результата оказанных услуг или выполненных работ

	Разработка разделов: «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети», «Система газоснабжения внутренняя».
Сопровождение в рассмотрении и защите РД (в рамках выполненных работ) при прохождении согласования в надзорных органах с устранением замечаний и корректировок.

	Подраздел 4.2. Требования по приемке оказанных услуг или выполненных работ

	Приемка осуществляется поэтапно.
Этап I – Разделы «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети», «Система газоснабжения внутренняя» в составе РД, выполненной в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 г. №87;
Этап II – Согласование проекта в надзорных органах.
Каждый этап подлежит промежуточной приемке Заказчиком

	Подраздел 4.3. Требования по передаче заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг или выполненных работ)

	Черновые версии материалов разделов «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети», «Система газоснабжения внутренняя» передаются Заказчику для рассмотрения и согласования в одном экземпляре на электронном носителе.
После устранения замечаний и предложений Заказчика, на основании официального подтверждения о приемке отчетных материалов, Исполнитель готовят версии разделов для согласований в контрольно-надзорных органах, в количестве экземпляров, необходимом для проведения всех процедур согласований.
Исполнитель обеспечивает также дополнительные копии по запросу Заказчиком в случае необходимости предоставления данных документов в надзорный орган или заинтересованным сторонам (по официальному запросу).
После получения согласования в надзорных органах Генеральный подрядчик предоставляет Техническому заказчику полные версии разделов «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети», «Система газоснабжения внутренняя» на бумажном носителе в 3-х экземплярах и на электронном носителе.



РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА
	Не требуется



РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ
	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	ТЗ
	Техническое задание

	3
	РД
	Проектная документация



РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ
	Номер приложения
	Наименование приложения
	Количество
листов

	1
	Письмо ПАО ЮГК исх. №32/югк от 15.01.26 г. Техническое задание на проектирование объекта: «Установка дополнительного оборудования в Пробирно-аналитической лаборатории»
	6
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