Контракт №____
[bookmark: _GoBack]на выполнение работ по капитальному ремонту помещений Клуба "Шершни" по адресу: Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Центральная (Шершни), 3а. ЛОТ №2

г. Челябинск                                                                                                    «____»___________ 2026 г.

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Челябинская централизованная клубная система», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Кудрявцевой Елены Викторовны, действующего на основании Устава, и 
_______________________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», действующий на основании ___________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии п.5 ч.1 ст.93 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту - Федеральный закон № 44-ФЗ), заключили настоящий контракт (далее – контракт) о нижеследующем:

1. Предмет контракта
1.1. По настоящему Контракту Подрядчик обязуется выполнить работы по капитальному ремонту помещений Клуба "Шершни" по адресу: Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Центральная (Шершни), 3а, в соответствии со сметой контракта (Приложение №1), а Заказчик обязуется принять и оплатить работы в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.
1.2. Работы по капитальному ремонту должны быть выполнены Подрядчиком в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты заключения контракта.
1.3. Место выполнения работ: помещения Клуба "Шершни" по адресу: Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Центральная (Шершни), 3а.
ИКЗ: 263745327089774530100100300000000244

2. Цена контракта и порядок расчета
2.1. Общая цена контракта составляет: _________________ (_______________________) рублей ___________коп., в том числе НДС____(если предусмотрен). Цена контракта является твердой и определяется на весь срок действия контракта. Коэффициент перерасчета___________________
2.2. Цена Контракта включает в себя: стоимость выполнения работ по ремонту, а так же затраты на приобретение Подрядчиком материалов, уплату налогов, обязательных платежей, выплаченных или подлежащих выплате, транспортные расходы, а также иные расходы, связанные с выполнением работ.
2.3. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком
2.4. Расчет за выполненные работы осуществляется в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания обеими Сторонами акта выполненных работ (КС-2), на основании выставленного Подрядчиком счета.
2.5. Источник финансирования: средства бюджетных учреждений.

3. Права и обязанности сторон
3.1. Подрядчик обязуется:
3.1.1. Обеспечить качество выполненных работ, в соответствии с установленными требованиями законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к данному виду работ.
3.1.2. В течение 2 рабочих дней с момента окончания выполнения работ оформить и предоставить Заказчику акты по форме КС2, счета.
3.2. Подрядчик вправе:
3.2.1. Требовать оплату за выполненные работы в соответствии с условиями настоящего контракта.
3.2.2. Вносить предложения по улучшению качества и порядка выполнения работ Заказчику.
3.3. Заказчик обязуется:
3.3.1. Оплатить выполненные надлежащим образом работы в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим контрактом.
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1. Осуществлять контроль за порядком и качеством выполнения работ.

4. Порядок сдачи и приемки выполненных работ
4.1. Приёмка выполненных работ на соответствие их объему, качеству и иным условиям контракта, осуществляется ответственным лицом Заказчика, в течение 2 календарных дней, с момента предоставления Подрядчиком документов, подтверждающих факт выполненных работ. Результаты приемки выполненных работ отражаются в акте выполненных работ по форме КС2.
4.2. Заказчик осуществляет проверку выполненных работ на соответствие их требованиям объему, качеству и иным требованиям, установленным настоящим контрактом.
4.3. Заказчик в течение 2 календарных дней со дня получения акта выполненных работ обязан подписать его или предоставить мотивированный отказ от приемки работ. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки результата выполненных работ, сторонами составляется двухсторонний акт обнаруженных недостатков с перечнем недостатков и сроков их устранения.
4.4. Работы считаются выполненными после подписания Заказчиком акта выполненных работ.

5. Ответственность сторон
5.1. Стороны несут ответственность за нарушение обязательств по настоящему Контракту в соответствии с действующим законодательством.
5.2.  Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, Подрядчиком, и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. №  570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. №  1063» (далее - постановлением № 1042) установлен порядок.
5.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы 10% цены контракта.
 5.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения (при наличии в Контракте таких обязательств), устанавливается штраф в размере  1000 рублей. 
 5.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы  1000 рублей.
5.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.
5.7. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик производит оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).
5.8. В случае если Заказчик понес убытки вследствие ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по Контракту, Подрядчик обязан возместить такие убытки независимо от уплаты неустойки.
5.9. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 
5.10. Оплата Стороной неустойки (штрафа, пени) и возмещение убытков не освобождает ее от исполнения обязательств по Контракту. Штрафные санкции уплачиваются Подрядчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента предъявления Заказчиком письменной претензии об уплате штрафных санкций.

6. Гарантии Подрядчика и гарантийные обязательства
6.1. Гарантия качества результата работ, предусмотренного контрактом, распространяется на все, составляющее результат работ.
6.2. Гарантийный срок на выполненные работы – 18 месяцев от момента подписания сторонами Документа о  приемке.
6.3. В случае если производителями или поставщиками материалов, конструкций, изделий или оборудования, подлежащих передаче Заказчику после завершения работ, установлены гарантийные сроки на такие материалы, конструкции, изделия или оборудование, большие по сравнению с гарантийным сроком, установленным контрактом, к соответствующим материалам, конструкциям, изделиям и оборудованию применяются гарантийные сроки, предусмотренные производителями или поставщиками. Подрядчик обязуется передать Заказчику все документы, подтверждающие гарантии качества и гарантийные сроки, предусмотренные указанными поставщиками или производителями.
6.4. Устранение недостатков (дефектов) результата работ, выявленных в течение гарантийного срока, осуществляется силами Подрядчика и за его счет.
6.5. Если в течение гарантийного срока, установленного контрактом, будут обнаружены недостатки (дефекты) результата работ, Заказчик уведомляет об этом подрядчика в порядке, предусмотренном контрактом для направления уведомлений.
6.6. Не позднее 10-го дня со дня получения Подрядчиком уведомления о выявленных недостатках (дефектах) результата работ стороны составляют акт о выявленных недостатках (дефектах) результата работ с указанием таких недостатков (дефектов), причин их возникновения, порядка и сроков их устранения и подписывают указанный акт в порядке, установленном контрактом.
6.7. В случае уклонения Подрядчика от составления и (или) подписания акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ Заказчик вправе в срок, установленный контрактом для составления такого акта, составить его без участия подрядчика, подписать со своей стороны и направить указанный акт Подрядчику в порядке, установленном контрактом для направления уведомлений. В указанном случае акт о выявленных недостатках (дефектах) результата работ считается составленным и подписанным сторонами контракта надлежащим образом.
6.8. Если иной срок не будет согласован сторонами контракта дополнительно, Подрядчик обязуется устранить выявленные недостатки (дефекты) результата работ в течение 30 дней со дня подписания акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ или получения подрядчиком акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ, составленного без участия подрядчика и подписанного со стороны заказчика (в случае уклонения подрядчика от составления и (или) подписания акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ).
6.9. В случае отказа Подрядчика от устранения выявленных недостатков (дефектов) результата работ или в случае не устранения недостатков (дефектов) результата работ в установленный контрактом или иной согласованный сторонами контракта срок Заказчик вправе привлечь третьих лиц для устранения таких недостатков (дефектов) результата работ и потребовать от Подрядчика возмещения расходов на устранение недостатков (дефектов) результата работ.
6.10. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого результат работ не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов) результата работ, допущенных подрядчиком.

7. Форс-мажорные обстоятельства
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: пожара, наводнения, землетрясения, войны, военных действий, блокады, эмбарго, общих забастовок, запрещающих (либо ограничивающих) актов властей, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение контракта. 
7.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по контракту, обязана в течение 3 (трех) дней известить другую сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств. Несвоевременное извещение об этих обстоятельствах лишает, соответствующую сторону права ссылается на них в будущем.
7.3. Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне контракта, не выполнившей свои обязательства по контракту.

8. Порядок разрешения споров
8.1. Заказчик и Подрядчик должны приложить все усилия, чтобы путем прямых переговоров разрешить к обоюдному удовлетворению сторон все противоречия или спорные вопросы, возникающие между ними в рамках контракта.
8.2. Любые споры, разногласия и требования, возникающие из контракта, подлежат разрешению в Арбитражном суде Челябинской области.

9. Расторжение Контракта
9.1. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. 
9.2. Изменение условий контракта допускаются по письменному соглашению Сторон в соответствии со ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Вносимые дополнения и изменения рассматриваются Сторонами и оформляются дополнительным соглашением.
9.3. Расторжение контракта по соглашению Сторон совершается в письменной форме и возможно в случае наступления условий, при которых для одной из Сторон или обеих Сторон дальнейшее исполнение обязательств по контракту невозможно либо возникает нецелесообразность исполнения контракта.
9.4. При расторжении контракта по соглашению сторон, контракт считается расторгнутым с момента подписания соглашения о расторжении.
9.5. При расторжении настоящего контракта в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения настоящего контракта другая сторона контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения настоящего контракта.
9.6. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, в следующих случаях:
- задержки выполненных работ в полном объеме более чем на 10 календарных дней по причинам, не зависящим от Заказчика;
- нарушений Подрядчиком условий Контракта, ведущих к снижению качества работ.

10. Срок действия контракта
10.1. Контракт вступает в силу со дня подписания его Сторонами и действует до 31 декабря 2026 г. 

11. Прочие условия
11.1. Контракт составлен в письменной форме в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для Заказчика и Подрядчика. 
11.2. Все приложения к Контракту являются его неотъемной частью.
11.3. В случае изменения наименования, адреса места нахождения или банковских реквизитов Стороны, она письменно извещает об этом другую Сторону в течение 3-х рабочих дней с даты такого изменения.
11.4. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

12. Реквизиты Сторон
	«Заказчик»
МБУК «Челябинская ЦКС»
454930, г. Челябинск, Центральный район, ул. Пионерская, 2А (п. Сосновка)
Телефон: +7(351)730-79-49
Эл. почта: dks@kultura174.ru
ИНН/КПП         7453270897/745301001
Комитет финансов города Челябинска 
л/с 2047400561Н, 2147400548Н
БИК 017501500 
к/сч 40102810645370000062
ОКЦ №5 УГУ Банка России/УФК по Челябинской области г. Челябинск
р/сч 03234643757010006900


Директор 

_____________________ Е.В. Кудрявцева

	«Подрядчик»
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Приложение № 1 к контракту
от «____» ____________ 2026 г. №


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Наименование программного продукта
	ГРАНД-Смета, версия 2026.1

	Наименование редакции сметных нормативов  
	Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр

	Реквизиты приказа  Минстроя России  об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам 
	Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр;  Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр;  Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр

	Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного  в соответствии  пунктом 85 Методики  расчета индексов изменения  сметной стоимости строительства, утвержденной  приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр
	Письмо Минстроя России от 25.02.2026 № 9859-ИФ/09

	Реквизиты нормативного  правового  акта  об утверждении оплаты труда, утверждаемый  в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 
	Приказ Министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области от 16.04.2025 № 61

	Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы 
	 

	Наименование субъекта Российской Федерации 
	74. Челябинская область

	Наименование зоны субъекта Российской Федерации 
	Челябинская область

	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Центральная (Шершни), 3а. Клуб "Шершни"

	(наименование стройки)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Капитальный ремонт помещений Клуба "Шершни" по адресу: Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Центральная (Шершни), 3а.

	(наименование объекта капитального строительства)

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Общестроительные работы.

	 (наименование работ и затрат)

	Составлен 
	ресурсно-индексным
	методом
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Основание
	дефектная ведомость
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(проектная и (или) иная техническая документация)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Составлен(а) в текущем уровне цен 
	I квартал 2026 года
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная стоимость 
	 
	482,79
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	строительных работ
	 
	395,73
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	Средства на оплату труда рабочих
	
	 
	89,96
	тыс.руб.

	
	монтажных работ
	 
	0,00
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	Средства на оплату труда машинистов
	
	 
	2,01
	тыс.руб.

	
	оборудования
	 
	0,00
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	Нормативные затраты труда рабочих
	
	 
	224,19
	чел.-ч.

	
	прочих затрат
	 
	0,00
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	Нормативные затраты труда машинистов
	 
	4,52
	чел.-ч.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. ТАМБУР

	ПОТОЛОК

	4
	ГЭСН15-01-047-15
	Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля
	100 м2
	0,0535
	1
	0,0535
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=5,35 / 100

	 
	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8
	чел.-ч
	102,46
	
	5,48161
	
	
	453,47
	
	2 485,75

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,76
	
	0,04066
	37,32
	1,63
	60,83
	
	2,47

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,76
	
	0,04066
	
	
	411,93
	
	16,75

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	4,58
	
	0,24503
	
	
	666,49
	
	163,31

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	4,58
	
	0,24503
	
	
	463,85
	
	113,66

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	2,782
	
	0,148837
	
	
	7,88
	
	1,17

	Н
	01.6.04.02
	Панели потолочные с комплектующими
	м2
	103
	
	5,5105
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 783,11

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 616,16

	 
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Отделочные работы
	%
	100
	0,9
	90
	
	
	
	
	2 354,54

	 
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Отделочные работы
	%
	49
	0,85
	41,65
	
	
	
	
	1 089,63

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	116 397,76
	 
	6 227,28

	5
	ТЦ_01.6.04.02_74_7447303576_13.10.2025_02
	Подвесной потолок ARMSTRONG  RETAIL 90RH Board 600x600x12 мм
	шт.
	15
	1
	15
	 
	 
	138,13
	 
	2 071,95

	 
	
	Объем=округл(5,35/(0,6*0,6);0)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 071,95

	6
	ТЦ_09.2.02.01_74_7447303576_13.10.2025_02
	Подвесная система Т 15/38 GL15 белый А903оц
	м
	22,03
	1
	22,03
	 
	 
	48,45
	 
	1 067,35

	 
	
	Объем=(120/180/0,6+71/180/1,2+19/180/3,7)*15

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 067,35

	7
	ТЦ_09.2.02.01_74_7447303576_13.10.2025_02
	Уголок PL 19х19-Е белый оцинк.
	м
	1
	1
	1
	 
	 
	22,38
	 
	22,38

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	22,38

	АРКИ

	8
	ГЭСН15-04-007-03
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску
	100 м2
	0,06
	1
	0,06
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=6 / 100

	 
	571/пр_2022_п.67_пп.б
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1-100-33
	Средний разряд работы 3,3
	чел.-ч
	32,73
	1,15
	2,25837
	
	
	427,51
	
	965,48

	 
	91.06.06-046
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м
	маш.-ч
	0,01
	1,25
	0,00075
	30,61
	1,63
	49,89
	
	0,04

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,01
	1,25
	0,00075
	
	
	411,93
	
	0,31

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,1
	1,25
	0,0075
	
	
	666,49
	
	5,00

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,1
	1,25
	0,0075
	
	
	463,85
	
	3,48

	 
	01.7.17.11-0011
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25
	м2
	0,84
	
	0,0504
	531,44
	1,59
	844,99
	
	42,59

	 
	01.7.20.08-0051
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг
	0,31
	
	0,0186
	56,11
	1,65
	92,58
	
	1,72

	 
	14.5.11.02-0101
	Шпатлевка водно-дисперсионная
	т
	0,005
	
	0,0003
	52 790,33
	1,72
	90 799,37
	
	27,24

	Н
	14.3.02.01
	Краска акриловая
	т
	0,03
	
	0,0018
	
	
	
	
	 

	Н
	14.4.01.02
	Грунтовка
	т
	0,02
	
	0,0012
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 045,86

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	969,27

	 
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Отделочные работы
	%
	100
	0,9
	90
	
	
	
	
	872,34

	 
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Отделочные работы
	%
	49
	0,85
	41,65
	
	
	
	
	403,70

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	38 698,33
	 
	2 321,90

	9
	ФСБЦ-14.3.01.03-0003
	Состав грунтовочный укрепляющий универсальный
	кг
	1,2
	1
	1,2
	34,85
	1,26
	43,91
	 
	52,69

	 
	
	Объем=0,0012*1000

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	52,69

	10
	ФСБЦ-14.3.02.01-0392
	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-116
	кг
	1,8
	1
	1,8
	456,84
	1,92
	877,13
	 
	1 578,83

	 
	
	Объем=0,0018*1000

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 578,83

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Всего по разделу 1 ТАМБУР
	13 342,38

	Раздел 2. ХОЛЛ- ВЕСТИБЮЛЬ, БИБЛИОТЕКА , КАБИНЕТ ДЛЯ ЗАНЯТИЙ ПРИКЛАДНОМУ ИСКУССТВУ

	ПОТОЛОК

	18
	ГЭСНр54-01-003-02
	Разборка подшивки потолков: чистой из фанеры (демонтаж потолков: плиты ДВП 3мм )
	100 м2
	1,2943
	1
	1,2943
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=129,43 / 100

	 
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	14,79
	
	19,142697
	
	
	377,31
	
	7 222,73

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,09
	
	0,116487
	37,32
	1,63
	60,83
	
	7,09

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,09
	
	0,116487
	
	
	411,93
	
	47,98

	Н
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	0,35
	
	0,453005
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 277,80

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	7 270,71

	 
	Пр/812-088.0-1
	НР Перекрытия (ремонтно-строительные)
	%
	92
	
	92
	
	
	
	
	6 689,05

	 
	Пр/774-088.0
	СП Перекрытия (ремонтно-строительные)
	%
	59
	
	59
	
	
	
	
	4 289,72

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	14 105,36
	 
	18 256,57

	19
	ГЭСНр54-01-003-01
	Разборка подшивки потолков: чистой из строганных досок
	100 м2
	1,2943
	1
	1,2943
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=129,43 / 100

	 
	1-100-16
	Средний разряд работы 1,6
	чел.-ч
	28,87
	
	37,366441
	
	
	364,85
	
	13 633,15

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,8
	
	1,03544
	37,32
	1,63
	60,83
	
	62,99

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,8
	
	1,03544
	
	
	411,93
	
	426,53

	Н
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	2,39
	
	3,093377
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	14 122,67

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	14 059,68

	 
	Пр/812-088.0-1
	НР Перекрытия (ремонтно-строительные)
	%
	92
	
	92
	
	
	
	
	12 934,91

	 
	Пр/774-088.0
	СП Перекрытия (ремонтно-строительные)
	%
	59
	
	59
	
	
	
	
	8 295,21

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	27 314,22
	 
	35 352,79

	20
	ГЭСНр62-04-005-05
	Очистка вручную поверхности фасадов простых от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов
	100 м2
	1,2943
	1
	1,2943
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=129,43 / 100

	 
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	25,7
	
	33,26351
	
	
	377,31
	
	12 550,65

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12 550,65

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	12 550,65

	 
	Пр/812-096.0-1
	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)
	%
	90
	
	90
	
	
	
	
	11 295,59

	 
	Пр/774-096.0
	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)
	%
	46
	
	46
	
	
	
	
	5 773,30

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	22 884,60
	 
	29 619,54

	21
	ГЭСН10-01-093-01
	Обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей антисептиком
	100 м2
	1,2943
	1
	1,2943
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=129,43 / 100

	 
	1-100-28
	Средний разряд работы 2,8
	чел.-ч
	8,98
	
	11,622814
	
	
	405,01
	
	4 707,36

	 
	91.06.06-046
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м
	маш.-ч
	0,06
	
	0,077658
	30,61
	1,63
	49,89
	
	3,87

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,06
	
	0,077658
	
	
	411,93
	
	31,99

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,14
	
	0,181202
	
	
	666,49
	
	120,77

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,14
	
	0,181202
	
	
	463,85
	
	84,05

	 
	91.21.01-012
	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт
	маш.-ч
	7,48
	
	9,681364
	4,52
	1,4
	6,33
	
	61,28

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,01
	
	0,012943
	35,71
	0,85
	30,35
	
	0,39

	 
	01.7.20.08-0051
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг
	1
	
	1,2943
	56,11
	1,65
	92,58
	
	119,83

	Н
	14.2.06.01
	Антисептик
	кг
	13,8
	
	17,86134
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 129,54

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 823,40

	 
	Пр/812-010.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Деревянные конструкции
	%
	108
	0,9
	97,2
	
	
	
	
	4 688,34

	 
	Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Деревянные конструкции
	%
	55
	0,85
	46,75
	
	
	
	
	2 254,94

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9 327,68
	 
	12 072,82

	22
	ФСБЦ-14.2.06.01-0103
	Антисептик для древесины, бетона, камня, кирпича, для наружных и внутренних работ, плотность при 20 °C 1,01-1,02 г/см3, температура при обработке от 0 до +50 °C, температура при эксплуатации от -50 до +110 °C
	кг
	17,48655
	1
	17,48655
	183,13
	1,28
	234,41
	 
	4 099,02

	 
	
	Объем=129,53*0,135

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 099,02

	АРКИ

	34
	ГЭСН15-04-007-03
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску
	100 м2
	0,393
	1
	0,393
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=39,3 / 100

	 
	571/пр_2022_п.67_пп.б
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1-100-33
	Средний разряд работы 3,3
	чел.-ч
	32,73
	1,15
	14,7923235
	
	
	427,51
	
	6 323,87

	 
	91.06.06-046
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м
	маш.-ч
	0,01
	1,25
	0,0049125
	30,61
	1,63
	49,89
	
	0,25

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,01
	1,25
	0,0049125
	
	
	411,93
	
	2,02

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,1
	1,25
	0,049125
	
	
	666,49
	
	32,74

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,1
	1,25
	0,049125
	
	
	463,85
	
	22,79

	 
	01.7.17.11-0011
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25
	м2
	0,84
	
	0,33012
	531,44
	1,59
	844,99
	
	278,95

	 
	01.7.20.08-0051
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг
	0,31
	
	0,12183
	56,11
	1,65
	92,58
	
	11,28

	 
	14.5.11.02-0101
	Шпатлевка водно-дисперсионная
	т
	0,005
	
	0,001965
	52 790,33
	1,72
	90 799,37
	
	178,42

	Н
	14.3.02.01
	Краска акриловая
	т
	0,03
	
	0,01179
	
	
	
	
	 

	Н
	14.4.01.02
	Грунтовка
	т
	0,02
	
	0,00786
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 850,32

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	6 348,68

	 
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Отделочные работы
	%
	100
	0,9
	90
	
	
	
	
	5 713,81

	 
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Отделочные работы
	%
	49
	0,85
	41,65
	
	
	
	
	2 644,23

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	38 698,12
	 
	15 208,36

	35
	ФСБЦ-14.3.01.03-0003
	Состав грунтовочный укрепляющий универсальный
	кг
	7,86
	1
	7,86
	34,85
	1,26
	43,91
	 
	345,13

	 
	
	Объем=0,00786*1000

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	345,13

	36
	ФСБЦ-14.3.02.01-0392
	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-116
	кг
	11,79
	1
	11,79
	456,84
	1,92
	877,13
	 
	10 341,36

	 
	
	Объем=0,01179*1000

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10 341,36

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Всего по разделу 2 ХОЛЛ- ВЕСТИБЮЛЬ, БИБЛИОТЕКА , КАБИНЕТ ДЛЯ ЗАНЯТИЙ ПРИКЛАДНОМУ ИСКУССТВУ
	125 295,59

	Раздел 3. КАБИНЕТ

	ПОЛЫ

	93
	ГЭСН11-01-004-12
	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на акриловой мастике
	100 м2
	0,237
	1
	0,237
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=23,7 / 100

	 
	2-100-02
	Рабочий 2 разряда
	чел.-ч
	11,67
	
	2,76579
	
	
	377,31
	
	1 043,56

	 
	2-100-03
	Рабочий 3 разряда
	чел.-ч
	7,31
	
	1,73247
	
	
	411,93
	
	713,66

	 
	2-100-04
	Рабочий 4 разряда
	чел.-ч
	12,88
	
	3,05256
	
	
	463,85
	
	1 415,93

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,07
	
	0,01659
	
	
	666,49
	
	11,06

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,07
	
	0,01659
	
	
	463,85
	
	7,70

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	2,1
	
	0,4977
	
	
	7,88
	
	3,92

	 
	01.7.07.12-0024
	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм
	м2
	111,8
	
	26,4966
	12,83
	1,06
	13,60
	
	360,35

	 
	01.7.20.08-0051
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг
	0,5
	
	0,1185
	56,11
	1,65
	92,58
	
	10,97

	 
	14.5.04.08-0011
	Мастика клеящая акриловая для теплоизоляционных, гидроизоляционных материалов, ПВХ, ГВЛ, ДСП, МДФ, расход 0,30-0,60 кг/м2
	т
	0,0473
	
	0,0112101
	69 263,74
	1,79
	123 982,09
	
	1 389,85

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 957,00

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 180,85

	 
	Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Полы
	%
	112
	0,9
	100,8
	
	
	
	
	3 206,30

	 
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Полы
	%
	65
	0,85
	55,25
	
	
	
	
	1 757,42

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	41 859,58
	 
	9 920,72

	94
	ГЭСН11-01-015-01
	Устройство покрытий: бетонных толщиной 30 мм
	100 м2
	0,237
	1
	0,237
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=23,7 / 100

	 
	1-100-22
	Средний разряд работы 2,2
	чел.-ч
	40
	
	9,48
	
	
	384,24
	
	3 642,60

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	1,1
	
	0,2607
	
	
	1 636,74
	
	426,70

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	1,1
	
	0,2607
	
	
	533,09
	
	138,98

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,83
	
	0,19671
	37,32
	1,63
	60,83
	
	11,97

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,83
	
	0,19671
	
	
	411,93
	
	81,03

	 
	91.07.04-002
	Вибраторы поверхностные
	маш.-ч
	3,41
	
	0,80817
	8,54
	1,62
	13,83
	
	11,18

	 
	91.21.22-638
	Пылесосы промышленные, мощность до 2000 Вт
	маш.-ч
	0,7
	
	0,1659
	6,36
	1,62
	10,30
	
	1,71

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	3,5
	
	0,8295
	35,71
	0,85
	30,35
	
	25,18

	Н
	04.1.02.05
	Смеси бетонные тяжелого бетона
	м3
	3,06
	
	0,72522
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 339,35

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 862,61

	 
	Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Полы
	%
	112
	0,9
	100,8
	
	
	
	
	3 893,51

	 
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Полы
	%
	65
	0,85
	55,25
	
	
	
	
	2 134,09

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	43 742,41
	 
	10 366,95

	95
	ГЭСН11-01-015-02
	Устройство покрытий: на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к норме 11-01-015-01
	100 м2
	0,237
	1
	0,237
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=23,7 / 100

	 
	
	до толщины 50 мм ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)

	 
	1-100-22
	Средний разряд работы 2,2
	чел.-ч
	1,04
	4
	0,98592
	
	
	384,24
	
	378,83

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,19
	4
	0,18012
	37,32
	1,63
	60,83
	
	10,96

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,19
	4
	0,18012
	
	
	411,93
	
	74,20

	 
	91.07.04-002
	Вибраторы поверхностные
	маш.-ч
	0,7
	4
	0,6636
	8,54
	1,62
	13,83
	
	9,18

	Н
	04.1.02.05
	Смеси бетонные тяжелого бетона
	м3
	0,51
	4
	0,48348
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	473,17

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	453,03

	 
	Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Полы
	%
	112
	0,9
	100,8
	
	
	
	
	456,65

	 
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Полы
	%
	65
	0,85
	55,25
	
	
	
	
	250,30

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 979,41
	 
	1 180,12

	96
	ФСБЦ-04.3.02.01-0416
	Смеси сухие наливные быстротвердеющие на цементной основе для устройства базовых толстослойных стяжек и выравнивания оснований пола, расход 1,8 на 1 м2 при слое 1 мм
	т
	2,133
	1
	2,133
	17 039,05
	1,29
	21 980,37
	 
	46 884,13

	 
	
	Объем=1,8*50*23,7/1000

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	46 884,13

	97
	ГЭСН06-03-004-14
	Армирование подстилающих слоев и набетонок
	т
	0,17908
	1
	0,17908
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=1,21*148/1000

	 
	1-100-33
	Средний разряд работы 3,3
	чел.-ч
	11,6
	
	2,077328
	
	
	427,51
	
	888,08

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,15
	
	0,026862
	
	
	1 688,10
	
	45,35

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,15
	
	0,026862
	
	
	623,09
	
	16,74

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,2
	
	0,035816
	
	
	666,49
	
	23,87

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,2
	
	0,035816
	
	
	463,85
	
	16,61

	 
	08.3.03.04-0012
	Проволока светлая, диаметр 1,1 мм
	т
	0,028
	
	0,0050142
	
	
	64 144,07
	
	321,63

	Н
	08.4.03.03
	Заготовки арматурные
	т
	1
	
	0,17908
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 312,28

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	921,43

	 
	Пр/812-006.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	102
	0,9
	91,8
	
	
	
	
	845,87

	 
	Пр/774-006.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	58
	0,85
	49,3
	
	
	
	
	454,26

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	14 587,95
	 
	2 612,41

	98
	ФСБЦ-08.4.03.03-0033
	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс A-III, диаметр 14 мм
	т
	0,17908
	1
	0,17908
	64 493,00
	0,74
	47 724,82
	 
	8 546,56

	 
	
	Объем=1,21*148/1000

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8 546,56

	99
	ГЭСН11-01-011-08
	Устройство стяжек: из быстротвердеющей смеси на цементной основе, толщиной 5 мм
	100 м2
	0,237
	1
	0,237
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=23,7 / 100

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	33,02
	
	7,82574
	
	
	411,93
	
	3 223,66

	 
	91.06.06-046
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м
	маш.-ч
	0,13
	
	0,03081
	30,61
	1,63
	49,89
	
	1,54

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,13
	
	0,03081
	
	
	411,93
	
	12,69

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,04
	
	0,00948
	
	
	666,49
	
	6,32

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,04
	
	0,00948
	
	
	463,85
	
	4,40

	 
	91.21.22-638
	Пылесосы промышленные, мощность до 2000 Вт
	маш.-ч
	2,8
	
	0,6636
	6,36
	1,62
	10,30
	
	6,84

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,174
	
	0,041238
	35,71
	0,85
	30,35
	
	1,25

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	1,6276
	
	0,3857412
	
	
	7,88
	
	3,04

	 
	01.7.07.12-1006
	Пленка полиэтиленовая, толщина 80 мкм
	м2
	10
	
	2,37
	7,15
	1,06
	7,58
	
	17,96

	Н
	04.3.02.01
	Смеси сухие на цементной основе
	т
	0,842
	
	0,199554
	
	
	
	
	 

	Н
	14.4.01.02
	Грунтовки на акриловой основе
	кг
	20
	
	4,74
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 277,70

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 240,75

	 
	Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Полы
	%
	112
	0,9
	100,8
	
	
	
	
	3 266,68

	 
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Полы
	%
	65
	0,85
	55,25
	
	
	
	
	1 790,51

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	35 168,31
	 
	8 334,89

	100
	ФСБЦ-14.4.01.02-0012
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	кг
	4,74
	1
	4,74
	68,29
	1,88
	128,39
	 
	608,57

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	608,57

	101
	ФСБЦ-04.3.02.01-0005
	Смеси сухие наливные быстротвердеющие на цементной основе для устройства финишного покрытия промышленных полов и выравнивания бетонных и цементных оснований, толщина слоя от 2 до 30 мм, класс В30 (М400)
	кг
	199,554
	1
	199,554
	111,05
	1,29
	143,25
	 
	28 586,11

	 
	
	Объем=(0,199554)*1000

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	28 586,11

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Всего по разделу 3 КАБИНЕТ
	117 040,46

	Раздел 4. КАБИНЕТ ЗАВХОЗА , СКЛАД, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПОМЕЩЕНИЕ  (бывшая библиотека , подсобное помещение )

	ПОТОЛОК

	121
	ГЭСН15-01-047-15
	Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля
	100 м2
	0,3459
	1
	0,3459
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=34,59 / 100

	 
	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8
	чел.-ч
	102,46
	
	35,440914
	
	
	453,47
	
	16 071,39

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,76
	
	0,262884
	37,32
	1,63
	60,83
	
	15,99

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,76
	
	0,262884
	
	
	411,93
	
	108,29

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	4,58
	
	1,584222
	
	
	666,49
	
	1 055,87

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	4,58
	
	1,584222
	
	
	463,85
	
	734,84

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	2,782
	
	0,9622938
	
	
	7,88
	
	7,58

	Н
	01.6.04.02
	Панели потолочные с комплектующими
	м2
	103
	
	35,6277
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	17 993,96

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	16 914,52

	 
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Отделочные работы
	%
	100
	0,9
	90
	
	
	
	
	15 223,07

	 
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Отделочные работы
	%
	49
	0,85
	41,65
	
	
	
	
	7 044,90

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	116 397,60
	 
	40 261,93

	122
	ТЦ_01.6.04.02_74_7447303576_13.10.2025_02
	Подвесной потолок ARMSTRONG  RETAIL 90RH Board 600x600x12 мм
	шт.
	96
	1
	96
	 
	 
	138,13
	 
	13 260,48

	 
	
	Объем=округл(34,59/(0,6*0,6);0)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	13 260,48

	123
	ТЦ_09.2.02.01_74_7447303576_13.10.2025_02
	Подвесная система Т 15/38 GL15 белый А903оц
	м
	140,96
	1
	140,96
	 
	 
	48,45
	 
	6 829,51

	 
	
	Объем=(120/180/0,6+71/180/1,2+19/180/3,7)*96

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 829,51

	124
	ТЦ_09.2.02.01_74_7447303576_13.10.2025_02
	Уголок PL 19х19-Е белый оцинк.
	м
	5,33
	1
	5,33
	 
	 
	22,38
	 
	119,29

	 
	
	Объем=30/180/3*96

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	119,29

	ПОЛЫ

	125
	ГЭСН11-01-011-08
	Устройство стяжек: из быстротвердеющей смеси на цементной основе, толщиной 5 мм
	100 м2
	0,346
	1
	0,346
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=34,6 / 100

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	33,02
	
	11,42492
	
	
	411,93
	
	4 706,27

	 
	91.06.06-046
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м
	маш.-ч
	0,13
	
	0,04498
	30,61
	1,63
	49,89
	
	2,24

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,13
	
	0,04498
	
	
	411,93
	
	18,53

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,04
	
	0,01384
	
	
	666,49
	
	9,22

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,04
	
	0,01384
	
	
	463,85
	
	6,42

	 
	91.21.22-638
	Пылесосы промышленные, мощность до 2000 Вт
	маш.-ч
	2,8
	
	0,9688
	6,36
	1,62
	10,30
	
	9,98

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,174
	
	0,060204
	35,71
	0,85
	30,35
	
	1,83

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	1,6276
	
	0,5631496
	
	
	7,88
	
	4,44

	 
	01.7.07.12-1006
	Пленка полиэтиленовая, толщина 80 мкм
	м2
	10
	
	3,46
	7,15
	1,06
	7,58
	
	26,23

	Н
	04.3.02.01
	Смеси сухие на цементной основе
	т
	0,842
	
	0,291332
	
	
	
	
	 

	Н
	14.4.01.02
	Грунтовки на акриловой основе
	кг
	20
	
	6,92
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 785,16

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 731,22

	 
	Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Полы
	%
	112
	0,9
	100,8
	
	
	
	
	4 769,07

	 
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Полы
	%
	65
	0,85
	55,25
	
	
	
	
	2 614,00

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	35 168,29
	 
	12 168,23

	126
	ФСБЦ-14.4.01.02-0012
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	кг
	6,92
	1
	6,92
	68,29
	1,88
	128,39
	 
	888,46

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	888,46

	127
	ФСБЦ-04.3.02.01-0005
	Смеси сухие наливные быстротвердеющие на цементной основе для устройства финишного покрытия промышленных полов и выравнивания бетонных и цементных оснований, толщина слоя от 2 до 30 мм, класс В30 (М400)
	кг
	291,332
	1
	291,332
	111,05
	1,29
	143,25
	 
	41 733,31

	 
	
	Объем=0,291332*1000

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	41 733,31

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Всего по разделу 4 КАБИНЕТ ЗАВХОЗА , СКЛАД, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПОМЕЩЕНИЕ  (бывшая библиотека , подсобное помещение )
	115 261,21

	Раздел 5. Подвал

	ПОТОЛОК

	149
	ГЭСНр65-01-001-03
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: свыше 32 до 40 мм
	100 м
	0,3
	1
	0,3
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=30 / 100

	 
	1-100-26
	Средний разряд работы 2,6
	чел.-ч
	46,78
	
	14,034
	
	
	398,08
	
	5 586,65

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,1
	
	0,03
	37,32
	1,63
	60,83
	
	1,82

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,1
	
	0,03
	
	
	411,93
	
	12,36

	 
	91.17.04-042
	Аппараты для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	4,5
	
	1,35
	4,35
	1,29
	5,61
	
	7,57

	 
	01.3.02.03-0001
	Ацетилен газообразный технический
	м3
	0,51
	
	0,153
	340,41
	1,87
	636,57
	
	97,40

	 
	01.3.02.08-0001
	Кислород газообразный технический
	м3
	3,25
	
	0,975
	
	
	76,58
	
	74,67

	Н
	999-9899
	Строительный мусор и масса возвратных материалов
	т
	0,25
	
	0,075
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 780,47

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	5 599,01

	 
	Пр/812-099.1-1
	НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)
	%
	87
	
	87
	
	
	
	
	4 871,14

	 
	Пр/774-099.1
	СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)
	%
	44
	
	44
	
	
	
	
	2 463,56

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	43 717,23
	 
	13 115,17

	150
	ГЭСНр62-04-005-05
	Очистка вручную поверхности фасадов простых от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов
	100 м2
	0,33
	1
	0,33
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=33 / 100

	 
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	25,7
	
	8,481
	
	
	377,31
	
	3 199,97

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 199,97

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 199,97

	 
	Пр/812-096.0-1
	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)
	%
	90
	
	90
	
	
	
	
	2 879,97

	 
	Пр/774-096.0
	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)
	%
	46
	
	46
	
	
	
	
	1 471,99

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	22 884,64
	 
	7 551,93

	151
	ГЭСН10-01-093-01
	Обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей антисептиком
	100 м2
	0,33
	1
	0,33
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=33 / 100

	 
	1-100-28
	Средний разряд работы 2,8
	чел.-ч
	8,98
	
	2,9634
	
	
	405,01
	
	1 200,21

	 
	91.06.06-046
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м
	маш.-ч
	0,06
	
	0,0198
	30,61
	1,63
	49,89
	
	0,99

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,06
	
	0,0198
	
	
	411,93
	
	8,16

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,14
	
	0,0462
	
	
	666,49
	
	30,79

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,14
	
	0,0462
	
	
	463,85
	
	21,43

	 
	91.21.01-012
	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт
	маш.-ч
	7,48
	
	2,4684
	4,52
	1,4
	6,33
	
	15,62

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,01
	
	0,0033
	35,71
	0,85
	30,35
	
	0,10

	 
	01.7.20.08-0051
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг
	1
	
	0,33
	56,11
	1,65
	92,58
	
	30,55

	Н
	14.2.06.01
	Антисептик
	кг
	13,8
	
	4,554
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 307,85

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 229,80

	 
	Пр/812-010.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Деревянные конструкции
	%
	108
	0,9
	97,2
	
	
	
	
	1 195,37

	 
	Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Деревянные конструкции
	%
	55
	0,85
	46,75
	
	
	
	
	574,93

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9 327,73
	 
	3 078,15

	152
	ФСБЦ-14.2.06.01-0103
	Антисептик для древесины, бетона, камня, кирпича, для наружных и внутренних работ, плотность при 20 °C 1,01-1,02 г/см3, температура при обработке от 0 до +50 °C, температура при эксплуатации от -50 до +110 °C
	кг
	4,455
	1
	4,455
	183,13
	1,28
	234,41
	 
	1 044,30

	 
	
	Объем=33*0,135

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 044,30

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Всего по разделу 5 Подвал
	24 789,55

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Итоги по смете:
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	265 266,29

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	89 959,80

	 
	
	               Эксплуатация машин
	2 176,58

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	2 011,94

	 
	
	               Материалы
	171 117,97

	 
	
	     Строительные работы
	395 729,19

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	89 959,80

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	2 176,58

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	2 011,94

	 
	
	               материалы
	171 117,97

	 
	
	               накладные расходы
	85 156,21

	 
	
	               сметная прибыль
	45 306,69

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	91 971,74

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	85 156,21

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	45 306,69

	 
	
	     НДС 22%
	87 060,42

	 
	
	ВСЕГО по смете
	482 789,61

	 
	
	     справочно:
	 

	 
	
	          Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	23 370,96

	 
	
	          Затраты труда рабочих
	224,1918075
	
	
	
	
	 

	 
	
	          Затраты труда машинистов
	4,5177785
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