Контракт №____
[bookmark: _GoBack]на выполнение работ по капитальному ремонту помещений Клуба "Шершни" по адресу: Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Центральная (Шершни), 3а. ЛОТ №3

г. Челябинск                                                                                                    «____»___________ 2026 г.

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Челябинская централизованная клубная система», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Кудрявцевой Елены Викторовны, действующего на основании Устава, и 
_______________________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», действующий на основании ___________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии п.5 ч.1 ст.93 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту - Федеральный закон № 44-ФЗ), заключили настоящий контракт (далее – контракт) о нижеследующем:

1. Предмет контракта
1.1. По настоящему Контракту Подрядчик обязуется выполнить работы по капитальному ремонту помещений Клуба "Шершни" по адресу: Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Центральная (Шершни), 3а, в соответствии со сметой контракта (Приложение №1), а Заказчик обязуется принять и оплатить работы в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.
1.2. Работы по капитальному ремонту должны быть выполнены Подрядчиком в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты заключения контракта.
1.3. Место выполнения работ: помещения Клуба "Шершни" по адресу: Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Центральная (Шершни), 3а.
ИКЗ: 263745327089774530100100300000000244

2. Цена контракта и порядок расчета
2.1. Общая цена контракта составляет: ____________________(_________________________) руб. ______ коп., в том числе НДС_____% (если предусмотрен). Цена контракта является твердой и определяется на весь срок действия контракта. Коэффициент перерасчета_________________
2.2. Цена Контракта включает в себя: стоимость выполнения работ по ремонту, а так же затраты на приобретение Подрядчиком материалов, уплату налогов, обязательных платежей, выплаченных или подлежащих выплате, транспортные расходы, а также иные расходы, связанные с выполнением работ.
2.3. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком
2.4. Расчет за выполненные работы осуществляется в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания обеими Сторонами акта выполненных работ (КС-2), на основании выставленного Подрядчиком счета.
2.5. Источник финансирования: средства бюджетных учреждений.

3. Права и обязанности сторон
3.1. Подрядчик обязуется:
3.1.1. Обеспечить качество выполненных работ, в соответствии с установленными требованиями законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к данному виду работ.
3.1.2. В течение 2 рабочих дней с момента окончания выполнения работ оформить и предоставить Заказчику акты по форме КС2, счета.
3.2. Подрядчик вправе:
3.2.1. Требовать оплату за выполненные работы в соответствии с условиями настоящего контракта.
3.2.2. Вносить предложения по улучшению качества и порядка выполнения работ Заказчику.
3.3. Заказчик обязуется:
3.3.1. Оплатить выполненные надлежащим образом работы в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим контрактом.
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1. Осуществлять контроль за порядком и качеством выполнения работ.

4. Порядок сдачи и приемки выполненных работ
4.1. Приёмка выполненных работ на соответствие их объему, качеству и иным условиям контракта, осуществляется ответственным лицом Заказчика, в течение 2 календарных дней, с момента предоставления Подрядчиком документов, подтверждающих факт выполненных работ. Результаты приемки выполненных работ отражаются в акте выполненных работ по форме КС2.
4.2. Заказчик осуществляет проверку выполненных работ на соответствие их требованиям объему, качеству и иным требованиям, установленным настоящим контрактом.
4.3. Заказчик в течение 2 календарных дней со дня получения акта выполненных работ обязан подписать его или предоставить мотивированный отказ от приемки работ. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки результата выполненных работ, сторонами составляется двухсторонний акт обнаруженных недостатков с перечнем недостатков и сроков их устранения.
4.4. Работы считаются выполненными после подписания Заказчиком акта выполненных работ.

5. Ответственность сторон
5.1. Стороны несут ответственность за нарушение обязательств по настоящему Контракту в соответствии с действующим законодательством.
5.2.  Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, Подрядчиком, и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. №  570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. №  1063» (далее - постановлением № 1042) установлен порядок.
5.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы 10% цены контракта.
 5.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения (при наличии в Контракте таких обязательств), устанавливается штраф в размере  1000 рублей. 
 5.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы  1000 рублей.
5.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.
5.7. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик производит оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).
5.8. В случае если Заказчик понес убытки вследствие ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по Контракту, Подрядчик обязан возместить такие убытки независимо от уплаты неустойки.
5.9. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 
5.10. Оплата Стороной неустойки (штрафа, пени) и возмещение убытков не освобождает ее от исполнения обязательств по Контракту. Штрафные санкции уплачиваются Подрядчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента предъявления Заказчиком письменной претензии об уплате штрафных санкций.

6. Гарантии Подрядчика и гарантийные обязательства
6.1. Гарантия качества результата работ, предусмотренного контрактом, распространяется на все, составляющее результат работ.
6.2. Гарантийный срок на выполненные работы – 18 месяцев от момента подписания сторонами Документа о  приемке.
6.3. В случае если производителями или поставщиками материалов, конструкций, изделий или оборудования, подлежащих передаче Заказчику после завершения работ, установлены гарантийные сроки на такие материалы, конструкции, изделия или оборудование, большие по сравнению с гарантийным сроком, установленным контрактом, к соответствующим материалам, конструкциям, изделиям и оборудованию применяются гарантийные сроки, предусмотренные производителями или поставщиками. Подрядчик обязуется передать Заказчику все документы, подтверждающие гарантии качества и гарантийные сроки, предусмотренные указанными поставщиками или производителями.
6.4. Устранение недостатков (дефектов) результата работ, выявленных в течение гарантийного срока, осуществляется силами Подрядчика и за его счет.
6.5. Если в течение гарантийного срока, установленного контрактом, будут обнаружены недостатки (дефекты) результата работ, Заказчик уведомляет об этом подрядчика в порядке, предусмотренном контрактом для направления уведомлений.
6.6. Не позднее 10-го дня со дня получения Подрядчиком уведомления о выявленных недостатках (дефектах) результата работ стороны составляют акт о выявленных недостатках (дефектах) результата работ с указанием таких недостатков (дефектов), причин их возникновения, порядка и сроков их устранения и подписывают указанный акт в порядке, установленном контрактом.
6.7. В случае уклонения Подрядчика от составления и (или) подписания акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ Заказчик вправе в срок, установленный контрактом для составления такого акта, составить его без участия подрядчика, подписать со своей стороны и направить указанный акт Подрядчику в порядке, установленном контрактом для направления уведомлений. В указанном случае акт о выявленных недостатках (дефектах) результата работ считается составленным и подписанным сторонами контракта надлежащим образом.
6.8. Если иной срок не будет согласован сторонами контракта дополнительно, Подрядчик обязуется устранить выявленные недостатки (дефекты) результата работ в течение 30 дней со дня подписания акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ или получения подрядчиком акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ, составленного без участия подрядчика и подписанного со стороны заказчика (в случае уклонения подрядчика от составления и (или) подписания акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ).
6.9. В случае отказа Подрядчика от устранения выявленных недостатков (дефектов) результата работ или в случае не устранения недостатков (дефектов) результата работ в установленный контрактом или иной согласованный сторонами контракта срок Заказчик вправе привлечь третьих лиц для устранения таких недостатков (дефектов) результата работ и потребовать от Подрядчика возмещения расходов на устранение недостатков (дефектов) результата работ.
6.10. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого результат работ не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов) результата работ, допущенных подрядчиком.

7. Форс-мажорные обстоятельства
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: пожара, наводнения, землетрясения, войны, военных действий, блокады, эмбарго, общих забастовок, запрещающих (либо ограничивающих) актов властей, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение контракта. 
7.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по контракту, обязана в течение 3 (трех) дней известить другую сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств. Несвоевременное извещение об этих обстоятельствах лишает, соответствующую сторону права ссылается на них в будущем.
7.3. Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне контракта, не выполнившей свои обязательства по контракту.

8. Порядок разрешения споров
8.1. Заказчик и Подрядчик должны приложить все усилия, чтобы путем прямых переговоров разрешить к обоюдному удовлетворению сторон все противоречия или спорные вопросы, возникающие между ними в рамках контракта.
8.2. Любые споры, разногласия и требования, возникающие из контракта, подлежат разрешению в Арбитражном суде Челябинской области.

9. Расторжение Контракта
9.1. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. 
9.2. Изменение условий контракта допускаются по письменному соглашению Сторон в соответствии со ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Вносимые дополнения и изменения рассматриваются Сторонами и оформляются дополнительным соглашением.
9.3. Расторжение контракта по соглашению Сторон совершается в письменной форме и возможно в случае наступления условий, при которых для одной из Сторон или обеих Сторон дальнейшее исполнение обязательств по контракту невозможно либо возникает нецелесообразность исполнения контракта.
9.4. При расторжении контракта по соглашению сторон, контракт считается расторгнутым с момента подписания соглашения о расторжении.
9.5. При расторжении настоящего контракта в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения настоящего контракта другая сторона контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения настоящего контракта.
9.6. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, в следующих случаях:
- задержки выполненных работ в полном объеме более чем на 10 календарных дней по причинам, не зависящим от Заказчика;
- нарушений Подрядчиком условий Контракта, ведущих к снижению качества работ.

10. Срок действия контракта
10.1. Контракт вступает в силу со дня подписания его Сторонами и действует до 31 декабря 2026 г. 

11. Прочие условия
11.1. Контракт составлен в письменной форме в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для Заказчика и Подрядчика. 
11.2. Все приложения к Контракту являются его неотъемной частью.
11.3. В случае изменения наименования, адреса места нахождения или банковских реквизитов Стороны, она письменно извещает об этом другую Сторону в течение 3-х рабочих дней с даты такого изменения.
11.4. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

12. Реквизиты Сторон
	«Заказчик»
МБУК «Челябинская ЦКС»
454930, г. Челябинск, Центральный район, ул. Пионерская, 2А (п. Сосновка)
Телефон: +7(351)730-79-49
Эл. почта: dks@kultura174.ru
ИНН/КПП         7453270897/745301001
Комитет финансов города Челябинска 
л/с 2147400548Н
БИК 017501500 
к/сч 40102810645370000062
ОКЦ №5 УГУ Банка России/УФК по Челябинской области г. Челябинск
р/сч 03234643757010006900


Директор 

_____________________ Е.В. Кудрявцева

	«Подрядчик»
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Приложение № 1 к контракту
от «____» ____________ 2026 г. №


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Наименование программного продукта
	ГРАНД-Смета, версия 2026.1

	Наименование редакции сметных нормативов  
	Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр

	Реквизиты приказа  Минстроя России  об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам 
	Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр;  Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр;  Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр

	Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного  в соответствии  пунктом 85 Методики  расчета индексов изменения  сметной стоимости строительства, утвержденной  приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр
	Письмо Минстроя России от 25.02.2026 № 9859-ИФ/09

	Реквизиты нормативного  правового  акта  об утверждении оплаты труда, утверждаемый  в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 
	Приказ Министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области от 16.04.2025 № 61

	Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы 
	 

	Наименование субъекта Российской Федерации 
	74. Челябинская область

	Наименование зоны субъекта Российской Федерации 
	Челябинская область

	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Центральная (Шершни), 3а. Клуб "Шершни"

	(наименование стройки)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Капитальный ремонт помещений Клуба "Шершни" по адресу: Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Центральная (Шершни), 3а.

	(наименование объекта капитального строительства)

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 3

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Общестроительные работы.

	 (наименование работ и затрат)

	Составлен 
	ресурсно-индексным
	методом
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Основание
	дефектная ведомость
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(проектная и (или) иная техническая документация)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Составлен(а) в текущем уровне цен 
	I квартал 2026 года
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная стоимость 
	 
	558,48
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	строительных работ
	 
	457,77
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	Средства на оплату труда рабочих
	
	 
	101,45
	тыс.руб.

	
	монтажных работ
	 
	0,00
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	Средства на оплату труда машинистов
	
	 
	3,51
	тыс.руб.

	
	оборудования
	 
	0,00
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	Нормативные затраты труда рабочих
	
	 
	227,11
	чел.-ч.

	
	прочих затрат
	 
	0,00
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	Нормативные затраты труда машинистов
	 
	7,68
	чел.-ч.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. ТАМБУР

	ПОЛЫ

	11
	ГЭСН11-01-040-03
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих
	100 м
	0,06
	1
	0,06
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=6 / 100

	 
	571/пр_2022_п.67_пп.б
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1-100-36
	Средний разряд работы 3,6
	чел.-ч
	6,68
	1,15
	0,46092
	
	
	443,08
	
	204,22

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,005
	1,25
	0,000375
	37,32
	1,63
	60,83
	
	0,02

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,005
	1,25
	0,000375
	
	
	411,93
	
	0,15

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,03
	1,25
	0,00225
	
	
	666,49
	
	1,50

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,03
	1,25
	0,00225
	
	
	463,85
	
	1,04

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	2,5408
	
	0,152448
	
	
	7,88
	
	1,20

	 
	01.7.15.07-0021
	Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 30 мм
	1000 шт
	0,263
	
	0,01578
	174,13
	1,26
	219,40
	
	3,46

	 
	01.7.15.14-0302
	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 35 мм
	100 шт
	2,63
	
	0,1578
	88,86
	1,26
	111,96
	
	17,67

	Н
	11.3.03.06
	Плинтуса для полов пластиковые
	м
	101
	
	6,06
	
	
	
	
	 

	Уд
	11.3.03.14-0001
	Заглушки торцевые для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм
	100 шт
	0,16
	
	0,0096
	1 815,16
	1,06
	1 924,07
	
	18,47

	Уд
	11.3.03.14-0021
	Соединители для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм
	100 шт
	0,4
	
	0,024
	1 448,40
	1,06
	1 535,30
	
	36,85

	Уд
	11.3.03.14-0031
	Уголки для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм
	100 шт
	0,14
	
	0,0084
	1 275,12
	1,06
	1 351,63
	
	11,35

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	229,26

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	205,41

	 
	Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Полы
	%
	112
	0,9
	100,8
	
	
	
	
	207,05

	 
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Полы
	%
	65
	0,85
	55,25
	
	
	
	
	113,49

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9 163,33
	 
	549,80

	1
	ТЦ_11.3.03.06_74_6671065416_13.10.2025_02
	Плинтус напольный из ПВХ, высота 80 мм
	м
	6,06
	1
	6,06
	 
	 
	96,58
	 
	585,27

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	585,27

	2
	ТЦ_11.3.03.14_74_6671065416_13.10.2025_02
	Уголки для плинтуса из ПВХ, высота 80 мм
	шт
	6
	1
	6
	 
	 
	73,57
	 
	441,42

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	441,42

	3
	ТЦ_11.3.03.14_74_6671065416_13.10.2025_02
	Заглушки для плинтуса из ПВХ, высота 80 мм
	шт
	6
	1
	6
	 
	 
	50,16
	 
	300,96

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	300,96

	4
	ТЦ_11.3.03.14_74_6671065416_13.10.2025_02
	Соединители для плинтуса из ПВХ, высота 80 мм
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	50,16
	 
	50,16

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	50,16

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Всего по разделу 1 ТАМБУР
	1 927,61

	Раздел 2. ХОЛЛ- ВЕСТИБЮЛЬ, БИБЛИОТЕКА , КАБИНЕТ ДЛЯ ЗАНЯТИЙ ПРИКЛАДНОМУ ИСКУССТВУ

	ПОТОЛОК

	30
	ГЭСН15-01-047-15
	Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля
	100 м2
	1,2943
	1
	1,2943
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(19,7*6,57) / 100

	 
	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8
	чел.-ч
	102,46
	
	132,613978
	
	
	453,47
	
	60 136,46

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,76
	
	0,983668
	37,32
	1,63
	60,83
	
	59,84

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,76
	
	0,983668
	
	
	411,93
	
	405,20

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	4,58
	
	5,927894
	
	
	666,49
	
	3 950,88

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	4,58
	
	5,927894
	
	
	463,85
	
	2 749,65

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	2,782
	
	3,6007426
	
	
	7,88
	
	28,37

	Н
	01.6.04.02
	Панели потолочные с комплектующими
	м2
	103
	
	133,3129
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	67 330,40

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	63 291,31

	 
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Отделочные работы
	%
	100
	0,9
	90
	
	
	
	
	56 962,18

	 
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Отделочные работы
	%
	49
	0,85
	41,65
	
	
	
	
	26 360,83

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	116 397,60
	 
	150 653,41

	31
	ТЦ_01.6.04.02_74_7447303576_13.10.2025_02
	Подвесной потолок ARMSTRONG  RETAIL 90RH Board 1200x600x14 мм
	шт.
	185
	1
	185
	 
	 
	501,50
	 
	92 777,50

	 
	
	Объем=округл(133,312/(1,2*0,6);0)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	92 777,50

	32
	ТЦ_09.2.02.01_74_7447303576_13.10.2025_02
	Подвесная система 24 Албес  Норма белый матовый
	м
	197,92
	1
	197,92
	 
	 
	21,25
	 
	4 205,80

	 
	
	Объем=(110/520/0,6+420/520/1,2+85/520/3,7)*185

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 205,80

	33
	ТЦ_09.2.02.01_74_7447303576_13.10.2025_02
	Уголок PLL А6 /А8 белый стальной А903
	м
	10,28
	1
	10,28
	 
	 
	48,17
	 
	495,19

	 
	
	Объем=30/180/3*185

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	495,19

	ПОЛЫ

	37
	ГЭСН11-01-040-03
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих
	100 м
	0,418
	1
	0,418
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=41,8 / 100

	 
	571/пр_2022_п.67_пп.б
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1-100-36
	Средний разряд работы 3,6
	чел.-ч
	6,68
	1,15
	3,211076
	
	
	443,08
	
	1 422,76

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,005
	1,25
	0,0026125
	37,32
	1,63
	60,83
	
	0,16

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,005
	1,25
	0,0026125
	
	
	411,93
	
	1,08

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,03
	1,25
	0,015675
	
	
	666,49
	
	10,45

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,03
	1,25
	0,015675
	
	
	463,85
	
	7,27

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	2,5408
	
	1,0620544
	
	
	7,88
	
	8,37

	 
	01.7.15.07-0021
	Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 30 мм
	1000 шт
	0,263
	
	0,109934
	174,13
	1,26
	219,40
	
	24,12

	 
	01.7.15.14-0302
	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 35 мм
	100 шт
	2,63
	
	1,09934
	88,86
	1,26
	111,96
	
	123,08

	Н
	11.3.03.06
	Плинтуса для полов пластиковые
	м
	101
	
	42,218
	
	
	
	
	 

	Уд
	11.3.03.14-0001
	Заглушки торцевые для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм
	100 шт
	0,16
	
	0,06688
	1 815,16
	1,06
	1 924,07
	
	128,68

	Уд
	11.3.03.14-0021
	Соединители для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм
	100 шт
	0,4
	
	0,1672
	1 448,40
	1,06
	1 535,30
	
	256,70

	Уд
	11.3.03.14-0031
	Уголки для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм
	100 шт
	0,14
	
	0,05852
	1 275,12
	1,06
	1 351,63
	
	79,10

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 597,29

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 431,11

	 
	Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Полы
	%
	112
	0,9
	100,8
	
	
	
	
	1 442,56

	 
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Полы
	%
	65
	0,85
	55,25
	
	
	
	
	790,69

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9 163,97
	 
	3 830,54

	5
	ТЦ_11.3.03.06_74_6671065416_13.10.2025_02
	Плинтус напольный из ПВХ, высота 80 мм
	м
	42,218
	1
	42,218
	 
	 
	96,58
	 
	4 077,41

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 077,41

	6
	ТЦ_11.3.03.14_74_6671065416_13.10.2025_02
	Уголки для плинтуса из ПВХ, высота 80 мм
	шт
	11
	1
	11
	 
	 
	73,57
	 
	809,27

	 
	
	Объем=6+5

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	809,27

	7
	ТЦ_11.3.03.14_74_6671065416_13.10.2025_02
	Заглушки для плинтуса из ПВХ, высота 80 мм
	шт
	6
	1
	6
	 
	 
	50,16
	 
	300,96

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	300,96

	8
	ТЦ_11.3.03.14_74_6671065416_13.10.2025_02
	Соединители для плинтуса из ПВХ, высота 80 мм
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	50,16
	 
	50,16

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	50,16

	ПРОЁМЫ

	42
	ГЭСН15-01-050-04
	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее
	100 м2
	0,073554
	1
	0,073554
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(18,86*0,39) / 100

	 
	1-100-35
	Средний разряд работы 3,5
	чел.-ч
	167,68
	
	12,3335347
	
	
	437,89
	
	5 400,73

	 
	91.06.05-013
	Автопогрузчики вилочные, грузоподъемность 2 т
	маш.-ч
	0,017
	
	0,0012504
	
	
	476,86
	
	0,60

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,017
	
	0,0012504
	
	
	463,85
	
	0,58

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,093
	
	0,0068405
	37,32
	1,63
	60,83
	
	0,42

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,093
	
	0,0068405
	
	
	411,93
	
	2,82

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,03
	
	0,0022066
	
	
	666,49
	
	1,47

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,03
	
	0,0022066
	
	
	463,85
	
	1,02

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	0,182
	
	0,0133868
	
	
	7,88
	
	0,11

	 
	01.7.20.08-0051
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг
	0,2
	
	0,0147108
	56,11
	1,65
	92,58
	
	1,36

	 
	14.1.02.03-0002
	Клей, марка ПВА
	кг
	30
	
	2,20662
	65,33
	2
	130,66
	
	288,32

	 
	14.4.01.02-0012
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	кг
	8,9
	
	0,6546306
	68,29
	1,88
	128,39
	
	84,05

	Н
	11.2.11.01
	Листы облицовочные декоративные
	м2
	105
	
	7,72317
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 781,48

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	5 405,15

	 
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Отделочные работы
	%
	100
	0,9
	90
	
	
	
	
	4 864,64

	 
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Отделочные работы
	%
	49
	0,85
	41,65
	
	
	
	
	2 251,24

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	175 345,46
	 
	12 897,36

	43
	ФСБЦ-11.3.03.04-0001
	Панель декоративная пластиковая, размеры 2700х250х8 мм
	м2
	7,36
	1
	7,36
	370,57
	1,06
	392,80
	 
	2 891,01

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 891,01

	44
	ГЭСН10-01-035-01
	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м
	100 м
	0,048
	1
	0,048
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=4,8 / 100

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	19,44
	
	0,93312
	
	
	411,93
	
	384,38

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,04
	
	0,00192
	37,32
	1,63
	60,83
	
	0,12

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,04
	
	0,00192
	
	
	411,93
	
	0,79

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,14
	
	0,00672
	
	
	666,49
	
	4,48

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,14
	
	0,00672
	
	
	463,85
	
	3,12

	 
	01.7.14.01-0002
	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл
	шт
	42,45
	
	2,0376
	241,35
	1,24
	299,27
	
	609,79

	 
	11.3.03.15-0021
	Клинья пластиковые монтажные
	100 шт
	4
	
	0,192
	369,80
	1,06
	391,99
	
	75,26

	П,Н
	11.3.03.01
	Доски подоконные ПВХ
	м
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	П,Н
	11.3.03.14-1000
	Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, цвет белый, размеры 40х480 мм
	10 шт
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 077,94

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	388,29

	 
	Пр/812-010.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Деревянные конструкции
	%
	108
	0,9
	97,2
	
	
	
	
	377,42

	 
	Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Деревянные конструкции
	%
	55
	0,85
	46,75
	
	
	
	
	181,53

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	34 101,88
	 
	1 636,89

	45
	ФСБЦ-11.3.03.14-1000
	Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, цвет белый, размеры 40х480 мм
	10 шт
	0,2
	1
	0,2
	326,12
	1,06
	345,69
	 
	69,14

	 
	
	Объем=2 / 10

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	69,14

	46
	ФСБЦ-11.3.03.01-0007
	Доска подоконная из ПВХ, ширина 400 мм
	м
	4,8
	1
	4,8
	273,79
	1,55
	424,37
	 
	2 036,98

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 036,98

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Всего по разделу 2 ХОЛЛ- ВЕСТИБЮЛЬ, БИБЛИОТЕКА , КАБИНЕТ ДЛЯ ЗАНЯТИЙ ПРИКЛАДНОМУ ИСКУССТВУ
	276 731,62

	Раздел 3. САНУЗЛЫ

	СТЕНЫ

	51
	ГЭСН17-01-010-01
	Установка люков сантехнических (ревизионных): с креплением саморезами
	100 шт
	0,01
	1
	0,01
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=1 / 100

	 
	571/пр_2022_п.67_пп.б
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	21,63
	1,15
	0,248745
	
	
	411,93
	
	102,47

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,02
	1,25
	0,00025
	37,32
	1,63
	60,83
	
	0,02

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,02
	1,25
	0,00025
	
	
	411,93
	
	0,10

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,14
	1,25
	0,00175
	
	
	666,49
	
	1,17

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,14
	1,25
	0,00175
	
	
	463,85
	
	0,81

	 
	01.7.15.14-1054
	Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с потайной головкой и крестообразным шлицем, наконечник сверло, диаметр 4,2 мм, длина 60 мм
	100 шт
	4,04
	
	0,0404
	224,80
	1,26
	283,25
	
	11,44

	 
	14.5.01.07-1000
	Герметик однокомпонентный на силиконовой основе, кислотный, универсальный
	л
	7,14
	
	0,0714
	768,53
	1,24
	952,98
	
	68,04

	Н
	07.2.06.02
	Люки ревизионные
	шт
	100
	
	1
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	184,05

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	103,38

	 
	Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	121
	0,9
	108,9
	
	
	
	
	112,58

	 
	Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72
	0,85
	61,2
	
	
	
	
	63,27

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	35 990,00
	 
	359,90

	52
	ФСБЦ-07.2.06.02-0002
	Люк металлический ревизионный, размеры 300х300 мм
	шт
	1
	1
	1
	483,10
	1
	483,10
	 
	483,10

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	483,10

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Всего по разделу 3 САНУЗЛЫ
	843,00

	Раздел 4. ЗАЛ

	СТЕНЫ

	69
	ГЭСН11-01-040-03
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих
	100 м
	0,3867
	1
	0,3867
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=38,67 / 100

	 
	571/пр_2022_п.67_пп.б
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1-100-36
	Средний разряд работы 3,6
	чел.-ч
	6,68
	1,15
	2,9706294
	
	
	443,08
	
	1 316,23

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,005
	1,25
	0,0024169
	37,32
	1,63
	60,83
	
	0,15

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,005
	1,25
	0,0024169
	
	
	411,93
	
	1,00

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,03
	1,25
	0,0145013
	
	
	666,49
	
	9,66

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,03
	1,25
	0,0145013
	
	
	463,85
	
	6,73

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	2,5408
	
	0,9825274
	
	
	7,88
	
	7,74

	 
	01.7.15.07-0021
	Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 30 мм
	1000 шт
	0,263
	
	0,1017021
	174,13
	1,26
	219,40
	
	22,31

	 
	01.7.15.14-0302
	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 35 мм
	100 шт
	2,63
	
	1,017021
	88,86
	1,26
	111,96
	
	113,87

	Н
	11.3.03.06
	Плинтуса для полов пластиковые
	м
	101
	
	39,0567
	
	
	
	
	 

	Уд
	11.3.03.14-0001
	Заглушки торцевые для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм
	100 шт
	0,16
	
	0,061872
	1 815,16
	1,06
	1 924,07
	
	119,05

	Уд
	11.3.03.14-0021
	Соединители для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм
	100 шт
	0,4
	
	0,15468
	1 448,40
	1,06
	1 535,30
	
	237,48

	Уд
	11.3.03.14-0031
	Уголки для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм
	100 шт
	0,14
	
	0,054138
	1 275,12
	1,06
	1 351,63
	
	73,17

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 477,69

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 323,96

	 
	Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Полы
	%
	112
	0,9
	100,8
	
	
	
	
	1 334,55

	 
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Полы
	%
	65
	0,85
	55,25
	
	
	
	
	731,49

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9 164,03
	 
	3 543,73

	70
	ТЦ_11.3.03.06_74_6671065416_13.10.2025_02
	Плинтус напольный из ПВХ, высота 80 мм
	м
	39,0567
	1
	39,0567
	 
	 
	96,58
	 
	3 772,10

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 772,10

	71
	ТЦ_11.3.03.14_74_6671065416_13.10.2025_02
	Уголки для плинтуса из ПВХ, высота 80 мм
	шт
	4
	1
	4
	 
	 
	73,57
	 
	294,28

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	294,28

	72
	ТЦ_11.3.03.14_74_6671065416_13.10.2025_02
	Заглушки для плинтуса из ПВХ, высота 80 мм
	шт
	14
	1
	14
	 
	 
	50,16
	 
	702,24

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	702,24

	73
	ТЦ_11.3.03.14_74_6671065416_13.10.2025_02
	Соединители для плинтуса из ПВХ, высота 80 мм
	шт
	12
	1
	12
	 
	 
	50,16
	 
	601,92

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	601,92

	74
	ГЭСН10-01-058-01
	Демонтаж зеркал
	10 шт
	0,4
	1
	0,4
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=4 / 10

	 
	648/пр_2022_п.144_т.2_стр.2_стб.3
	Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8

	 
	1-100-27
	Средний разряд работы 2,7
	чел.-ч
	6,28
	0,8
	2,0096
	
	
	401,55
	
	806,95

	 
	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.-ч
	0,21
	0,8
	0,0672
	
	
	1 099,19
	
	73,87

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,21
	0,8
	0,0672
	
	
	623,09
	
	41,87

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,27
	0,8
	0,0864
	
	
	666,49
	
	57,58

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,27
	0,8
	0,0864
	
	
	463,85
	
	40,08

	 
	01.7.15.06-0111
	Гвозди строительные
	т
	0,0006
	0
	0
	70 296,20
	1,26
	88 573,21
	
	0,00

	 
	11.1.03.06-0075
	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 30-40 мм, сорт III
	м3
	0,09
	0
	0
	5 764,42
	1,67
	9 626,58
	
	0,00

	П,Н
	01.7.04.11
	Скобяные изделия
	компл
	0
	0
	0
	
	
	
	
	 

	П,Н
	11.2.14.01
	Блоки дверные шкафные
	м2
	0
	0
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 020,35

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	888,90

	 
	Пр/812-010.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Деревянные конструкции
	%
	108
	0,9
	97,2
	
	
	
	
	864,01

	 
	Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Деревянные конструкции
	%
	55
	0,85
	46,75
	
	
	
	
	415,56

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 749,80
	 
	2 299,92

	75
	ГЭСН10-01-043-04
	Демонтаж  шведской стенки
	100 м2
	0,16
	1
	0,16
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=16 / 100

	 
	648/пр_2022_п.144_т.2_стр.2_стб.3
	Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8

	 
	1-100-39
	Средний разряд работы 3,9
	чел.-ч
	260
	0,8
	33,28
	
	
	458,66
	
	15 264,20

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,8
	0,8
	0,1024
	
	
	666,49
	
	68,25

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,8
	0,8
	0,1024
	
	
	463,85
	
	47,50

	 
	01.3.05.23-0129
	Натрий фтористый технический, марка А, сорт I
	т
	0,0014
	0
	0
	192 326,10
	1,81
	348 110,24
	
	0,00

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	1,3
	0
	0
	35,71
	0,85
	30,35
	
	0,00

	 
	01.7.15.06-0111
	Гвозди строительные
	т
	0,00293
	0
	0
	70 296,20
	1,26
	88 573,21
	
	0,00

	 
	11.1.03.01-0063
	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт III
	м3
	0,33
	0
	0
	16 496,03
	1,05
	17 320,83
	
	0,00

	 
	11.1.03.06-0075
	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 30-40 мм, сорт III
	м3
	0,08
	0
	0
	5 764,42
	1,67
	9 626,58
	
	0,00

	Н
	11.1.01.10
	Наличники
	м
	473
	0
	0
	
	
	
	
	 

	Н
	11.2.02.06
	Коробки дверные
	м
	231
	0
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	15 379,95

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	15 311,70

	 
	Пр/812-010.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Деревянные конструкции
	%
	108
	0,9
	97,2
	
	
	
	
	14 882,97

	 
	Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Деревянные конструкции
	%
	55
	0,85
	46,75
	
	
	
	
	7 158,22

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	233 882,13
	 
	37 421,14

	ПРОЁМЫ

	84
	ГЭСН15-01-050-04
	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее
	100 м2
	0,0472
	1
	0,0472
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(11,8*0,4) / 100

	 
	1-100-35
	Средний разряд работы 3,5
	чел.-ч
	167,68
	
	7,914496
	
	
	437,89
	
	3 465,68

	 
	91.06.05-013
	Автопогрузчики вилочные, грузоподъемность 2 т
	маш.-ч
	0,017
	
	0,0008024
	
	
	476,86
	
	0,38

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,017
	
	0,0008024
	
	
	463,85
	
	0,37

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,093
	
	0,0043896
	37,32
	1,63
	60,83
	
	0,27

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,093
	
	0,0043896
	
	
	411,93
	
	1,81

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,03
	
	0,001416
	
	
	666,49
	
	0,94

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,03
	
	0,001416
	
	
	463,85
	
	0,66

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	0,182
	
	0,0085904
	
	
	7,88
	
	0,07

	 
	01.7.20.08-0051
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг
	0,2
	
	0,00944
	56,11
	1,65
	92,58
	
	0,87

	 
	14.1.02.03-0002
	Клей, марка ПВА
	кг
	30
	
	1,416
	65,33
	2
	130,66
	
	185,01

	 
	14.4.01.02-0012
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	кг
	8,9
	
	0,42008
	68,29
	1,88
	128,39
	
	53,93

	Н
	11.2.11.01
	Листы облицовочные декоративные
	м2
	105
	
	4,956
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 709,99

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 468,52

	 
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Отделочные работы
	%
	100
	0,9
	90
	
	
	
	
	3 121,67

	 
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Отделочные работы
	%
	49
	0,85
	41,65
	
	
	
	
	1 444,64

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	175 345,34
	 
	8 276,30

	85
	ФСБЦ-11.3.03.04-0001
	Панель декоративная пластиковая
	м2
	4,956
	1
	4,956
	370,57
	1,06
	392,80
	 
	1 946,72

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 946,72

	86
	ГЭСН10-01-035-01
	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м
	100 м
	0,032
	1
	0,032
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=3,2 / 100

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	19,44
	
	0,62208
	
	
	411,93
	
	256,25

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,04
	
	0,00128
	37,32
	1,63
	60,83
	
	0,08

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,04
	
	0,00128
	
	
	411,93
	
	0,53

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,14
	
	0,00448
	
	
	666,49
	
	2,99

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,14
	
	0,00448
	
	
	463,85
	
	2,08

	 
	01.7.14.01-0002
	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл
	шт
	42,45
	
	1,3584
	241,35
	1,24
	299,27
	
	406,53

	 
	11.3.03.15-0021
	Клинья пластиковые монтажные
	100 шт
	4
	
	0,128
	369,80
	1,06
	391,99
	
	50,17

	П,Н
	11.3.03.01
	Доски подоконные ПВХ
	м
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	П,Н
	11.3.03.14-1000
	Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, цвет белый, размеры 40х480 мм
	10 шт
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	718,63

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	258,86

	 
	Пр/812-010.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Деревянные конструкции
	%
	108
	0,9
	97,2
	
	
	
	
	251,61

	 
	Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Деревянные конструкции
	%
	55
	0,85
	46,75
	
	
	
	
	121,02

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	34 101,88
	 
	1 091,26

	87
	ФСБЦ-11.3.03.14-1000
	Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, цвет белый, размеры 40х480 мм
	10 шт
	0,2
	1
	0,2
	326,12
	1,06
	345,69
	 
	69,14

	 
	
	Объем=2 / 10

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	69,14

	88
	ФСБЦ-11.3.03.01-0007
	Доска подоконная из ПВХ, ширина 400 мм
	м
	3,2
	1
	3,2
	273,79
	1,55
	424,37
	 
	1 357,98

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 357,98

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Всего по разделу 4 ЗАЛ
	61 376,73

	Раздел 5. КАБИНЕТ

	ПОЛЫ

	102
	ГЭСН11-01-036-01
	Устройство покрытий: из линолеума на клее
	100 м2
	0,237
	1
	0,237
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=23,7 / 100

	 
	1-100-27
	Средний разряд работы 2,7
	чел.-ч
	38,2
	
	9,0534
	
	
	401,55
	
	3 635,39

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,35
	
	0,08295
	37,32
	1,63
	60,83
	
	5,05

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,35
	
	0,08295
	
	
	411,93
	
	34,17

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,5
	
	0,1185
	
	
	666,49
	
	78,98

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,5
	
	0,1185
	
	
	463,85
	
	54,97

	 
	01.7.20.08-0051
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг
	0,5
	
	0,1185
	56,11
	1,65
	92,58
	
	10,97

	Н
	01.6.03.04
	Линолеум
	м2
	102
	
	24,174
	
	
	
	
	 

	Н
	14.1.02.04
	Состав клеящий
	кг
	50
	
	11,85
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 819,53

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 724,53

	 
	Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Полы
	%
	112
	0,9
	100,8
	
	
	
	
	3 754,33

	 
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Полы
	%
	65
	0,85
	55,25
	
	
	
	
	2 057,80

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	40 639,92
	 
	9 631,66

	103
	ФСБЦ-14.1.02.04-0002
	Клей контактный однокомпонентный на основе нитрильной резины и синтетических смол для приклейки кровельных ПВХ мембран
	л
	11,85
	1
	11,85
	 
	 
	951,66
	 
	11 277,17

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11 277,17

	104
	ФСБЦ-01.6.03.04-0120
	Линолеум ПВХ без подосновы, класс износостойкости 34/43, класс пожарной опасности КМ2 (Г1, В2, Д2, Т2, РП1), толщина 2 мм, вес 2950 г/м2
	м2
	24,174
	1
	24,174
	874,44
	1,18
	1 031,84
	 
	24 943,70

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	24 943,70

	105
	ГЭСН11-01-040-03
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих
	100 м
	0,1795
	1
	0,1795
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=17,95 / 100

	 
	571/пр_2022_п.67_пп.б
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1-100-36
	Средний разряд работы 3,6
	чел.-ч
	6,68
	1,15
	1,378919
	
	
	443,08
	
	610,97

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,005
	1,25
	0,0011219
	37,32
	1,63
	60,83
	
	0,07

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,005
	1,25
	0,0011219
	
	
	411,93
	
	0,46

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,03
	1,25
	0,0067313
	
	
	666,49
	
	4,49

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,03
	1,25
	0,0067313
	
	
	463,85
	
	3,12

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	2,5408
	
	0,4560736
	
	
	7,88
	
	3,59

	 
	01.7.15.07-0021
	Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 30 мм
	1000 шт
	0,263
	
	0,0472085
	174,13
	1,26
	219,40
	
	10,36

	 
	01.7.15.14-0302
	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 35 мм
	100 шт
	2,63
	
	0,472085
	88,86
	1,26
	111,96
	
	52,85

	Н
	11.3.03.06
	Плинтуса для полов пластиковые
	м
	101
	
	18,1295
	
	
	
	
	 

	Уд
	11.3.03.14-0001
	Заглушки торцевые для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм
	100 шт
	0,16
	
	0,02872
	1 815,16
	1,06
	1 924,07
	
	55,26

	Уд
	11.3.03.14-0021
	Соединители для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм
	100 шт
	0,4
	
	0,0718
	1 448,40
	1,06
	1 535,30
	
	110,23

	Уд
	11.3.03.14-0031
	Уголки для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм
	100 шт
	0,14
	
	0,02513
	1 275,12
	1,06
	1 351,63
	
	33,97

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	685,91

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	614,55

	 
	Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Полы
	%
	112
	0,9
	100,8
	
	
	
	
	619,47

	 
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Полы
	%
	65
	0,85
	55,25
	
	
	
	
	339,54

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9 163,90
	 
	1 644,92

	106
	ТЦ_11.3.03.06_74_6671065416_13.10.2025_02
	Плинтус напольный из ПВХ, высота 80 мм
	м
	18,1295
	1
	18,1295
	 
	 
	96,58
	 
	1 750,95

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 750,95

	107
	ТЦ_11.3.03.14_74_6671065416_13.10.2025_02
	Уголки для плинтуса из ПВХ, высота 80 мм
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	73,57
	 
	73,57

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	73,57

	108
	ТЦ_11.3.03.14_74_6671065416_13.10.2025_02
	Заглушки для плинтуса из ПВХ, высота 80 мм
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	50,16
	 
	50,16

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	50,16

	109
	ТЦ_11.3.03.14_74_6671065416_13.10.2025_02
	Соединители для плинтуса из ПВХ, высота 80 мм
	шт
	6
	1
	6
	 
	 
	50,16
	 
	300,96

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	300,96

	ПРОЁМЫ

	110
	ГЭСН15-01-050-04
	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее
	100 м2
	0,042
	1
	0,042
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(10,5*0,4) / 100

	 
	1-100-35
	Средний разряд работы 3,5
	чел.-ч
	167,68
	
	7,04256
	
	
	437,89
	
	3 083,87

	 
	91.06.05-013
	Автопогрузчики вилочные, грузоподъемность 2 т
	маш.-ч
	0,017
	
	0,000714
	
	
	476,86
	
	0,34

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,017
	
	0,000714
	
	
	463,85
	
	0,33

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,093
	
	0,003906
	37,32
	1,63
	60,83
	
	0,24

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,093
	
	0,003906
	
	
	411,93
	
	1,61

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,03
	
	0,00126
	
	
	666,49
	
	0,84

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,03
	
	0,00126
	
	
	463,85
	
	0,58

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	0,182
	
	0,007644
	
	
	7,88
	
	0,06

	 
	01.7.20.08-0051
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг
	0,2
	
	0,0084
	56,11
	1,65
	92,58
	
	0,78

	 
	14.1.02.03-0002
	Клей, марка ПВА
	кг
	30
	
	1,26
	65,33
	2
	130,66
	
	164,63

	 
	14.4.01.02-0012
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	кг
	8,9
	
	0,3738
	68,29
	1,88
	128,39
	
	47,99

	Н
	11.2.11.01
	Листы облицовочные декоративные
	м2
	105
	
	4,41
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 301,27

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 086,39

	 
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Отделочные работы
	%
	100
	0,9
	90
	
	
	
	
	2 777,75

	 
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Отделочные работы
	%
	49
	0,85
	41,65
	
	
	
	
	1 285,48

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	175 345,24
	 
	7 364,50

	111
	ФСБЦ-11.3.03.04-0001
	Панель декоративная пластиковая
	м2
	4,41
	1
	4,41
	370,57
	1,06
	392,80
	 
	1 732,25

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 732,25

	112
	ГЭСН10-01-035-01
	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м
	100 м
	0,0227
	1
	0,0227
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=2,27 / 100

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	19,44
	
	0,441288
	
	
	411,93
	
	181,78

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,04
	
	0,000908
	37,32
	1,63
	60,83
	
	0,06

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,04
	
	0,000908
	
	
	411,93
	
	0,37

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,14
	
	0,003178
	
	
	666,49
	
	2,12

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,14
	
	0,003178
	
	
	463,85
	
	1,47

	 
	01.7.14.01-0002
	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл
	шт
	42,45
	
	0,963615
	241,35
	1,24
	299,27
	
	288,38

	 
	11.3.03.15-0021
	Клинья пластиковые монтажные
	100 шт
	4
	
	0,0908
	369,80
	1,06
	391,99
	
	35,59

	П,Н
	11.3.03.01
	Доски подоконные ПВХ
	м
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	П,Н
	11.3.03.14-1000
	Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, цвет белый, размеры 40х480 мм
	10 шт
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	509,77

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	183,62

	 
	Пр/812-010.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Деревянные конструкции
	%
	108
	0,9
	97,2
	
	
	
	
	178,48

	 
	Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Деревянные конструкции
	%
	55
	0,85
	46,75
	
	
	
	
	85,84

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	34 100,88
	 
	774,09

	113
	ФСБЦ-11.3.03.14-1000
	Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, цвет белый, размеры 40х480 мм
	10 шт
	0,2
	1
	0,2
	326,12
	1,06
	345,69
	 
	69,14

	 
	
	Объем=2 / 10

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	69,14

	114
	ФСБЦ-11.3.03.01-0007
	Доска подоконная из ПВХ, ширина 400 мм
	м
	2,27
	1
	2,27
	273,79
	1,55
	424,37
	 
	963,32

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	963,32

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Всего по разделу 5 КАБИНЕТ
	60 576,39

	Раздел 6. КАБИНЕТ ЗАВХОЗА , СКЛАД, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПОМЕЩЕНИЕ  (бывшая библиотека , подсобное помещение )

	ПОЛЫ

	128
	ГЭСН11-01-036-01
	Устройство покрытий: из линолеума на клее
	100 м2
	0,242
	1
	0,242
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=24,2 / 100

	 
	1-100-27
	Средний разряд работы 2,7
	чел.-ч
	38,2
	
	9,2444
	
	
	401,55
	
	3 712,09

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,35
	
	0,0847
	37,32
	1,63
	60,83
	
	5,15

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,35
	
	0,0847
	
	
	411,93
	
	34,89

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,5
	
	0,121
	
	
	666,49
	
	80,65

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,5
	
	0,121
	
	
	463,85
	
	56,13

	 
	01.7.20.08-0051
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг
	0,5
	
	0,121
	56,11
	1,65
	92,58
	
	11,20

	Н
	01.6.03.04
	Линолеум
	м2
	102
	
	24,684
	
	
	
	
	 

	Н
	14.1.02.04
	Состав клеящий
	кг
	50
	
	12,1
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 900,11

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 803,11

	 
	Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Полы
	%
	112
	0,9
	100,8
	
	
	
	
	3 833,53

	 
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Полы
	%
	65
	0,85
	55,25
	
	
	
	
	2 101,22

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	40 639,92
	 
	9 834,86

	129
	ФСБЦ-14.1.02.04-0002
	Клей контактный однокомпонентный на основе нитрильной резины и синтетических смол для приклейки кровельных ПВХ мембран
	л
	12,1
	1
	12,1
	 
	 
	951,66
	 
	11 515,09

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11 515,09

	130
	ФСБЦ-01.6.03.04-0120
	Линолеум ПВХ без подосновы, класс износостойкости 34/43, класс пожарной опасности КМ2 (Г1, В2, Д2, Т2, РП1), толщина 2 мм, вес 2950 г/м2
	м2
	24,684
	1
	24,684
	874,44
	1,18
	1 031,84
	 
	25 469,94

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	25 469,94

	131
	ГЭСН11-01-040-03
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих
	100 м
	0,163
	1
	0,163
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=16,3 / 100

	 
	571/пр_2022_п.67_пп.б
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1-100-36
	Средний разряд работы 3,6
	чел.-ч
	6,68
	1,15
	1,252166
	
	
	443,08
	
	554,81

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,005
	1,25
	0,0010188
	37,32
	1,63
	60,83
	
	0,06

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,005
	1,25
	0,0010188
	
	
	411,93
	
	0,42

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,03
	1,25
	0,0061125
	
	
	666,49
	
	4,07

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,03
	1,25
	0,0061125
	
	
	463,85
	
	2,84

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	2,5408
	
	0,4141504
	
	
	7,88
	
	3,26

	 
	01.7.15.07-0021
	Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 30 мм
	1000 шт
	0,263
	
	0,042869
	174,13
	1,26
	219,40
	
	9,41

	 
	01.7.15.14-0302
	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 35 мм
	100 шт
	2,63
	
	0,42869
	88,86
	1,26
	111,96
	
	48,00

	Н
	11.3.03.06
	Плинтуса для полов пластиковые
	м
	101
	
	16,463
	
	
	
	
	 

	Уд
	11.3.03.14-0001
	Заглушки торцевые для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм
	100 шт
	0,16
	
	0,02608
	1 815,16
	1,06
	1 924,07
	
	50,18

	Уд
	11.3.03.14-0021
	Соединители для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм
	100 шт
	0,4
	
	0,0652
	1 448,40
	1,06
	1 535,30
	
	100,10

	Уд
	11.3.03.14-0031
	Уголки для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм
	100 шт
	0,14
	
	0,02282
	1 275,12
	1,06
	1 351,63
	
	30,84

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	622,87

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	558,07

	 
	Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Полы
	%
	112
	0,9
	100,8
	
	
	
	
	562,53

	 
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Полы
	%
	65
	0,85
	55,25
	
	
	
	
	308,33

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9 163,99
	 
	1 493,73

	132
	ТЦ_11.3.03.06_74_6671065416_13.10.2025_02
	Плинтус напольный из ПВХ, высота 80 мм
	м
	16,463
	1
	16,463
	 
	 
	96,58
	 
	1 590,00

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 590,00

	133
	ТЦ_11.3.03.14_74_6671065416_13.10.2025_02
	Уголки для плинтуса из ПВХ, высота 80 мм
	шт
	6
	1
	6
	 
	 
	73,57
	 
	441,42

	 
	
	Объем=5+1

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	441,42

	134
	ТЦ_11.3.03.14_74_6671065416_13.10.2025_02
	Заглушки для плинтуса из ПВХ, высота 80 мм
	шт
	7
	1
	7
	 
	 
	50,16
	 
	351,12

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	351,12

	135
	ТЦ_11.3.03.14_74_6671065416_13.10.2025_02
	Соединители для плинтуса из ПВХ, высота 80 мм
	шт
	2
	1
	2
	 
	 
	50,16
	 
	100,32

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	100,32

	ПРОЁМЫ

	144
	ГЭСН15-01-050-01
	Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: по деревянной обрешетке
	100 м2
	0,028492
	1
	0,028492
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(8,38*0,34) / 100

	 
	1-100-36
	Средний разряд работы 3,6
	чел.-ч
	49,75
	
	1,417477
	
	
	443,08
	
	628,06

	 
	91.06.05-013
	Автопогрузчики вилочные, грузоподъемность 2 т
	маш.-ч
	0,022
	
	0,0006268
	
	
	476,86
	
	0,30

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,022
	
	0,0006268
	
	
	463,85
	
	0,29

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,11
	
	0,0031341
	37,32
	1,63
	60,83
	
	0,19

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,11
	
	0,0031341
	
	
	411,93
	
	1,29

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,03
	
	0,0008548
	
	
	666,49
	
	0,57

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,03
	
	0,0008548
	
	
	463,85
	
	0,40

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	7,8976
	
	0,2250184
	
	
	7,88
	
	1,77

	 
	01.7.15.06-0111
	Гвозди строительные
	т
	0,00011
	
	0,0000031
	70 296,20
	1,26
	88 573,21
	
	0,27

	 
	01.7.15.14-0185
	Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с потайной головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 8 мм, длина 100 мм
	т
	0,00009
	
	0,0000026
	104 800,96
	1,26
	132 049,21
	
	0,34

	 
	01.7.17.11-0011
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25
	м2
	0,5
	
	0,014246
	531,44
	1,59
	844,99
	
	12,04

	 
	01.7.20.08-0051
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг
	0,26
	
	0,0074079
	56,11
	1,65
	92,58
	
	0,69

	 
	11.1.03.01-0064
	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт IV
	м3
	0,005
	
	0,0001425
	11 821,04
	1,05
	12 412,09
	
	1,77

	 
	14.1.02.03-0002
	Клей, марка ПВА
	кг
	0,36
	
	0,0102571
	65,33
	2
	130,66
	
	1,34

	 
	14.5.06.03-0002
	Паста антисептическая
	т
	0,00326
	
	0,0000929
	98 039,57
	1,59
	155 882,92
	
	14,48

	Н
	11.2.04.05
	Рейки деревянные
	м3
	0,03
	
	0,0008548
	
	
	
	
	 

	Н
	11.2.11.01
	Листы облицовочные декоративные
	м2
	101,4
	
	2,8890888
	
	
	
	
	 

	Н
	11.3.03.11
	Профили декоративные для монтажа стеновых панелей
	м
	128,61
	
	3,6643561
	
	
	
	
	 

	Н
	14.5.05.01
	Олифы комбинированные
	т
	0,00126
	
	0,0000359
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	663,80

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	630,04

	 
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Отделочные работы
	%
	100
	0,9
	90
	
	
	
	
	567,04

	 
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Отделочные работы
	%
	49
	0,85
	41,65
	
	
	
	
	262,41

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	52 409,45
	 
	1 493,25

	145
	ФСБЦ-11.3.03.04-0001
	Панель декоративная пластиковая, размеры 2700х250х8 мм
	м2
	2,8890888
	1
	2,8890888
	370,57
	1,06
	392,80
	 
	1 134,83

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 134,83

	146
	ГЭСН10-01-035-01
	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м
	100 м
	0,0351
	1
	0,0351
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(1,11+1,2*2) / 100

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	19,44
	
	0,682344
	
	
	411,93
	
	281,08

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,04
	
	0,001404
	37,32
	1,63
	60,83
	
	0,09

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,04
	
	0,001404
	
	
	411,93
	
	0,58

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,14
	
	0,004914
	
	
	666,49
	
	3,28

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,14
	
	0,004914
	
	
	463,85
	
	2,28

	 
	01.7.14.01-0002
	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл
	шт
	42,45
	
	1,489995
	241,35
	1,24
	299,27
	
	445,91

	 
	11.3.03.15-0021
	Клинья пластиковые монтажные
	100 шт
	4
	
	0,1404
	369,80
	1,06
	391,99
	
	55,04

	П,Н
	11.3.03.01
	Доски подоконные ПВХ
	м
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	П,Н
	11.3.03.14-1000
	Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, цвет белый, размеры 40х480 мм
	10 шт
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	788,26

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	283,94

	 
	Пр/812-010.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Деревянные конструкции
	%
	108
	0,9
	97,2
	
	
	
	
	275,99

	 
	Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Деревянные конструкции
	%
	55
	0,85
	46,75
	
	
	
	
	132,74

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	34 102,28
	 
	1 196,99

	147
	ФСБЦ-11.3.03.14-1000
	Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, цвет белый, размеры 40х480 мм
	10 шт
	0,6
	1
	0,6
	326,12
	1,06
	345,69
	 
	207,41

	 
	
	Объем=6 / 10

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	207,41

	148
	ФСБЦ-11.3.03.01-0007
	Доска подоконная из ПВХ, ширина 400 мм
	м
	3,51
	1
	3,51
	273,79
	1,55
	424,37
	 
	1 489,54

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 489,54

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Всего по разделу 6 КАБИНЕТ ЗАВХОЗА , СКЛАД, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПОМЕЩЕНИЕ  (бывшая библиотека , подсобное помещение )
	56 318,50

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Итоги по смете:
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	314 578,15

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	101 448,38

	 
	
	               Эксплуатация машин
	4 431,85

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	3 512,46

	 
	
	               Материалы
	205 185,46

	 
	
	     Строительные работы
	457 773,85

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	101 448,38

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	4 431,85

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	3 512,46

	 
	
	               материалы
	205 185,46

	 
	
	               накладные расходы
	96 990,36

	 
	
	               сметная прибыль
	46 205,34

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	104 960,84

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	96 990,36

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	46 205,34

	 
	
	     НДС 22%
	100 710,25

	 
	
	ВСЕГО по смете
	558 484,10

	 
	
	     справочно:
	 

	 
	
	          Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	114 123,14

	 
	
	          Затраты труда рабочих
	227,1107331
	
	
	
	
	 

	 
	
	          Затраты труда машинистов
	7,6817324
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