Текст запроса!
Приложение №2 к документации Техническое задание п. 12 Базовое шасси КамАЗ 43118 указано:
1) Двигатель 740.705-400, дизельный с турбонаддувом, Расположение и число цилиндров V-образное, 8, мощность не менее 400 л.с.
Сообщаем, что в модельном ряде автомобилей КАМАЗ 43118 отсутствует двигатель с указанной Вами мощностью 400 л.с.
Поэтому просим Вас изменить мощность двигателя на 292 лошадиные силы (ДВС КАМАЗ 667.511-300, количество и расположение цилиндров 6, рядное, 1310ТО аналог ZF9).
2) Нанесение элементов фирменного стиля на кабину.
Просим опубликовать брендирующие надписи, для расчета стоимости макета.

Текст ответа!
В ответ на Ваш запрос сообщаем следующее: 
В техническое задание будут внесены корректировки.
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