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РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕДМЕТА ЗАКУПКИ

	Оказание услуг по построению ресурсной блочной модели месторождения в ПО Micromine для целей кратко- и среднесрочного планирования открытых горных работ.



РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГ ИЛИ РАБОТ

	Подраздел 2.1. Состав (перечень) оказываемых услуг или выполняемых работ 

	В состав услуг входит:
1. Сбор, подготовка и проверка исходных данных, используемых для моделирования.
2. Анализ данных бурения и опробования.
3. Геологическая интерпретация и построение каркасных моделей оруденения, в том числе по минералогическим типам руд.
4. Создание блочной модели месторождения и интерполяция содержаний полезных компонентов и иных необходимых параметров.
5. Заверка модели и подтверждение корректности распределения содержаний полезных компонентов.
6. Классификация минеральных ресурсов модели по стандартам JORC.
7. Подготовка модели для дальнейшего использования при планировании добычных работ и её последующего обновления.
8. Подготовка и передача Заказчику итогового пакета материалов, включающего каркасные и блочные модели, исходные данные, базы данных, а также макросы и/или скрипты, обеспечивающие воспроизводимость выполненных работ и возможность последующего регулярного обновления модели силами Заказчика.
9. Подготовка отчёта по результатам выполненного моделирования с описанием исходных данных, применённых методов, принятых параметров и результатов проверки модели.

	Подраздел 2.2. Описание оказываемых услуг или выполняемых работ

	Целью оказания услуг является построение ресурсной блочной модели месторождения в ПО Micromine для целей кратко- и среднесрочного планирования открытых горных работ.
Модель должна быть построена на основе комплексной интерпретации данных геологоразведочных работ и данных сопровождающей эксплуатационной разведки.
Структура модели должна обеспечивать возможность её регулярного обновления по мере поступления новых данных эксплуатационной разведки.
В рамках оказания услуг Исполнитель выполняет анализ и подготовку исходных данных, построение каркасных моделей оруденения, формирование и заполнение блочной модели, заверку результатов моделирования, классификацию запасов/ресурсов, а также оформление итоговых материалов в виде проекта Micromine и отчёта.

	Подраздел 2. 3. Объем оказываемых услуг или выполняемых работ, либо доля оказываемых услуг или выполняемых работ в общем объеме закупки

	Доля/объем отдельных услуг или работ в общем объеме закупки - не определена

	Подраздел 2.4. Код ОКПД 2

	71.12.31






РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ ИЛИ РАБОТАМ

	Подраздел 3.1. Общие требования

	Исходные материалы предоставляются Заказчиком и включают:
· геологическое обоснование материалов актуального ТЭО и ПЗ;
· отчетные материалы и пояснительные записки по ранее выполненным работам;
· литолого-структурную модель месторождения;
· каркасную модель зоны окисления;
· базы данных ГРР (керновое опробование) и СЭР/ЭРР (шламовое опробование) по состоянию на 01.01.2026;
· топографическую поверхность по состоянию на 01.01.2026;
· границы лицензий, горных отводов, финального положения карьеров;
· горно-технические данные для обоснования размера блока блочной модели и параметров субблокирования, включая параметры отработки, конфигурацию уступов, проектные чаши карьеров согласно актуальным проектам отработки.

Работы выполняются в следующей последовательности:
1. Получение, проверка и подготовка исходных материалов, объединение информации различных источников в единую базу данных для моделирования.
2. Анализ баз данных бурения и опробования, включая определение характера и закономерностей распределения полезных компонентов.
3. Геологическая интерпретация и построение каркасных моделей оруденения.
4. Формирование блочной модели, задание параметров моделирования и интерполяция содержаний полезных компонентов и иных параметров.
5. Заверка модели и проверка корректности геологической интерпретации и распределения содержаний.
6. Подготовка итоговых материалов.

Работы могут выполняться удалённо по месту нахождения Исполнителя. 
Результаты оказания услуг передаются Заказчику в формате и составе, предусмотренных настоящим техническим заданием.

	Подраздел 3.2. Требования к качеству оказываемых услуг или выполняемых работ

	Качество оказываемых услуг должно обеспечивать получение модели, пригодной для использования Заказчиком в целях кратко- и среднесрочного планирования открытых горных работ, а также для последующего обновления по мере поступления новых данных.
При выполнении работ должны соблюдаться следующие требования:
· работы выполняются в ПО Micromine; при этом должна быть обеспечена корректная работа используемых в рамках работ макросов и/или скриптов в версии ПО Micromine 2024 и выше;
· применение имплицитного моделирования при построении каркасных моделей оруденения не допускается; моделирование должно выполняться эксплицитным методом;
· модель должна отражать геологическое строение месторождения, пространственное положение оруденения и распределение содержаний полезных компонентов;
· при построении модели должна сохраняться преемственность ранее выполненных геологических интерпретаций и моделей, если иное не обосновано дополнительными данными;
· используемые методы моделирования и параметры интерполяции должны быть обоснованы геологическими и статистическими характеристиками исходных данных;
· ключевые этапы моделирования, включая каркасные модели оруденения и набор параметров для блочного моделирования, подлежат согласованию с Заказчиком;
· проверка модели должна подтвердить геологическую обоснованность интерполяции и отсутствие систематических искажений распределения содержаний;
· необходимо провести классификацию запасов/ресурсов модели по стандартам JORC;
· структура модели должна обеспечивать возможность её дальнейшего обновления по мере поступления новых данных эксплуатационной разведки.
В процессе выполнения работ по созданию блочной модели Исполнитель должен обосновать:
· размер материнской ячейки;
· параметры субблокирования;
· пороги выдающихся содержаний по продуктивным зонам в границах месторождения или его отдельных участков при наличии контрастно различающихся популяций;
· результаты геостатистических исследований, включая вариограммный анализ;
· метод интерполяции;
· количество, размеры и форму эллипсоидов поиска;
· параметры оценки ячейки, включая количество секторов, минимальное и максимальное количество композитов в секторе, минимальное и максимальное количество выработок, параметры дискретизации и степень IDW — в случае применения данного метода.
Интерполяция должна выполняться раздельно по рудным зонам, а также по минералогическим типам руд с использованием каркасных моделей. Выполнение интерполяции без разделения по типам руд допускается только при наличии соответствующего обоснования.
Блочная модель должна:
· содержать поле объемной массы;
· быть индикаторной.
По результатам заверки модели Исполнитель должен предоставить материалы, подтверждающие корректность геологической интерпретации и интерполяции, включая результаты визуальной оценки, графики SWATH и Q-Q Plot.

	Подраздел 3.3. Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг или выполняемых работ

	Исполнитель обеспечивает корректность передаваемых файлов проекта Micromine, макросов и/или скриптов, входящих в состав результата работ, а также устранение ошибок, выявленных при приемке результата и связанных с ненадлежащим выполнением услуг.
Срок и порядок устранения замечаний определяются договором.

	Подраздел 3.4. Требования к конфиденциальности 

	Все исходные данные, промежуточные материалы и результаты работ, передаваемые Заказчиком Исполнителю или создаваемые в ходе выполнения услуг, являются конфиденциальными и не подлежат передаче третьим лицам без письменного согласия Заказчика, за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации.

	Подраздел 3.5. Требования к безопасности оказания услуг или выполнения работ и безопасности результата оказанных услуг или выполненных работ

	Результаты работ не должны содержать программных ограничений, препятствующих использованию, проверке, воспроизводству и актуализации модели Заказчиком.

	Подраздел 3.6. Специальные требования

	Исполнитель обязан обеспечить воспроизводимость выполненных работ. Для этого в состав передаваемых материалов должны быть включены:
· исходные данные, использованные при моделировании;
· структурированные базы данных;
· каркасные модели;
· блочная модель;
· применённые макросы и/или скрипты;
· описание структуры проекта и последовательности основных операций, необходимых для обновления модели.

	Подраздел 3.7. Требования к сроку выполнения услуг или работ

	Срок оказания услуг: с июня 2026 по сентябрь 2026.
При необходимости по договору могут быть предусмотрены этапы выполнения работ с согласованием промежуточных результатов Заказчиком.



РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ ИЛИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

	Подраздел 4.1. Описание конечного результата оказанных услуг или выполненных работ

	Конечным результатом оказания услуг является проект Micromine с описанием его структуры, включающий:
· каркасную модель оруденения;
· блочную модель месторождения;
· исходные данные, использованные при моделировании;
· базы данных, подготовленные для моделирования;
· применённые скрипты и/или макросы, обеспечивающие воспроизводимость выполненных работ и возможность последующего обновления модели.
Проект должен сопровождаться отчетом с описанием:
· исходных данных;
· применённых методов моделирования;
· принятых параметров моделирования и интерполяции;
· результатов проверки и заверки модели;
· рекомендаций по дальнейшему обновлению модели по мере поступления новых данных эксплуатационной разведки.

	Подраздел 4.2. Требования по приемке оказанных услуг или выполненных работ

	Приемка результатов осуществляется Заказчиком по результатам проверки полноты и качества переданных материалов, а также их соответствия требованиям настоящего технического задания.
Основанием для приемки является подтверждение того, что:
· состав переданных материалов соответствует настоящему техническому заданию;
· модель открывается и корректно функционирует в ПО Micromine;
· переданные макросы и/или скрипты работоспособны в версии ПО Micromine 2024 и выше;
· результаты моделирования сопровождаются необходимыми обоснованиями и материалами заверки;
· структура проекта позволяет использовать и обновлять модель силами Заказчика.
При наличии замечаний Заказчик направляет Исполнителю перечень замечаний для устранения в порядке, установленном договором.

	Подраздел 4.3. Требования по передаче заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг или выполненных работ)

	Результаты работ передаются Заказчику в электронном виде.
В состав передаваемого комплекта входят:
· проект в ПО Micromine, включающий:
· каркасные и блочные модели;
· исходные данные и подготовленные базы данных;
· макросы и/или скрипты;
· отчет по результатам моделирования;
· пояснительная записка по структуре проекта и порядку его обновления.
Форматы передаваемых файлов должны обеспечивать возможность их копирования, проверки, редактирования, использования и тиражирования Заказчиком.



РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

	Техническое обучение персонала Заказчика не предусмотрено.



РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	ГРР
	геологоразведочные работы

	2
	ЭРР 
	эксплуатационная разведка

	3
	СЭР
	сопровождающая эксплуатационная разведка

	4
	ТЭО 
	технико-экономическое обоснование

	5
	ПЗ 
	подсчет запасов

	6
	JORC
	Австрало-Азиатский кодекс отчетности о результатах геологоразведочных работ, ресурсах и запасах твердых полезных ископаемых (Joint Ore Reserves Committee)



РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	Номер приложения
	Наименование приложения
	Количество
листов
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