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РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕДМЕТА ЗАКУПКИ

	Оказание услуг по научно-методическому сопровождению подземных горных работ на удароопасных участках Кочкарского месторождения.


РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГ 
	Подраздел 2.1. Состав (перечень) оказываемых услуг 

	В состав услуг входит:
1. Оценка горно-геологической и горнотехнической ситуации при отработке Кочкарского месторождения.
2. Оценка физико-механических свойств пород.
3. Проведение ежеквартальных натурных замеров уровня напряженности массива методом щелевой разгрузки (по необходимости, но не реже 1 раза в квартал).
4. Проведение натурных замеров методом акустической эмиссии с целью определения категории опасности массива (по необходимости, но не реже 1 раза в квартал).
5. Научно-методическое руководство службой по прогнозу и предотвращению горных ударов (СППГУ).
6. Согласование технологической части технических проектов (вскрытие, подготовка и порядок отработки, проведение горных выработок и системы разработки).
7. Проведение специальных исследований и составление заключений на изменение параметров противоударных мероприятий и периодичности прогноза степени удароопасности.
8. Участие в работе комиссии по горным ударам.
9. Подготовка отчёта по результатам выполненного исследований с описанием исходных данных, применённых методов, принятых параметров и результатов проверки модели.

	Подраздел 2.2. Описание оказываемых услуг 

	Оказание услуги является геомеханическое обеспечение безопасного освоения удароопасных участков Кочкарского месторождения в соответствии с Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности «Правила безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых», приказ Ростехнадзора от 08.12.2020 № 505, зарегистрировано в Минюсте Зарегистрирован в Минюсте России 21 декабря 2020 года.
В рамках оказания услуг Исполнитель выполняет анализ и подготовку исходных данных, проведение натурных замеров, а также оформление итоговых материалов в виде отчета.

	Подраздел 2.3. Код ОКПД 2

	74.90.19.190 - Услуги, предоставляемые прочими научными и техническими консультантами, не включенными в другие группировки


РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ
	Подраздел 3.1. Общие требования

	Исходные материалы предоставляются Заказчиком и включают:
· состояние горно-геологической и горнотехнической ситуации;
· отчетные материалы и пояснительные записки по ранее выполненным работам;
· литолого-структурную модель месторождения;
· технические проекты предприятия (вскрытие, подготовка и порядок отработки, проведение горных выработок и системы разработки).

Работы выполняются в следующей последовательности:
1. Анализ фактической горно-геологической и горнотехнической ситуации на руднике.
2. Оценка физико-механических свойств пород (прочностных и деформационных).
3. Оценка склонности руд и пород месторождения к накоплению упругой энергии (удароопасности).
4. Проведение натурных замеров в шахтном поле Кочкарского месторождения методом щелевой разгрузки с целью определения значений компонент напряжений.
5. Проведение натурных замеров в шахтном поле Кочкарского месторождения методом акустической эмиссии.
6. Анализ, корректировка и согласование технологической части технических проектов (вскрытие, подготовка и порядок отработки, проведение горных выработок и системы разработки).
7. Участие в работе комиссии по горным ударам с Ростехнадзором в качестве специализированной организации.
8. Подготовка итоговых материалов.

Работы выполняются по месту нахождения Заказчика. 
Результаты оказания услуг передаются Заказчику в формате и составе, предусмотренных настоящим техническим заданием.

	Подраздел 3.2. Требования к качеству оказываемых услуг 

	Качество оказываемых услуг должно обеспечивать постоянный мониторинг ситуации на предприятии по проблеме горных ударов.
При выполнении работ должны соблюдаться следующие требования:
· работы выполняются в методе щелевой разгрузки оборудованием Исполнителя;
· работы по оценке удароопасности массива выполняются в методе акустической эмиссии оборудованием Исполнителя;
· оценка физико-механических свойств пород проводится в лаборатории Исполнителя;
· на заседании комиссии по горным ударам обязательное очное присутствие представителя Исполнителя;
· по результатам замеров, проведенных исследований Исполнитель формирует отчет с рекомендациями по приведению массива в неудароорасное состояние;
· Исполнитель разрабатывает мероприятия по снижению удароопасности массива. 
В процессе выполнения работ Исполнитель должен обосновать на основании п. 4.1:
· параметры мероприятий по разгрузке массива;
· параметры технологической части технических проектов (вскрытие, подготовка и порядок отработки, проведение горных выработок и системы разработки).


	Подраздел 3.3. Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг 

	Исполнитель обеспечивает корректность данных натурных замеров, отчетов, входящих в состав результата работ, а также устранение ошибок, выявленных при приемке результата и связанных с ненадлежащим выполнением услуг.
Срок и порядок устранения замечаний определяются договором.

	Подраздел 3.4. Требования к конфиденциальности 

	Все исходные данные, промежуточные материалы и результаты работ, передаваемые Заказчиком Исполнителю или создаваемые в ходе выполнения услуг, являются конфиденциальными и не подлежат передаче третьим лицам без письменного согласия Заказчика, за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации.

	Подраздел 3.5. Требования к безопасности оказания услуг 

	Результаты услуг не должны содержать программных ограничений, препятствующих использованию, проверке, воспроизводству и актуализации результатов работ Заказчиком.

	Подраздел 3.6. Специальные требования

	Исполнитель обязан обеспечить воспроизводимость выполненных работ. Для этого в состав передаваемых материалов должны быть включены:
· исходные данные, использованные при исследованиях;
· описание расчетных методик, стандартов;
· пример расчета;
· выводы и рекомендации.
Для выполнения работ по научно-методическому сопровождению Исполнитель должен привлечь специалистов, имеющих высшее образование или доктора технических наук по одной из специальностей / направлений подготовки: «Горное дело», «Физика горных пород», «Геомеханика», «Прикладная геология», подтверждённое дипломом государственного образца.

	Подраздел 3.7. Требования к сроку выполнения услуг 

	Срок оказания услуг: с момента заключения договора по июль 2027г.
При необходимости предусмотрены этапы в соответствии с календарным планом работ


РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ ИЛИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
	Подраздел 4.1. Описание конечного результата оказанных услуг 

	Конечным результатом оказания услуг является отчет, включающий:
· результаты натурных замеров;
· результаты лабораторных исследований;
· рекомендации по приведению в неудароопасное состояние массива.
Проект должен сопровождаться отчетом с описанием:
· исходных данных;
· применённых методов исследований и расчетов;
· рекомендаций по дальнейшему ведению горных работ в удароопасных забоях.

	Подраздел 4.2. Требования по приемке оказанных услуг 

	Приемка результатов осуществляется Заказчиком по результатам проверки полноты и качества переданных материалов, а также их соответствия требованиям настоящего технического задания.
Основанием для приемки является подтверждение того, что:
· состав переданных материалов соответствует настоящему техническому заданию;
· разработанные мероприятия обеспечивают приведение массива в неудароопасное состояние;
· проведены все запланированные заседания комиссии.
При наличии замечаний Заказчик направляет Исполнителю перечень замечаний для устранения в порядке, установленном договором.

	Подраздел 4.3. Требования по передаче заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

	Результаты работ передаются Заказчику в электронном виде.
В состав передаваемого комплекта входят:
· отчет по НИР.
Форматы передаваемых файлов должны обеспечивать возможность их копирования, проверки, редактирования, использования и тиражирования Заказчиком.


РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ
	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	СППГУ
	Служба прогноза и предотвращения горных ударов

	2
	НИР
	Научно‑исследовательская работа


РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ
	Номер приложения
	Наименование приложения
	Количество
листов

	1
	Календарный план работ
	1
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Приложение № 1 
к Техническому заданию



КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РАБОТ
« Научно-методическое сопровождение подземных горных работ на удароопасных участках Кочкарского месторождения»

	Наименование работ по договору и основных этапов его выполнения
	Срок выполнения
Начало-окончание (месяц-год)
	[bookmark: _GoBack]Результат работ

	Этап 1: Геомеханическое сопровождение горных работ: оперативная оценка геомеханической ситуации, согласование проектно-технологических решений, проведение исследований по оценке НДС (при необходимости), участие в работе комиссии по горным ударам. Подготовка аннотированного отчета.
	
Июль 2026
 Сентябрь 2026
	
  Аннотированный отчет 
по этапу 1

	Этап 2: Геомеханическое сопровождение горных работ: оперативная оценка геомеханической ситуации, согласование проектно-технологических решений, проведение исследований по оценке НДС (при необходимости), участие в работе комиссии по горным ударам. Подготовка аннотированного отчета.
	
Октябрь 2026
Декабрь  2026
	
Аннотированный отчет 
по этапу 2

	Этап 3: Геомеханическое сопровождение горных работ: оперативная оценка геомеханической ситуации, согласование проектно-технологических решений, проведение исследований по оценке НДС (при необходимости), участие в работе комиссии по горным ударам. Подготовка аннотированного отчета.
	
Январь 2027
Март 2027
	
 Аннотированный отчет 
по этапу 3

	Этап 4: Геомеханическое сопровождение горных работ: оперативная оценка геомеханической ситуации, согласование проектно-технологических решений, проведение исследований по оценке НДС (при необходимости), участие в работе комиссии по горным ударам. Подготовка заключительного отчета. 
	
Апрель 2027
Июнь 2027
	
Итоговый отчёт о НИР 
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