Приложение № 1
к договору №____________поставки от _____


Спецификация
на автоматическую парковку (реверсный проезд)

Место поставки и установки: г.Челябинск, ул.Орджоникидзе, 58А 

	[bookmark: 1fob9te]Название оборудования
	Характеристики 
	Кол-во, шт.

	Въездная стойка АП-ПРО 01 Бизнес

	Стойка служит для выдачи билетов при въезде на парковку. Основные компоненты: контроллер АП-ПРО-КОН, принтер для термопечати билета, дисплей текстовый монохромный, кнопка въезда, считыватель проксимити карт, блок питания, накладка Стойка выполнена из стали, порошковое окрашивание, антивандальное исполнение. Базовый термопакет. Основной цвет RAL7015 
Опционально: SIP-голосовая связь.
	1

	Выездная стойка АП-ПРО 02 Бизнес
	Стойка служит для пропуска клиентов с территории парковки по билетам. Основные компоненты: контроллер АП-ПРО- КОН, дисплей текстовый монохромный, сканерштрих/QR-кодов, считыватель проксимити карт, блок питания, накладка. Стойка выполнена из стали, порошковое окрашивание, антивандальное исполнение. Базовый термопакет. Основной цвет RAL7015 
Опционально: SIP-голосовая связь.
	1

	Сервер АСПП ПК2
	Сервер АСПП, включая настраиваемый коммутатор. Монитор, клавиатура, манипулятор мышь, микрофон, колонки. 
	1

	Программно-аппаратный комплекс АП ПРО-ПО МАКСИМА
	Программно-аппаратный комплекс, позволяющий контролировать работу системы, вести подсчет парковочных мест получать и выводить отчеты на мониторы и табло. 
	1

	Модуль ПАК «Голосовая связь»
	Функция голосовой SIP связи работает через сеть Ethernet и позволяет связываться с оператором. Встраивается в оконечные устройства (паркоматы, стойки проезда). При наличии данного модуля активируется функция "голосовое сопровождение проезда" на стойках.
	1

	Опция бесконтактной оплаты на выезде интегрируется в стойки проезда 02 МАКСИМА 
	Опция служит для бесконтактной оплаты парковки на выезде с помощью банковских карт с NFC технологией. Основные компоненты: модуль бесконтактной оплаты, фискальный регистратор, программное обеспечение. 
	1

	Программатор + 
	USB устройство для программирования карт постоянного посетителя (оператор программирует вручную)
	1

	Проксимити карта
	Тонкая пластиковая карта используется для идентификации постоянных клиентов (mifare)
	200

	Контроллер индукционной петли 
	Используется для определения наличия автомобиля в зоне проезда, активации въездного билета, учет свободных мест на парковке при использовании табло свободных мест. Контроллер двухканальный. Устанавливается в стойку проезда
	2

	Шлагбаум 
	Краткое описание: Комплект шлагбаума для левостороннего монтажа, 4 метра: Тумба левая; Стрела круглого сечения 4,2 м.; Пружина балансировочная; Наклейки на стрелу (24 шт.)
	1



Общая стоимость оборудования, установки оборудования автоматической парковки, пусконаладочных работ, подключения электричества - ________ (________________) рублей ___ коп., в т.ч. НДС (если предусмотрен).


	ИСПОЛНИТЕЛЬ:
	ЗАКАЗЧИК 

	


	МАУ «Горсад им. А.С. Пушкина»

	

___________________/ __________________/
М.П.
«_____» ____________________2026 г.
	Директор

___________________/ А.Е.Драганер/
М.П.
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