Приложение № 6 к извещению 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
1. 
[bookmark: _Hlk228352912][bookmark: _Hlk208270369]            1. Наименование выполняемых работ: Капитальный ремонт кровли здания МАОУ «СОШ № 30 г. Челябинска» по адресу: г.Челябинск, ул. Поселок Мелькомбинат 2 1-й участок, 26.
1. 2. Объем и виды выполняемых работ: согласно проектно-сметной документации (Приложение № 1 к Техническому заданию). Весь объем выполняемых работ принимается за 1 условную единицу.
1. [bookmark: _Hlk228352749]3. Место выполнения работ: 454080,Челябинская область, г.Челябинск, ул. Поселок Мелькомбинат 2 1-й участок, 26.
1. [bookmark: _GoBack]4. Срок выполнения работ: в течение 60 календарных дней с даты заключения договора. 
1. 5. Материалы, используемые при выполнении работ: согласно проектно-сметной документации (Приложение № 1 к Техническому заданию).
6. Требования к выполнению работ:
- применяемые строительные материалы, изделия и оборудование должны соответствовать проектно-сметной документации;
- обязательное ведение Подрядчиком «Журнала контроля за производством работ и их приемкой»;
[bookmark: _Hlk196399170]- обязательное составление актов освидетельствования на скрытые работы.
7. Порядок (последовательность, этапы) выполнения работ: работы выполняются одним этапом.
8. Требования к качеству работ.
[bookmark: _Hlk137557882]Работы должны быть выполнены в полном соответствии с:
- Федеральный закон от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
- Федеральным законом Российской Федерации от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
- ГОСТ 31937-2024 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»;
- Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».
- СНиП 12-03-2001. «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;
- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство.»; 
- СП 48.13330.2019. «Свод правил. Организация строительства;
- СНиП 31-05-2003 «Общественные здания административного назначения»;
-  СП 17.13330.2017 Свод правил «Кровли»;
- СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия»;
- СП 20.13330.2016 «Свод правил «Нагрузки и воздействия»;
- ГОСТ 30547-97 «Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные. Общие технические условия».

Материалы и оборудование, используемые при выполнении работ, предусмотренных настоящим договором, должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, удостоверяющие их качество в случае установления требований наличия таких документов действующим законодательством РФ. Заверенные копии этих документов должны быть предоставлены по требованию заказчика. При выполнении работ должны применяться новые, ранее не использованные материалы, сертифицированные в РФ.
9. Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ: в ходе проведения работ должны соблюдаться все необходимые требования правил и норм охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, производственной санитарии и экологического законодательства.
10. Режим работы персонала при выполнении работ, а также список сотрудников согласовывается Подрядчиком с Заказчиком в письменной форме за пять календарных дней до срока начала выполнения работ. 
11. Порядок сдачи и приемки результатов работ: согласно договору. 
12. Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ: согласно договора. 
13. Требования по объему гарантий качества работ:
- гарантии качества распространяются на работы, выполненные подрядчиком по договору;
- если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, допущенные по вине подрядчика, то подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с заказчиком сроки;
- прочие требования изложены в договоре. 
14.Требования по сроку гарантии качества на результаты работ: Гарантийный срок на выполненные работы составляет не менее 36 месяцев с даты подписания итогового Акта приёмки выполненных работ.
15. Примечание: 
Все демонтированные конструкции и материалы, образовавшиеся в ходе выполнения работ и имеющие материальную ценность, передаются Подрядчиком на склад Заказчика. Дата и время передачи согласовываются Подрядчиком с представителем Заказчика не позднее, чем за 1 рабочий день до дня её проведения. При передаче обязательно присутствие представителя Заказчика и наличие накладной на передачу. О согласованной дате и времени передачи Подрядчик незамедлительно уведомляет Заказчика любым доступным ему способом (лично, посредством почтовой, телефонной или электронной связи).
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